***Załącznik nr 2.***

**Opis przedmiotu Zamówienia - „Dostawa oraz montaż procesora tkankowego”**

**40/22/ZP/PN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** |
|  | pojemność minimum 300 kasetek | TAK |
|  | pojemność butli odczynnikowych 5l | TAK |
|  | stacja parafinowa wyposażona w pojemnik na zużytą parafinę | TAK |
|  | komora umożliwiająca wizualna kontrolę przebiegu procesu | TAK |
|  | komora wyposażona w czujniki poziomu cieczy i czujnik przepełnienia | TAK |
|  | system odciągu oparów wraz z filtrem | TAK |
|  | zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek | TAK |
|  | system kontroli zużycia odczynników | TAK |
|  | możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników | TAK |
|  | system automatycznej wymiany odczynników w trakcie trwania procesu | TAK |
|  | wbudowane butle na alkohol i ksylen | TAK |
|  | stanowiska do wymiany odczynników z możliwością stosowania ogólnodostępnych kanistrów 5l, co eliminuje potrzebę przelewania odczynników | TAK |
|  | odczynniki przechowywane w miejscu wyposażonym w system odprowadzania oparów wraz z filtrami | TAK |
|  | możliwość programowania włączenia próżni, czasu odsączania, temperatury niezależnie dla każdego odczynnika | TAK |
|  | dotykowy, kolorowy wyświetlacz | TAK |
|  | możliwość dołożenia kasetek po rozpoczęciu programu | TAK |
|  | zasilacz awaryjny umożliwiający pracę w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej | TAK |
|  | możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy | TAK |
|  | kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia | TAK |
|  | zestaw odczynników do napełnienia i pierwszego uruchomienia urządzenia | TAK |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |
|  | Szkolenie personelu | TAK |

Niespełnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkować będzie odrzuceniem przedstawionej oferty.