[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.61
pe=5
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		
ka=Zweryfikowane	49152

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=ADAPTACJA  WEJŚCIA GŁÓWNEGO W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
ab=ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
ni=KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ai=ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
br=Ogólnobudowlana
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45432130-4	Pokrywanie podłóg
cpv=45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310

[GRUPY RMS]
gr=Oprawy Ogólne	Oprawy AWaryjne	Kable i Przewody	Gniazda	Łączniki	Uziom i odgrom	Rury z osprzętem	Mat. drobne	
gm=Oprawy Ogólne	Oprawy AWaryjne	Kable i Przewody	Gniazda	Łączniki	Uziom i odgrom	Rury z osprzętem	Mat. drobne	
gs=Oprawy Ogólne	Oprawy AWaryjne	Kable i Przewody	Gniazda	Łączniki	Uziom i odgrom	Rury z osprzętem	Mat. drobne	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1042]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1728019496
cw=0	PLN
il=539.66

[RMS ZEST 1078]
ty=M
na=WYKŁADZINA KAUCZUKOWA,	0
id=1563499	1
jm=m2	050
ce=0	1728019258
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.2246
pr=	0	0	0	1563199
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2389]
ty=M
na=U700 - Sterownik w metalowej obudowie obsługujący do 4 czytników z komunikacją z PC, interfejs TCP/IP, 100 000 uprawnień,  1 000 000 zdarzeń, (bez zasilacza), współpraca z modułami IO-700/4 po magistrali CAN	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019259
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2395]
ty=M
na=Interfej integracyjny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019259
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1126]
ty=M
na=płytki ceramiczne i terakotowe'	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1728019260
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.1281
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2530099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2390]
ty=M
na=ASR-805M - Czytnik kart zbliżeniowych Mifare do współpracy ze sterownikiem KD lub rejestratorem RCP	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019260
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1180]
ty=M
na=drzwi D1	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728019260
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.365
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1184]
ty=M
na=drzwi D5	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728019261
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.365
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=farba wewnętrzna	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1728019261
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.7666
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2328]
ty=M
na=Oprawa awaryjna O.F - LOVATO NO 1W 1h SE AT wg legendy z rzutu oświetlenia w PW lub równoważne	0
id=7304199	3
jm=szt.	020
ce=0	1728019262
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2322]
ty=M
na=Oprawa O.C - LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 NT ED 4000lm/840 MPRM IP20 wg legendy z PW lub równoważny	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019263
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 2404]
ty=M
na=Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych	0
id=6323110	1
jm=kpl.	090
ce=0	1728019263
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323110

[RMS ZEST 1075]
ty=M
na=folia płynna	0
id=k400070	3
jm=dm3	066
ce=0	1728019264
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.6272
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1480599
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2310]
ty=M
na=płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	0
id=2200899	1
jm=szt.	020
ce=0	1728019264
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=139.236
pr=	0	0	0	2200210

[RMS ZEST 2324]
ty=M
na=Oprawa awaryjna EW1 - EXIT IP65 LED 1W 1h SE AT1310wg legendy z rzutu oświetlenia w PW lub równoważne	0
id=7304199	3
jm=szt.	020
ce=0	1728019265
gr=2
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2394]
ty=M
na=Moduł kontrolno sterujący systemu SSP 4wej/4wyj	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019265
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2411]
ty=M
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy umywalkach L=600	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019265
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2392]
ty=M
na=Przycisk otwarcia bram	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019266
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1110]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1728019266
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.1341
pr=	0	0	0	2385003
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2414]
ty=M
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=30l	0
id=5701020	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019267
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 2307]
ty=M
na=Gres Techniczny Rako Taurus Granit TAB35065	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1728019267
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.6104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1112]
ty=M
na=farba wewnętrzna'	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1728019267
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.5536
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2405]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych	0
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0	1728019268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1728019268
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=280.3413
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2407]
ty=M
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	0
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0	1728019269
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1728019269
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2445
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2338]
ty=M
na=Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 lub równoważne	0
id=7950806	3
jm=m	040
ce=0	1728019270
gr=3
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104

[RMS ZEST 1077]
ty=M
na=masa samopoziomująca	0
id=202x047	3
jm=kg	033
ce=0	1728019270
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=150.072
pr=	0	0	0	2380499
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2393]
ty=M
na=Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0	1728019271
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.615
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2412]
ty=M
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnosprawnych	0
id=5740099	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5740099

[RMS ZEST 2321]
ty=M
na=Oprawa O.B - RAYLUX LB LED 600 ED 3250lm/840 26W opal IP44 wg legendy z PW lub równoważny	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019272
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 2410]
ty=M
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy WC L=700	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019272
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2342]
ty=M
na=Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 lub równoważne	0
id=7950806	3
jm=m	040
ce=0	1728019273
gr=3
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104

[RMS ZEST 2387]
ty=M
na=Oprawa O.A - RAYLUX LB LED 600 ED 3250lm/840 26W opal IP201310 wg legendy z PW lub równoważny	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019273
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 2336]
ty=M
na=Zestawy gniazd PEL - Punkt elektryczno logiczny 4x 230VAC DATA z kluczem + 2x 230VAC + miejsce na 4x RJ45 LAN, dodatkowa dioda LED, montowany w ścianie lub równoważne	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1728019274
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2332]
ty=M
na=Czujka obecności TYP1 - 360 st. szczelny IP44 lub równoważne	0
id=7510599	3
jm=szt.	020
ce=0	1728019274
gr=5
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 2408]
ty=M
na=Syfony umywalkowe podtynkowe	0
id=5717000	2
jm=szt	020
ce=0	1728019274
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2327]
ty=M
na=Oprawa awaryjna O.E - AXNO IP65 1W 1h SE AT wg legendy z rzutu oświetlenia w PW lub równoważne	0
id=7304199	3
jm=szt.	020
ce=0	1728019275
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2391]
ty=M
na=Przycisk ewakuacyjny z podwójnym stykiem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019276
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2406]
ty=M
na=Sedes  z tworzyw sztucznych dla niepełnosprawnych	0
id=6328111	2
jm=szt	020
ce=0	1728019276
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2400]
ty=M
na=Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.typu RL20	0
id=7580023	2
jm=m	040
ce=0	1728019277
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=208

[RMS ZEST 2409]
ty=M
na=Poręcz stała L=600 przy WC	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019277
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2397]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. FTP kat. 5e	0
id=7950802	1
jm=m	040
ce=0	1728019278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=208

[RMS ZEST 2309]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1728019278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3348
pr=	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1728019312
cw=0	PLN	0
il=1.9798
pr=	0	0	0	39000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1728019278
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.174
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2343]
ty=M
na=Przewód LgY 6mm2  lub równoważne	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1728019279
gr=3
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=gips budowlany zwykły	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1728019279
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.143
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2361]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	0
id=6327599	1
jm=szt.	020
ce=0	1728019280
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2388]
ty=M
na=Szyna wyrównawcza PE lub równoważne	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019280
gr=6
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1079]
ty=M
na=klej winylowy osakrylowy	0
id=1551000	1
jm=kg	033
ce=0	1728019281
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.7842
pr=	0	0	0	1551304
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2308]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1728019281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2638
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1728019281
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3494
pr=	0	0	0	1602000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2370]
ty=M
na=Kształtka PEX 16	0
id=5604999	2
jm=szt	020
ce=0	1728019282
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.8

[RMS ZEST 2345]
ty=M
na=Uchwyty do rur 28mm lub równoważne	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0	1728019282
gr=7
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.375
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7598999

[RMS ZEST 2314]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1728019282
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.915
pr=	0	0	0	1323322

[RMS ZEST 1171]
ty=M
na=kotwy elastyczne kpl.	0
id=202x036	3
jm=szt.	020
ce=0	1728019283
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.2586
pr=	0	0	0	1341099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2341]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1728019313
cw=0	PLN
il=0.88

[RMS ZEST 2333]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą lub równoważne	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1728019283
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 2340]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1728019313
cw=0	PLN
il=0.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121

[RMS ZEST 2367]
ty=M
na=Wsporniki dystansowe do stelaży montażowych	0
id=6323170	1
jm=kpl.	090
ce=0	1728019284
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2297]
ty=M
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1728019284
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.978

[RMS ZEST 2339]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1728019313
cw=0	PLN
il=0.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39971

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0	1728019313
cw=0	PLN	0
il=0.7628
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1728019284
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1698
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2353]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 110 mm	0
id=5613903	2
jm=szt	020
ce=0	1728019285
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.9

[RMS ZEST 2312]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1728019285
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.489
pr=	0	0	0	1750800;1750810

[RMS ZEST 1125]
ty=M
na=środek gruntujący GRUNTOLIT-R	0
id=k400072	3
jm=dm3	066
ce=0	1728019286
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.731
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2401]
ty=M
na=Złączka kompensacyj. do rur z tw.szt.ZCL20	0
id=7580413	2
jm=szt	020
ce=0	1728019286
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82

[RMS ZEST 1172]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=202x037	3
jm=dm3	066
ce=0	1728019286
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3717
pr=	0	0	0	1478500
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2402]
ty=M
na=Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,6 mm	0
id=8990402	2
jm=szt	020
ce=0	1728019287
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=420

[RMS ZEST 2403]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019287
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=420
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 2369]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm	0
id=5604263	2
jm=m	040
ce=0	1728019287
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 2378]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 16x1/2" do baterii	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019288
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2398]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YTDY 6x0,5	0
id=7950802	1
jm=m	040
ce=0	1728019288
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 2399]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. OMY 2x1mm2	0
id=7950802	1
jm=m	040
ce=0	1728019288
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 2396]
ty=M
na=Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8	0
id=7950802	1
jm=m	040
ce=0	1728019289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 2413]
ty=M
na=Zawór kulowy DN15	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019289
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 2344]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 28 mm lub równoważne	0
id=7580087	3
jm=m	040
ce=0	1728019289
gr=7
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1728019314
cw=0	PLN	0
il=2.9569
pr=	0	0	0	34000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1080]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1530200	1
jm=kg	033
ce=0	1728019290
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1307
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1063]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1728019314
cw=0	PLN	0
il=2.8625
pr=	0	0	0	34312
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1081]
ty=M
na=pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	0
id=1562700	1
jm=kg	033
ce=0	1728019290
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6392
pr=	0	0	0	1569099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2315]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0	1728019290
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.578
pr=	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 2326]
ty=M
na=Kołki kotwiące fi6 lub równoważne	0
id=8321799	3
jm=szt.	020
ce=0	1728019291
gr=8
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=73.375

[RMS ZEST 2346]
ty=M
na=Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.10	0
id=1800103	2
jm=szt	020
ce=0	1728019291
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.6

[RMS ZEST 2352]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 110x2,2 mm	0
id=5601121	2
jm=m	040
ce=0	1728019291
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.395

[RMS ZEST 2313]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1728019292
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.788
pr=	0	0	0	1323302

[RMS ZEST 2381]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do zaworu WC	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019292
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2383]
ty=M
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15	0
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019292
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 2335]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką pojedynczą lub równoważne	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1728019292
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 2377]
ty=M
na=Otulina PE gr. 20 mm d=16	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1728019293
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3

[RMS ZEST 2329]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg. 10A 230V IP20 lub równoważne	0
id=7510599	3
jm=szt.	020
ce=0	1728019293
gr=5
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 2331]
ty=M
na=Łącznik świecznikowy 10A 230V IP20 lub równoważne	0
id=7510599	3
jm=szt.	020
ce=0	1728019293
gr=5
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 2380]
ty=M
na=Kształtka PEX 20	0
id=5604999	2
jm=szt	020
ce=0	1728019294
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2356]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 50mm	0
id=5613903	2
jm=szt	020
ce=0	1728019294
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.9

[RMS ZEST 2325]
ty=M
na=Piktogram na oprawę ewakuacyjną	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728019295
gr=2
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0	1728019295
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.0994
pr=	0	0	0	1360000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1484]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1728019315
cw=0	PLN	0
il=2.0832
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2354]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 110 mm	0
id=6602011	2
jm=szt	020
ce=0	1728019296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2

[RMS ZEST 2384]
ty=M
na=Zawór odcinający do WC DN15	0
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019297
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 1076]
ty=M
na=taśma uszczelniająca	0
id=k400071	3
jm=m	040
ce=0	1728019297
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1568099100
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2330]
ty=M
na=Puszka podtynkowa fi60 lub równoważne	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1728019297
gr=8
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 2371]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  16	0
id=6602201	2
jm=szt	020
ce=0	1728019298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.58

[RMS ZEST 2355]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 50x1,8 mm	0
id=5601121	2
jm=m	040
ce=0	1728019298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.395

[RMS ZEST 2357]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  50 mm	0
id=6602006	2
jm=szt	020
ce=0	1728019299
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5

[RMS ZEST 2375]
ty=M
na=Klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1728019299
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 2372]
ty=M
na=Otulina PE gr. 6 mm d=16	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1728019299
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3

[RMS ZEST 2334]
ty=M
na=Puszki instalacyjna p/t typu PK-60 PRO lub równoważne	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1728019300
gr=8
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 2373]
ty=M
na=Klej do izlolacji	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1728019300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0654

[RMS ZEST 2316]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0	1728019300
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=107.1
pr=	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1728019301
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3439
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1111]
ty=M
na=woda'''''''''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1728019301
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2574
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2317]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1728019301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.4219
pr=	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 2351]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1728019315
cw=0	PLN
il=0.162

[RMS ZEST 2347]
ty=M
na=Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1728019302
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0021

[RMS ZEST 2379]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  20	0
id=6602202	2
jm=szt	020
ce=0	1728019302
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2374]
ty=M
na=Taśma 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1728019302
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4428

[RMS ZEST 2348]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane w opakowaniu 30-50 kg	0
id=1720200	2
jm=t	034
ce=0	1728019303
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0012

[RMS ZEST 2376]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1728019315
cw=0	PLN
il=0.008

[RMS ZEST 2349]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601700	2
jm=m3	060
ce=0	1728019303
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0108

[RMS ZEST 2350]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1728019303
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0054

[RMS ZEST 333]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 477]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 406]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 500]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 278]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 382]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 339]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 428]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 474]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 294]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 293]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 381]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 337]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2337]
ty=M
na=Puszka łączeniowa hernetyczna IP44 lub równoważne	0
id=7540999	3
jm=szt.	020
ce=0	1728019304
gr=8
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 527]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=21	1491289726
cw=21	PLN
il=0

[RMS ZEST 536]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=21	1476275719
cw=21	PLN
il=0

[RMS ZEST 1451]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22	1593841195
cw=22	PLN
il=0

[RMS ZEST 1243]
ty=R
na=Robocizna Elektromonter	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22	1595577056
cw=22	PLN
il=0

[RMS ZEST 357]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 383]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=Roboty ogˇlnobudowlane - inwestycyjne (WP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.23
cw=15.23	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.01	1491558289
cw=14.01	PLN
il=0

[RMS ZEST 2296]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LU)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15	1527174020
cw=15	PLN
il=0

[RMS ZEST 302]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=WEJŚCIE
wa=0
kn=0	0	0
id=19439
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=81
nu=1.1
cpv=45000000-7
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=19265
nu=1.1.1
cpv=45111300-1
wn=		

[POZYCJA]
id=19266
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie istniejącego pokrycia posadzek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=23.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.76	1	23,76						

[RMS 1042]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3552

[POZYCJA]
id=19268
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie pozostałości po zaprawach i klejach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=23.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.76	1	#p1						

[RMS 1042]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8096

[POZYCJA]
id=19280
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12.018
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=20.03	0	20,03						
scn=20.03	0						
wo=12.018	1	#p3A*3,0*20%						

[RMS 1042]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9274

[POZYCJA]
id=19282
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-08	4-01	0701-08		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4.752
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.76	0	#p1						
scn=23.76	0						
wo=4.752	1	#p4A*20%						

[RMS 1042]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9462

[POZYCJA]
id=19284
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.978
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.978	1	#p1*0,01+#p2*0,01+#p3*0,03+#p4*0,03						

[RMS 1042]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4401

[POZYCJA]
id=19286
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.978
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.978	1	#p5						

[RMS 1042]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8411

[RMS 64]
nz=0.78	0	0,5+14*0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7628

[POZYCJA]
id=19289
pd=						0
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.978
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.978	1	#p6						

[RMS 2297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.978

[ELEMENT 3]
na=Podłogi i posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=10053
nu=1.1.2
cpv=45432130-4
wn=		

[POZYCJA]
id=10466
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		1
mpn=1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.52	1	4,52						

[RMS 1042]
nz=0.2192	0	0,2192
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9908

[RMS 147]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=21.47

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0093	0	0,0093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 72]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[POZYCJA]
id=10480
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-07	0-12II	1118-07		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe o wym. 30 x 30 cm, RAKO Taurus Granit TAB35065 układane na klej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.52	1	#p8						

[RMS 1042]
nz=1.3626	0	1,3626
np=1
wa=0
wb=0
il=6.159

[RMS 2307]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6104

[RMS 147]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=23.504

[RMS 149]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.712

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.0303	0	0,0303
np=1
wa=0
wb=0
il=0.137

[RMS 72]
nz=0.023	0	0,023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[POZYCJA]
id=10502
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.52	1	4,52						

[RMS 1042]
nz=0.086	0	0,086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3887

[RMS 1075]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1584

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[POZYCJA]
id=10507
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,50						

[RMS 1042]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.714

[RMS 1075]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 1076]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10512
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=19.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.24	1	4,82+14,42						

[RMS 1042]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2708

[RMS 1077]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=150.072

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1924

[RMS 72]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1924

[POZYCJA]
id=10518
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-01	2-02	1112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wykładziny PCV, antypoślizgowej, o klasie ścieralności T, z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=21.307
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=20.67	0	15,58+8,79-0,90*3-1,0						
scn=20.67	0						
wo=2.067	1	#pa*0,10						
wo=19.24	1	#p12						

[RMS 1042]
nz=0.4287	0	0,4287
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1343

[RMS 1078]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2246

[RMS 1079]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7842

[RMS 1080]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1307

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1236

[RMS 72]
nz=0.0063	0	0,0063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1342

[POZYCJA]
id=10630
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=21.307
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=21.307	1	#p13						

[RMS 1042]
nz=0.1261	0	0,1261
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6868

[RMS 1081]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6392

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=10634
nu=1.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=10635
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0121-03	2-02	0121-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=16.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.98	1	3,0*[4,76+2,10]-0,90*2,0*2						

[RMS 1042]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4142

[RMS 2310]
nz=8.2	0	8,2
np=1
wa=0
wb=0
il=139.236

[RMS 109]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1698

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1886

[POZYCJA]
id=19379
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2010-09	0-14	2010-09		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=6.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	3,0*2,10						

[RMS 1042]
nz=2.017	0	2,017
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7071

[RMS 2312]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.489

[RMS 2313]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=4.788

[RMS 2314]
nz=2.05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=12.915

[RMS 2315]
nz=4.06	0	4,06
np=1
wa=0
wb=0
il=25.578

[RMS 2316]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=107.1

[RMS 119]
nz=0.00098	0	0,00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 285]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.615

[RMS 2317]
nz=1.813	0	1,813
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4219

[RMS 14]
nz=0.00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 72]
nz=0.0165	0	0,0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=10655
nu=1.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=10795
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4.752
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.752	1	#p4						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3802

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0454

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[POZYCJA]
id=10801
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-15	4-01	0711-15		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4.752
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.752	1	#p17						

[RMS 1042]
nz=1.81	0	1,81
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6011

[RMS 2308]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0247

[RMS 2309]
nz=0.0066	0	0,0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0314

[RMS 55]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1264

[RMS 14]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0318

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2376

[RMS 1484]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1901

[POZYCJA]
id=10807
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=23.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.76	1	#p1						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9008

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2272

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0071

[POZYCJA]
id=10813
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=23.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.76	1	#p19						

[RMS 1042]
nz=0.5093	0	0,5093
np=1
wa=0
wb=0
il=12.101

[RMS 119]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0594

[RMS 120]
nz=0.0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0356

[RMS 121]
nz=0.043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0217

[RMS 1111]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0642

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0029	0	0,0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0689

[RMS 72]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1022

[POZYCJA]
id=10822
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=23.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.76	1	#p20						

[RMS 1042]
nz=0.1756	0	0,1756
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1723

[RMS 1112]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5536

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0071

[ELEMENT 3]
na=Tynki, okładziny i malowanie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=10862
nu=1.1.5
cpv=45324000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=10863
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=45.978
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=45.978	1	#p3+#p15*2						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6782

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1152

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0138

[POZYCJA]
id=10869
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=45.978
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=45.978	1	#p22						

[RMS 1042]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0
il=53.7943

[RMS 2308]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2391

[RMS 2309]
nz=0.0066	0	0,0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3035

[RMS 55]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=1.223

[RMS 14]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3081

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2989

[RMS 1484]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8391

[POZYCJA]
id=10889
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=71.574
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=71.574	1	3,0*[15,58+8,79]-0,90*2,02*2+1,0*2,10						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7259

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7463

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[POZYCJA]
id=10895
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=71.574
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=71.574	1	#p24						

[RMS 1042]
nz=0.5093	0	0,5093
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4526

[RMS 119]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1789

[RMS 120]
nz=0.0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1074

[RMS 121]
nz=0.043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0777

[RMS 1111]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1932

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0029	0	0,0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2076

[RMS 72]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3078

[POZYCJA]
id=10904
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=71.574
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=71.574	1	#p25						

[RMS 1042]
nz=0.1756	0	0,1756
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5684

[RMS 123]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=25.7666

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[POZYCJA]
id=10909
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=23.655
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.655	1	3,0*8,50-0,90*2,05						

[RMS 1042]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4903

[RMS 1125]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.731

[POZYCJA]
id=10912
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=23.655
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.655	1	#p27						

[RMS 1042]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3182

[RMS 1075]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=22.7088

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0237

[POZYCJA]
id=10917
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3,0*4						

[RMS 1042]
nz=0.096	0	0,096
np=1
wa=0
wb=0
il=1.152

[RMS 1075]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 1076]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.96

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10922
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-01	0-12II	0829-01		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=23.655
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.655	1	#p28						

[RMS 1042]
nz=0.3033	0	0,3033
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1746

[RMS 147]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=112.3613

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0072	0	0,0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1703

[POZYCJA]
id=10927
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-09	0-12II	0829-09		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami PŁYTKI o wym. 60 x 30 cm, prod. ref. RAKO Cemento DAKSE660  na klej metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=23.655
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.655	1	#p30						

[RMS 1042]
nz=1.2731	0	1,2731
np=1
wa=0
wb=0
il=30.1152

[RMS 1126]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.1281

[RMS 147]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=123.006

[RMS 149]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=9.462

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0295	0	0,0295
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6978

[RMS 72]
nz=0.0275	0	0,0275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6505

[ELEMENT 3]
na=Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka
wa=0
kn=0	0	0
id=11203
nu=1.1.6
cpv=45421000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=11315
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D1 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2.365
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.365	1	1,10*2,15*1						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9598

[RMS 1180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.365

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1293

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6858

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1183

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1419

[POZYCJA]
id=11347
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D5 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2.365
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.365	1	1,10*2,15*1						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9598

[RMS 1184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.365

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1293

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6858

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1183

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1419

[ELEMENT 3]
na=Wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=19896
nu=1.1.7
wn=		

[POZYCJA]
id=20250
pd=						0
na=Dostawa i montaż SZAFKA PODWÓJNA 800x490x180 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=20251
pd=						0
na=Dostawa i montaż SZAFKA POTRÓJNA 1200x490x180 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=20243
pd=						0
na=Dostawa i montaż T34 - PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH1310 zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=20242
pd=						0
na=Dostawa i montaż T35 - KOSZ NA ŚMIECI zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=20244
pd=						0
na=Dostawa i montaż T32 - PODAJNIK MYDŁA zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=20245
pd=						0
na=Dostawa i montaż T33 - PODAJNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=20232
pd=						0
na=Dostawa i montaż PORĘCZ UCHYLNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=40
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=20233
pd=						0
na=Dostawa i montaż RT2d szafa 800 x 360 x 1850 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=20253
pd=						0
na=Dostawa i montaż krzesła konferencyjne 560 x 570 x 820 mm K6  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=		
cjw=0	PLN	0
wcn=1.409	1,409	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=20252
pd=						0
na=Dostawa i montaż krzesło gabinetowe krzesło biurowe 700 x 430-490 x 1250-1400 mm K2 zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=20236
pd=						0
na=Dostawa i montaż KT2 kontenerek podbiurkowy 430 x 500 x 600 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=		
cjw=0	PLN	0
wcn=1.409	1,409	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=20249
pd=						0
na=Dostawa i montaż Btk1 biurko 800 x 700 x 750 mm  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=20248
pd=						0
na=Dostawa i montaż Btk3 biurko 800 x 700 x 750 mm  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=20254
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=20255
nu=1.2.1
wn=		

[ELEMENT 4]
na=OPRAWY OŚWIETLENIE OGÓLNEGO
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=20256
nu=1.2.1.1
wn=		

[ELEMENT 5]
na=Oprawa O.A wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=20257
nu=1.2.1.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=20258
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 2387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 5]
na=Oprawa O.B wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=20262
nu=1.2.1.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20263
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 2321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 5]
na=Oprawa O.C wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=20267
nu=1.2.1.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20268
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1042]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[RMS 2322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=OPRAWY OŚWIETLENIE AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=20272
nu=1.2.1.2
wn=		

[ELEMENT 5]
na=Oprawa awaryjna EW1 wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=20273
nu=1.2.1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=20274
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1042]
nz=0.52525	0	0,52525
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5758

[RMS 2324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=20278
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p50						

[RMS 1042]
nz=0.2674	0	0,2674
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8022

[RMS 2326]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[ELEMENT 5]
na=Oprawa awaryjna O.E wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=20281
nu=1.2.1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20282
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.52525	0	0,52525
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5252

[RMS 2327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20285
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p52						

[RMS 1042]
nz=0.2674	0	0,2674
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 2326]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 5]
na=Oprawa awaryjna O.F wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=20288
nu=1.2.1.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20289
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1042]
nz=0.52525	0	0,52525
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0505

[RMS 2328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=20292
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p54						

[RMS 1042]
nz=0.2674	0	0,2674
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5348

[RMS 2326]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 3]
na=OSPRZĘT ELEKTRYCZNY - ŁĄCZNIKI
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=20295
nu=1.2.2
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Łącznik 1-bieg. 10A 230V IP20
wa=0
kn=0	0	0
id=20296
nu=1.2.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=20297
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.165	0	0,165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1576

[RMS 2329]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20301
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p56						

[RMS 1042]
nz=0.10925	0	0,10925
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1093

[RMS 2326]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=20304
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p56						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 2330]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Łącznik świecznikowy. 10A 230V IP20
wa=0
kn=0	0	0
id=20308
nu=1.2.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20309
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.198	0	0,198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1891

[RMS 2331]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20313
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p59						

[RMS 1042]
nz=0.10925	0	0,10925
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1093

[RMS 2326]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=20316
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p59						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 2330]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Czujka obecności TYP1 - dookólna
wa=0
kn=0	0	0
id=20320
nu=1.2.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20321
pd=KNR	KNR	5-08 0308-04	5-08	0308-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - wariant 1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.23111	0	0,23111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2311

[RMS 2332]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[POZYCJA]
id=20324
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p62						

[RMS 1042]
nz=0.10925	0	0,10925
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1093

[RMS 2326]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=20327
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p62						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 2330]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=OSPRZĘT ELEKTRYCZNY - GNIAZDA
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=20331
nu=1.2.3
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Gniazdo 230V/16A IP20 z ramką pojedyncze
wa=0
kn=0	0	0
id=20332
nu=1.2.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=20333
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1042]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.819

[RMS 2333]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20337
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p65						

[RMS 1042]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 2334]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p65						

[RMS 1042]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2742

[ELEMENT 4]
na=Gniazdo 230V/16A IP44 z ramką pojedyncze
wa=0
kn=0	0	0
id=20343
nu=1.2.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20344
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.263

[RMS 2335]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20348
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p68						

[RMS 1042]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 2334]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p68						

[RMS 1042]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0914

[ELEMENT 4]
na=Zestawy gniazd PEL - Punkt elektryczno logiczny 4x 230VAC DATA z kluczem + 2x 230VAC + miejsce na 4x RJ45 LAN, montowany w ścianie1310
wa=0
kn=0	0	0
id=20354
nu=1.2.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20355
pd=						0
na=Zestawy gniazd PEL - Punkt elektryczno logiczny 4x 230VAC DATA z kluczem + 2x 230VAC + miejsce na 4x RJ45 LAN, dodatkowa dioda LED, montowany w ścianie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 4]
na=Puszka łączeniowa hermetyczna IP44
wa=0
kn=0	0	0
id=20358
nu=1.2.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=20359
pd=KNR	KNR	5-08 0304-07	5-08	0304-07		0
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1042]
nz=0.375	0	0,375
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 2337]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[POZYCJA]
id=20362
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p72						

[RMS 1042]
nz=0.1093	0	0,1093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2186

[RMS 2326]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 3]
na=KABLE I PRZEWODY
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=20365
nu=1.2.4
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2
wa=0
kn=0	0	0
id=20366
nu=1.2.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=20367
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.1625	0	0,1625
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5188

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2338]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 2339]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 2340]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 2341]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=20374
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-01	5-10	0604-01		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=3.333
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=3.333	1	#p74/60*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3422

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2
wa=0
kn=0	0	0
id=20377
nu=1.2.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20378
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.1625	0	0,1625
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5188

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2342]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 2339]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 2340]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 2341]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=20385
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-01	5-10	0604-01		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=3.333
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=3.333	1	#p76/60*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3422

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=LY 6
wa=0
kn=0	0	0
id=20388
nu=1.2.4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20389
pd=KNR	KNR	5-08 0206-02	5-08	0206-02		0
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1042]
nz=0.01786	0	0,01786
np=1
wa=0
wb=0
il=0.893

[RMS 2343]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[POZYCJA]
id=20392
pd=KNR	KNR	5-08 0812-02	5-08	0812-02		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1042]
nz=0.01996	0	0,01996
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1996

[ELEMENT 4]
na=Rura PCV fi 28
wa=0
kn=0	0	0
id=20394
nu=1.2.4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=20395
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-02	5-08	0110-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.1089	0	0,1089
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 2344]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20399
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=18.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=18.75	1	#p80/0.8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.2732	0	0,2732
np=1
wa=0
wb=0
il=4.892

[RMS 2326]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=39.375

[RMS 2345]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=39.375

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Szyny uziemiające
wa=0
kn=0	0	0
id=20404
nu=1.2.4.5
wn=		

[POZYCJA]
id=20405
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównawcza PE (CC)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 2388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 3]
na=DOKUMENTACJA I POMIARY ELEKTRYCZNE
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=20408
nu=1.2.5
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Badanie rezystancji
wa=0
kn=0	0	0
id=20409
nu=1.2.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=20410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1042]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[ELEMENT 4]
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia - gniazda
wa=0
kn=0	0	0
id=20412
nu=1.2.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=10
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[ELEMENT 4]
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia - oprawy
wa=0
kn=0	0	0
id=20415
nu=1.2.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=6
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[ELEMENT 4]
na=Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
wa=0
kn=0	0	0
id=20418
nu=1.2.5.4
wn=		

[POZYCJA]
id=20419
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[ELEMENT 4]
na=Pomiar natężenia oświetlenia
wa=0
kn=0	0	0
id=20421
nu=1.2.5.5
wn=		

[POZYCJA]
id=20422
pd=KNR	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		0
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1042]
nz=1.71	0	1,71
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[ELEMENT 4]
na=Dokumentacja powykonawcza
wa=0
kn=0	0	0
id=20424
nu=1.2.5.6
wn=		

[POZYCJA]
id=20425
pd=						1
mpn=1211
na=Dokumentacja powykonawcza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA TELETECHNICZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=20427
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20428
pd=		Dostawa		Dostawa		1
mpn=_1211
na=U700 - Sterownik w metalowej obudowie obsługujący do 4 czytników z komunikacją z PC, interfejs TCP/IP, 100 000 uprawnień,  1 000 000 zdarzeń, (bez zasilacza), współpraca z modułami IO-700/4 po magistrali CAN
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2389]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20430
pd=		Dostawa		Dostawa		1
mpn=_1211
na=ASR-805M - Czytnik kart zbliżeniowych Mifare do współpracy ze sterownikiem KD lub rejestratorem RCP
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 2390]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=20432
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Przycisk ewakuacyjny z podwójnym stykiem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1042]
nz=1.43	0	1,43
np=0
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 2391]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=20435
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Przycisk otwarcia bram
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1042]
nz=1.43	0	1,43
np=0
wa=0
wb=0
il=5.72

[RMS 2392]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=20438
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-03	AL-01	0112-03		1
mpn=_1211
na=Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7Ah
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=10	0	10
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 2393]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20441
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-02	AL-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Moduł kontrolno sterujący systemu SSP 4wej/4wyj
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 2394]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20444
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-02	AL-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Interfej integracyjny
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 2395]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1042]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 2396]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[RMS 1042]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=7.04

[RMS 2397]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=208
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20455
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1042]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 2398]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20459
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1042]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 2399]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20463
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[RMS 1042]
nz=0.309	0	0,309
np=0
wa=0
wb=0
il=61.8

[RMS 2400]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 2401]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=82

[RMS 2402]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=420

[RMS 2403]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=420

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE SANITARNE
wa=0
kn=0	0	0
id=20470
nu=1.4
cpv=45330000-9
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Prace demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=20471
nu=1.4.1
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=20472
pd=						0
na=Demontaż istniejących instalacji sanitarnych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
wa=0
kn=0	0	0
id=20473
nu=1.4.2
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=20474
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	#p105						

[RMS 1042]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[POZYCJA]
id=20476
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	#p106						

[RMS 1042]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=20478
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p102+#p103						

[RMS 1042]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 2346]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 2347]
nz=0.00039	0	0,00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 2348]
nz=0.00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 2349]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 2350]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 2351]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=20488
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	#p108*1,5						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.405

[RMS 2352]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.395
nan=1

[RMS 2353]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 2354]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20494
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	#p107*1,5						

[RMS 1042]
nz=0.178	0	0,178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.267

[RMS 2355]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.395
nan=1

[RMS 2356]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 2357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20500
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p112						
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 2356]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20505
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p110						

[RMS 1042]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 2353]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20510
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-01	2-15/GEBERIT	0102-01		1
mpn=_1211
na=Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p110						

[RMS 1042]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 2404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20514
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 2405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20518
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p110						

[RMS 1042]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 2361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 2407]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20526
pd=						0
na=Poręcz stała L=600 przy WC
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 2409]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20529
pd=						0
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy WC L=700
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 2410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20532
pd=						0
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy umywalkach L=600
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						

[RMS 1042]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=20535
pd=						0
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=20536
nu=1.4.3
cpv=45332200-5
wn=		

[POZYCJA]
id=20537
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	(#p122+#p123)*1,2						
ko=				

[RMS 1042]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[POZYCJA]
id=20539
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	#p117						

[RMS 1042]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.368

[RMS 2346]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 2347]
nz=0.00039	0	0,00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 2348]
nz=0.00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 2349]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 2350]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 2351]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=20549
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=6	0	\	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+3						

[RMS 1042]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=1.722

[RMS 2369]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6
nan=1

[RMS 2370]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 2371]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20555
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 6 mm d=16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1042]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4659

[RMS 2372]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 2373]
nz=0.0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0177

[RMS 2374]
nz=0.0496	0	0,0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1488

[RMS 2375]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 10]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2376]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[POZYCJA]
id=20563
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 20 mm d=16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1042]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5694

[RMS 2377]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 2373]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0477

[RMS 2374]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.294

[RMS 2375]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 10]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2376]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[POZYCJA]
id=20571
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Umywalki i zlewozmywaki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p112						
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 2371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2370]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20577
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-06	4	0116-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p110						

[RMS 1042]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 2379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20583
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p122*2						

[RMS 1042]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20587
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający do WC DN15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p123						

[RMS 1042]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[RMS 2384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20591
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-04	4	0137-04		1
mpn=1211
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p112						

[RMS 1042]
nz=1.41	0	1,41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 2412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						

[RMS 1042]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 2413]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20599
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
mpn=1211
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=30l
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=4.97	0	4,97
np=1
wa=0
wb=0
il=4.97

[RMS 2414]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p119						
ko=				
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3336

[POZYCJA]
id=20605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=6.66	0	6,66
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych/stalowych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p119						

[RMS 1042]
nz=0.0745	0	0,0745
np=1
wa=0
wb=0
il=0.447

[POZYCJA]
id=20610
pd=						0
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
abe5 b4254d5c18f34762d4c 3eb10b0