[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.61
pe=5
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		
ka=Zweryfikowane	49152

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GŁÓWNYM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU
ab=ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
ni=KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ai=ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
br=Ogólnobudowlana
kln=1310
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
cpv=45432130-4	Pokrywanie podłóg
cpv=45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310

[GRUPY RMS]
gr=Łączniki	Gniazda	Kable i Przewody	Mat. drobne	Oprawy Ogólne	Rury z osprzętem	Uziom i odgrom	
gm=Łączniki	Gniazda	Kable i Przewody	Mat. drobne	Oprawy Ogólne	Rury z osprzętem	Uziom i odgrom	
gs=Łączniki	Gniazda	Kable i Przewody	Mat. drobne	Oprawy Ogólne	Rury z osprzętem	Uziom i odgrom	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2401]
ty=M
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017845
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 2402]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017845
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 2351]
ty=M
na=Beton zwykły B 10 (C 8/10)	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1728017846
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7748

[RMS ZEST 2353]
ty=M
na=Beton zwykły B 15 (C12/15)	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0	1728017847
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4935

[RMS ZEST 1484]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017829
cw=0	PLN	0
il=43.1554
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 333]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 477]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 406]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2316]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0	1728017862
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=247.86
pr=	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 2311]
ty=M
na=bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	0
id=2200151	1
jm=szt.	020
ce=0	1728017863
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=122.3025
pr=	0	0	0	2200110

[RMS ZEST 500]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2298]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1728017863
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=788.8
pr=	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 2362]
ty=M
na=Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.10	0
id=1800103	2
jm=szt	020
ce=0	1728017863
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=200.4

[RMS ZEST 2363]
ty=M
na=Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1728017863
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0195

[RMS ZEST 2299]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1728017864
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=510.748

[RMS ZEST 2308]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1728017864
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.7084
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1728017864
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6671
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2306]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1728017864
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0473
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 2339]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017830
cw=0	PLN
il=6.27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121

[RMS ZEST 278]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 382]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2331]
ty=M
na=Czujka obecności TYP1 - 360 st. szczelny IP44 lub równoważne	0
id=7510599	3
jm=szt.	020
ce=0	1728017865
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.22

[RMS ZEST 339]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2375]
ty=M
na=Deska sedesowa standard	0
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0	1728017865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2304]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	0
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0	1728017865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.832
pr=	0	0	0	1122200

[RMS ZEST 1180]
ty=M
na=drzwi D1	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728017865
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=108.79
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1181]
ty=M
na=drzwi D2	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728017865
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.58
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1182]
ty=M
na=drzwi D3	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728017866
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1183]
ty=M
na=drzwi D4	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728017866
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1184]
ty=M
na=drzwi D5	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728017866
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.095
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2408]
ty=M
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=30l	0
id=5701020	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017866
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 2407]
ty=M
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=60l	0
id=5701020	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017867
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 2406]
ty=M
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=80l	0
id=5701020	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017867
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=farba wewnętrzna	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1728017867
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=864.2178
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1112]
ty=M
na=farba wewnętrzna'	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1728017867
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=291.7548
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1075]
ty=M
na=folia płynna	0
id=k400070	3
jm=dm3	066
ce=0	1728017867
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=150.4964
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1480599
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1728017868
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.0419
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=gips budowlany zwykły	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1728017868
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8166
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2332]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą lub równoważne	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1728017868
gr=2
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 2334]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką pojedynczą lub równoważne	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1728017868
gr=2
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.28

[RMS ZEST 2307]
ty=M
na=Gres Techniczny Rako Taurus Granit TAB35065	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1728017869
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=259.5321
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2305]
ty=M
na=gwoździe budowlane sufitowe	0
id=1330700	1
jm=kg	033
ce=0	1728017869
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.664
pr=	0	0	0	1332399

[RMS ZEST 2341]
ty=M
na=Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 lub równoważne	0
id=7950806	3
jm=m	040
ce=0	1728017869
gr=3
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1014

[RMS ZEST 2337]
ty=M
na=Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 lub równoważne	0
id=7950806	3
jm=m	040
ce=0	1728017875
gr=3
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=468

[RMS ZEST 2390]
ty=M
na=Klej do izlolacji	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1728017869
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7771

[RMS ZEST 1079]
ty=M
na=klej winylowy osakrylowy	0
id=1551000	1
jm=kg	033
ce=0	1728017870
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=396.3726
pr=	0	0	0	1551304
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2392]
ty=M
na=Klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1728017870
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=414

[RMS ZEST 2315]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0	1728017870
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.1948
pr=	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 2325]
ty=M
na=Kołki kotwiące fi6 lub równoważne	0
id=8321799	3
jm=szt.	020
ce=0	1728017871
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=501.75

[RMS ZEST 2349]
ty=M
na=Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,6 mm	0
id=8990402	2
jm=szt	020
ce=0	1728017872
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=420

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017880
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1171]
ty=M
na=kotwy elastyczne kpl.	0
id=202x036	3
jm=szt.	020
ce=0	1728017880
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=895.9093
pr=	0	0	0	1341099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2361]
ty=M
na=Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017881
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.54

[RMS ZEST 2384]
ty=M
na=Kształtka PEX 16	0
id=5604999	2
jm=szt	020
ce=0	1728017881
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.4

[RMS ZEST 2387]
ty=M
na=Kształtka PEX 20	0
id=5604999	2
jm=szt	020
ce=0	1728017881
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.3

[RMS ZEST 2397]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 16x1/2" do baterii	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017881
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 2398]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do zaworu WC	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017882
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2368]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 110 mm	0
id=5613903	2
jm=szt	020
ce=0	1728017882
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.32

[RMS ZEST 2371]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 50mm	0
id=5613903	2
jm=szt	020
ce=0	1728017882
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.5

[RMS ZEST 2314]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1728017882
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.889
pr=	0	0	0	1323322

[RMS ZEST 2313]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1728017883
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.0808
pr=	0	0	0	1323302

[RMS ZEST 2300]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0	1728017883
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2181.032
pr=	0	0	0	1100399

[RMS ZEST 2355]
ty=M
na=Lepik asfaltowy na gorąco bez wypeł.w opak	0
id=2300102	2
jm=kg	033
ce=0	1728017884
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2325

[RMS ZEST 2327]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg. 10A 230V IP20 lub równoważne	0
id=7510599	3
jm=szt.	020
ce=0	1728017884
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 2329]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg. 10A 230V szczelny IP44 lub równoważne	0
id=7510599	3
jm=szt.	020
ce=0	1728017884
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 2330]
ty=M
na=Łącznik świecznikowy 10A 230V IP20 lub równoważne	0
id=7510599	3
jm=szt.	020
ce=0	1728017884
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 428]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 474]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1077]
ty=M
na=masa samopoziomująca	0
id=202x047	3
jm=kg	033
ce=0	1728017885
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4600.752
pr=	0	0	0	2380499
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2374]
ty=M
na=Miska ustępowa wisząca lejowa	0
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0	1728017885
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 294]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 293]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 381]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0	1728017885
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=138.0745
pr=	0	0	0	1360000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2382]
ty=M
na=Odwodnienie liniowe prysznicowe L=1,2m	0
id=6328403	2
jm=szt	020
ce=0	1728017885
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2297]
ty=M
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1728017886
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.521

[RMS ZEST 2324]
ty=M
na=Oprawa awaryjna O.E - AXNO IP65 1W 1h SE AT wg legendy z rzutu oświetlenia w PW lub równoważne	0
id=7304199	3
jm=szt.	020
ce=0	1728017886
gr=5
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 2326]
ty=M
na=Oprawa awaryjna O.F - LOVATO NO 1W 1h SE AT wg legendy z rzutu oświetlenia w PW lub równoważne	0
id=7304199	3
jm=szt.	020
ce=0	1728017886
gr=5
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 2321]
ty=M
na=Oprawa O.A - RAYLUX LB LED 600 ED 3250lm/840 26W opal IP201310 wg legendy z PW lub równoważny	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017886
gr=5
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 2322]
ty=M
na=Oprawa O.B - RAYLUX LB LED 600 ED 3250lm/840 26W opal IP44 wg legendy z PW lub równoważny	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017887
gr=5
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 2323]
ty=M
na=Oprawa O.C - LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 NT ED 4000lm/840 MPRM IP20 wg legendy z PW lub równoważny	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017887
gr=5
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 2395]
ty=M
na=Otulina PE gr. 20 mm d=16	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1728017887
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.1

[RMS ZEST 2396]
ty=M
na=Otulina PE gr. 20 mm d=20	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1728017887
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 2389]
ty=M
na=Otulina PE gr. 6 mm d=16	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1728017888
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.7

[RMS ZEST 2394]
ty=M
na=Otulina PE gr. 6 mm d=20	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1728017888
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.5

[RMS ZEST 1080]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1530200	1
jm=kg	033
ce=0	1728017888
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.0621
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1172]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=202x037	3
jm=dm3	066
ce=0	1728017888
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.0958
pr=	0	0	0	1478500
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1728017889
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4032
pr=	0	0	0	1478500
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2358]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601700	2
jm=m3	060
ce=0	1728017889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8012

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1728017889
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.5975
pr=	0	0	0	1602000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1126]
ty=M
na=płytki ceramiczne i terakotowe'	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1728017890
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=102.4692
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2530099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2310]
ty=M
na=płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	0
id=2200899	1
jm=szt.	020
ce=0	1728017890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=486.055
pr=	0	0	0	2200210

[RMS ZEST 2312]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1728017890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.0174
pr=	0	0	0	1750800;1750810

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0	1728017890
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.309
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 337]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1110]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1728017891
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=905.6274
pr=	0	0	0	2385003
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1081]
ty=M
na=pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	0
id=1562700	1
jm=kg	033
ce=0	1728017891
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.8186
pr=	0	0	0	1569099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2319]
ty=M
na=przegrody z tworzyw sztucznych	0
id=9000000	2
jm=m2	050
ce=0	1728017891
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.76
pr=	0	0	0	1564998

[RMS ZEST 2342]
ty=M
na=Przewód LgY 6mm2  lub równoważne	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1728017891
gr=3
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=156
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 2346]
ty=M
na=Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8	0
id=7950802	1
jm=m	040
ce=0	1728017892
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=208

[RMS ZEST 2376]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	0
id=6327599	1
jm=szt.	020
ce=0	1728017892
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2338]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017830
cw=0	PLN
il=6.27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39971

[RMS ZEST 2336]
ty=M
na=Puszka łączeniowa hernetyczna IP44 lub równoważne	0
id=7540999	3
jm=szt.	020
ce=0	1728017892
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.28

[RMS ZEST 2328]
ty=M
na=Puszka podtynkowa fi60 lub równoważne	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1728017893
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 2333]
ty=M
na=Puszki instalacyjna p/t typu PK-60 PRO lub równoważne	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017893
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 1042]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1728017839
cw=0	PLN
il=9273.9565

[RMS ZEST 527]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=21	1491289726
cw=21	PLN
il=0

[RMS ZEST 536]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=21	1476275719
cw=21	PLN
il=0

[RMS ZEST 1451]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22	1593841195
cw=22	PLN
il=0

[RMS ZEST 1243]
ty=R
na=Robocizna Elektromonter	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22	1595577056
cw=22	PLN
il=0

[RMS ZEST 357]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 383]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=Roboty ogˇlnobudowlane - inwestycyjne (WP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.23
cw=15.23	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.01	1491558289
cw=14.01	PLN
il=0

[RMS ZEST 2296]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LU)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15	1527174020
cw=15	PLN
il=0

[RMS ZEST 2347]
ty=M
na=Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.typu RL20	0
id=7580023	2
jm=m	040
ce=0	1728017893
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=208

[RMS ZEST 2343]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 28 mm lub równoważne	0
id=7580087	3
jm=m	040
ce=0	1728017893
gr=6
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=156

[RMS ZEST 2360]
ty=M
na=Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 110 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1728017894
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.485

[RMS ZEST 2367]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 110x2,2 mm	0
id=5601121	2
jm=m	040
ce=0	1728017894
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.696

[RMS ZEST 2370]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 50x1,8 mm	0
id=5601121	2
jm=m	040
ce=0	1728017894
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.925

[RMS ZEST 2383]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm	0
id=5604263	2
jm=m	040
ce=0	1728017895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.8

[RMS ZEST 2386]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm	0
id=5604263	2
jm=m	040
ce=0	1728017895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.1

[RMS ZEST 2393]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017830
cw=0	PLN
il=0.095

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017830
cw=0	PLN	0
il=62.8064
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2357]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017831
cw=0	PLN
il=7.0607

[RMS ZEST 1210]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017831
cw=0	PLN	0
il=0.1488
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2303]
ty=M
na=siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	0
id=1351006	1
jm=m2	050
ce=0	1728017895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=130.152
pr=	0	0	0	1350035

[RMS ZEST 2320]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0	1728017895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6336
pr=	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 2373]
ty=M
na=Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej	0
id=6323110	1
jm=kpl.	090
ce=0	1728017896
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2378]
ty=M
na=Syfon  umywalkowy z tw.szt.butelkowy  32mm	0
id=5717021	2
jm=szt	020
ce=0	1728017896
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 2345]
ty=M
na=Szyna wyrównawcza PE lub równoważne	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017896
gr=7
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1125]
ty=M
na=środek gruntujący GRUNTOLIT-R	0
id=k400072	3
jm=dm3	066
ce=0	1728017896
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.092
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017831
cw=0	PLN	0
il=43.4116
pr=	0	0	0	39000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2391]
ty=M
na=Taśma 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1728017897
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2132

[RMS ZEST 2317]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1728017897
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.4335
pr=	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 1076]
ty=M
na=taśma uszczelniająca	0
id=k400071	3
jm=m	040
ce=0	1728017897
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=101.5632
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1568099100
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 302]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2356]
ty=S
na=Ubijak spalinowy   200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017831
cw=0	PLN
il=0.5187

[RMS ZEST 2350]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017897
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=420
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 2344]
ty=M
na=Uchwyty do rur 28mm lub równoważne	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0	1728017898
gr=6
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=393.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7598999

[RMS ZEST 2372]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  50 mm	0
id=6602006	2
jm=szt	020
ce=0	1728017905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.5

[RMS ZEST 2369]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 110 mm	0
id=6602011	2
jm=szt	020
ce=0	1728017898
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.76

[RMS ZEST 2385]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  16	0
id=6602201	2
jm=szt	020
ce=0	1728017899
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.94

[RMS ZEST 2388]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  20	0
id=6602202	2
jm=szt	020
ce=0	1728017899
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.73

[RMS ZEST 2379]
ty=M
na=Umywalka okrągła wpuszczana w blat	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017899
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2377]
ty=M
na=Umywalka standard	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017899
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 2364]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane w opakowaniu 30-50 kg	0
id=1720200	2
jm=t	034
ce=0	1728017908
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.011

[RMS ZEST 2309]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1728017901
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.0136
pr=	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1728017926
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.3642
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1111]
ty=M
na=woda'''''''''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1728017927
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.6698
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2365]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1728017928
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0501

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017832
cw=0	PLN	0
il=36.494
pr=	0	0	0	34000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2366]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017832
cw=0	PLN
il=1.503

[RMS ZEST 1063]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017832
cw=0	PLN	0
il=66.3437
pr=	0	0	0	34312
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2352]
ty=S
na=Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 t	0
id=34111	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017832
cw=0	PLN
il=2.6622

[RMS ZEST 1078]
ty=M
na=WYKŁADZINA KAUCZUKOWA,	0
id=1563499	1
jm=m2	050
ce=0	1728017929
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=720.0769
pr=	0	0	0	1563199
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2359]
ty=S
na=Zagęszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h	0
id=12521	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017833
cw=0	PLN
il=4.9767

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1728017929
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5928
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2354]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1728017929
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3915

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1728017930
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3523.3075
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2301]
ty=M
na=zaprawa montażowa CX 15	0
id=238HEN0501	3
jm=kg	033
ce=0	1728017930
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=684.201
pr=	0	0	0	2382899

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1728017930
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=198.8468
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2404]
ty=M
na=Zawór kulowy DN15	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017930
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 2405]
ty=M
na=Zawór kulowy DN20	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 2400]
ty=M
na=Zawór odcinający do WC DN15	0
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 2399]
ty=M
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15	0
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 2403]
ty=M
na=Zawór ze złączką do węża DN15	0
id=5700501	2
jm=szt	020
ce=0	1728017931
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2335]
ty=M
na=Zestawy gniazd PEL - Punkt elektryczno logiczny 4x 230VAC DATA z kluczem + 2x 230VAC + miejsce na 4x RJ45 LAN, dodatkowa dioda LED, montowany w ścianie lub równoważne	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1728017932
gr=2
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2380]
ty=M
na=Zlew 1-komorowy (komora kwadratowa z ociekaczem) montowany na szafce	0
id=6321302	2
jm=szt	020
ce=0	1728017933
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2381]
ty=M
na=Zlew 1-komorowy montowany na ścianie	0
id=6321499	2
jm=szt.	020
ce=0	1728017933
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 2348]
ty=M
na=Złączka kompensacyj. do rur z tw.szt.ZCL20	0
id=7580413	2
jm=szt	020
ce=0	1728017933
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82

[RMS ZEST 2340]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1728017833
cw=0	PLN
il=6.27

[RMS ZEST 2302]
ty=M
na=żwir 4/8 mm	0
id=1602510	1
jm=kg	033
ce=0	1728017934
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=164.145
pr=	0	0	0	1602499;1602599

[RMS ZEST 10]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK GŁÓWNY
wa=0
kn=0	0	0
id=19439
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=81
nu=1.1
cpv=45000000-7
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=19265
nu=1.1.1
cpv=45111300-1
wn=		

[POZYCJA]
id=19266
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie istniejącego pokrycia posadzek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=810.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=200.79	1	200,79						
wo=173.76	1	173,76						
wo=435.88	1	435,88						

[RMS 1042]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=421.4236

[POZYCJA]
id=19268
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie pozostałości po zaprawach i klejach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=810.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=810.43	1	#p1						

[RMS 1042]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=778.0128

[POZYCJA]
id=19276
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=13.854
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.416	1	0,18*1,10*2,10						
wo=0.567	1	0,30*0,90*2,10						
wo=0.323	1	0,10*0,77*2,10*2						
wo=0.941	1	0,10*0,56*2,10*8						
wo=0.546	1	0,26*1,0*2,10						
wo=0.378	1	0,18*1,0*2,10						
wo=0.624	1	0,27*1,10*2,10						
wo=0.315	1	0,15*0,50*2,10*2						
wo=0.118	1	0,20*0,28*2,10						
wo=0.035	1	0,11*0,15*2,10						
wo=0.3	1	0,17*0,42*2,10*2						
wo=0.359	1	0,15*0,57*2,10*2						
wo=0.479	1	0,10*0,57*2,10*4						
wo=2.394	1	0,57*1,0*2,10*2						
wo=0.105	1	0,25*0,10*2,10*2						
ko=				
wo=0.189	1	0,45*0,10*2,10*2						
wo=0.063	1	0,10*0,30*2,10						
wo=1.529	1	0,52*0,10*2*2,10*7						
wo=0.84	1	0,25*0,80*2,10*2						
wo=0.038	1	0,12*0,15*2,10						
wo=0.21	1	0,50*0,10*2,10*2						
wo=0.21	1	0,50*0,10*2,10*2						
wo=0.189	1	0,10*0,90*2,10						
wo=0.21	1	0,50*0,10*2,10*2						
wo=0.378	1	0,15*0,60*2,10*2						
wo=0.151	1	0,18*0,20*2,10*2						
ko=				
wo=1.361	1	0,10*0,54*2,10*12						
wo=0.315	1	0,50*0,15*2,10*2						
wo=0.271	1	0,43*0,15*2,10*2						

[RMS 1042]
nz=8.63	0	8,63
np=1
wa=0
wb=0
il=119.56

[POZYCJA]
id=19278
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-05	4-01	0348-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=150.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=134.52	1	3,0*[2,12+5,15+1,64+4,52+1,10+3,75+1,80+0,64+0,87+1,84+3,40+5,58+4,44*2+3,55]						
ko=				
wo=16.08	1	3,0*[2,46+2,90]						

[RMS 1042]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=155.118

[POZYCJA]
id=19280
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=480.121
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=26.345	0	3,0*11,72-[0,90*2,05*3+0,80*2,05*2]	-1					
wo=18.28	0	3,0*6,64-0,80*2,05	-2					
wo=58.635	0	3,0*20,16-0,90*2,05	-3					
wo=58.275	0	3,0*20,04-0,90*2,05	-4					
wo=26.92	0	3,0*9,52-0,80*2,05	-5					
wo=56.37	0	3,0*20,02-0,90*2,05*2	-6					
wo=58.635	0	3,0*20,16-0,90*2,05	-7					
wo=58.815	0	3,0*20,22-0,90*2,05	-8					
wo=59.535	0	3,0*20,46-0,90*2,05	-9					
wo=70.515	0	3,0*24,12-0,90*2,05	-10					
wo=45.735	0	3,0*15,86-0,90*2,05	-11					
wo=48.555	0	3,0*16,80-0,90*2,05	-12					
wo=49.035	0	3,0*16,96-0,90*2,05	-13					
wo=41.74	0	1,0*[4,70+7,54+16,02+4,94+8,54]	-17,18,19,27,28					
wo=45.9	0	3,0*[7,46+10,30]-[0,90*2,05*4]	-14					
wo=41.175	0	3,0*14,34-0,90*2,05	-15					
wo=58.58	0	3,0*[11,91+10,18]-0,90*2,05*2-1,0*2,0*2	-16					
wo=57.44	0	3,0*19,83-1,0*2,05	-20					
wo=67.275	0	3,0*23,04-0,90*2,05	-21					
wo=66.675	0	3,0*22,84-0,90*2,05	-22					
wo=67.005	0	3,0*22,95-0,90*2,05	-23					
wo=24.585	0	3,0*10,04-0,90*2,05*3	-24					
wo=30.675	0	3,0*10,84-0,90*2,05	-25					
wo=37.83	0	3,0*13,84-0,90*2,05*2	-26					
ko=				
wo=37.695	0	3,0*13,18-0,90*2,05	1					
wo=40.875	0	3,0*14,24-0,90*2,05	2					
wo=40.815	0	3,0*14,22-0,90*2,05	3					
wo=40.755	0	3,0*14,20-0,90*2,05	4					
wo=40.755	0	3,0*14,20-0,90*2,05	5					
wo=40.755	0	3,0*14,20-0,90*2,05	6					
wo=41.355	0	3,0*14,40-0,90*2,05	7					
wo=37.995	0	3,0*13,28-0,90*2,05	8					
wo=77.415	0	3,0*26,42-0,90*2,05	9					
wo=39.345	0	3,0*14,96-0,90*2,05*3	10					
wo=48.675	0	3,0*16,84-0,90*2,05	11					
wo=37.455	0	3,0*13,10-0,90*2,05	12					
wo=36.135	0	3,0*12,66-0,90*2,05	13					
wo=35.325	0	3,0*13,62-0,90*2,05*3	14					
wo=39.795	0	3,0*13,88-0,90*2,05	15					
wo=41.295	0	3,0*14,38-0,90*2,05	16					
wo=40.995	0	3,0*14,28-0,90*2,05	17					
ko=				
wo=39.76	0	3,0*13,80-0,80*2,05	101					
wo=42.99	0	3,0*15,56-0,90*2,05*2	102					
wo=50.775	0	3,0*17,54-0,90*2,05	103					
wo=40.24	0	3,0*13,96-0,80*2,05	104					
wo=93.795	0	3,0*31,88-0,90*2,05	105					
wo=41.535	0	3,0*14,46-0,90*2,05	106					
wo=41.955	0	3,0*14,60-0,90*2,05	107					
wo=38.595	0	3,0*13,48-0,90*2,05	108					
wo=37.185	0	3,0*13,01-0,90*2,05	109					
wo=38.505	0	3,0*13,45-0,90*2,05	110					
wo=43.305	0	3,0*15,05-0,90*2,05	111					
scn=2400.605	0						
wo=480.121	1	#p5A*20%						

[RMS 1042]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=196.8496

[POZYCJA]
id=19292
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=71.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71.18	1	2,0*[4,70+7,54+16,02+4,94+8,54]-0,90*2,05*3-0,80*2,05*3-0,90*2,05						

[RMS 1042]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=98.2284

[POZYCJA]
id=19282
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-08	4-01	0701-08		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=162.086
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=810.43	0	#p1						
scn=810.43	0						
wo=162.086	1	#p7A*20%						

[RMS 1042]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=100.4933

[POZYCJA]
id=19294
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru stolarki drzwiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=18.04	1	0,80*2,05*11						
wo=27.88	1	0,80*2,05*17						
wo=36.08	1	0,80*2,05*22						

[RMS 1042]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=68.88

[POZYCJA]
id=19296
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-06	4-01	0336-06		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=98.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.2	1	1,60*6*2						
wo=6	1	1,50*2*2						
wo=6.4	1	1,60*2*2						
wo=38.4	1	1,60*12*2						
wo=25.6	1	1,60*8*2						
wo=3	1	1,50*2						

[RMS 1042]
nz=1.89	0	1,89
np=1
wa=0
wb=0
il=186.354

[POZYCJA]
id=19284
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=80.521
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=80.521	1	#p1*0,01+#p2*0,01+#p3+#p4*0,15+#p5*0,03+#p6*0,03+#p7*0,03+#p8*0,05+#p9*0,20*0,12						

[RMS 1042]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=365.5653

[POZYCJA]
id=19286
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=80.521
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=80.521	1	#p10						

[RMS 1042]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=69.2481

[RMS 64]
nz=0.78	0	0,5+14*0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=62.8064

[POZYCJA]
id=19289
pd=						0
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=80.521
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=80.521	1	#p11						

[RMS 2297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=80.521

[ELEMENT 3]
na=Elementy konstrukcyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=18203
nu=1.1.2
cpv=45223500-1
wn=		

[POZYCJA]
id=19308
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0702-03	C-2	0702-03		1
mpn=_1211
na=Wykonanie podlewek o gr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=4.65	1	0,25*0,15*2*[6*2+2*2+2*2+12*2+8*2+2]						

[RMS 1042]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=19.53

[RMS 2301]
nz=73.57	0	73,57
np=1
wa=0
wb=0
il=684.201

[RMS 2302]
nz=17.65	0	17,65
np=1
wa=0
wb=0
il=164.145

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1210]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1488

[RMS 1484]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.651

[POZYCJA]
id=19298
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 180 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=98.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=98.6	1	#p9						

[RMS 1042]
nz=1.62	0	1,62
np=1
wa=0
wb=0
il=159.732

[RMS 2298]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=788.8

[RMS 2299]
nz=5.18	0	5,18
np=1
wa=0
wb=0
il=510.748

[RMS 55]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7748

[RMS 2300]
nz=22.12	0	22,12
np=1
wa=0
wb=0
il=2181.032

[RMS 14]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5916

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.958

[RMS 1063]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=6.902

[POZYCJA]
id=19315
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-02	4-01	0703-02		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=118.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=118.32	1	#p14*1,20						

[RMS 1042]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=42.5952

[RMS 2303]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=130.152

[RMS 2304]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.832

[RMS 2305]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=23.664

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19321
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-01	4-01	0704-01		1
mpn=_1211
na=Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=118.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=118.32	1	#p15						

[RMS 1042]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1296

[RMS 461]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1183

[RMS 14]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1183

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19326
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-03	4-01	0704-03		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=118.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=118.32	1	#p16						

[RMS 1042]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=57.9768

[RMS 461]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4851

[RMS 2306]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0473

[RMS 55]
nz=0.0119	0	0,0119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.408

[RMS 14]
nz=0.0036	0	0,0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.426

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3664

[RMS 1063]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3664

[ELEMENT 3]
na=Podłogi i posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=10053
nu=1.1.3
cpv=45432130-4
wn=		

[POZYCJA]
id=10466
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		1
mpn=1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=220.59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.72	1	2,72						
wo=25.37	1	25,37						
wo=5.33	1	5,33						
wo=21.75	1	21,75						
wo=11.02	1	11,02						
wo=14.39	1	14,39						
wo=10.98	1	10,98						
wo=3.54	1	3,54						
wo=1.34	1	1,34						
wo=24.54	1	24,54						
wo=6.07	1	6,07						
wo=7.25	1	7,25						
wo=10.85	1	10,85						
wo=3.81	1	3,81						
wo=1.52	1	1,52						
ko=				
wo=8.74	1	8,74						
wo=30.15	1	30,15						
ko=				
wo=9.44	1	9,44						
wo=9.49	1	9,49						
wo=12.29	1	12,29						
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.2192	0	0,2192
np=1
wa=0
wb=0
il=48.3533

[RMS 147]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=1047.8025

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0093	0	0,0093
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0515

[RMS 72]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0221

[POZYCJA]
id=10480
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-07	0-12II	1118-07		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe o wym. 30 x 30 cm, RAKO Taurus Granit TAB35065 układane na klej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=220.59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=220.59	1	#p18						

[RMS 1042]
nz=1.3626	0	1,3626
np=1
wa=0
wb=0
il=300.5759

[RMS 2307]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=225.0018

[RMS 147]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1147.068

[RMS 149]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=132.354

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.0303	0	0,0303
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6839

[RMS 72]
nz=0.023	0	0,023
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0736

[POZYCJA]
id=19335
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-04	0-12II	1120-04		1
mpn=1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=219.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.84	1	6,64-0,80	-2					
wo=19.26	1	20,16-0,90	-3					
wo=8.72	1	9,52-0,80	-5					
wo=23.22	1	24,12-0,90	-10					
wo=13.44	1	14,34-0,90	-15					
wo=19.29	1	[11,91+10,18]-0,90*2-1,0	-16					
wo=3.8	1	4,70-0,90	-19					
wo=18.83	1	19,83-1,0	-20					
wo=7.34	1	10,04-0,90*3	-24					
wo=9.94	1	10,84-0,90	-25					
wo=12.04	1	13,84-0,90*2	-26					
wo=12.28	1	13,18-0,90	1					
wo=25.52	1	26,42-0,90	9					
wo=13	1	13,80-0,80	101					
wo=13.16	1	13,96-0,80	104					
wo=13.56	1	14,46-0,90	106					

[RMS 1042]
nz=0.0454	0	0,0454
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9535

[RMS 147]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=157.8528

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3069

[RMS 72]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0219

[POZYCJA]
id=19341
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-06	0-12II	1120-06		1
mpn=_1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - układane na klej z przecinaniem płytek metodą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=219.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=219.24	1	#p20						

[RMS 1042]
nz=0.4544	0	0,4544
np=1
wa=0
wb=0
il=99.6227

[RMS 2307]
nz=0.1575	0	0,1575
np=1
wa=0
wb=0
il=34.5303

[RMS 147]
nz=0.78	0	0,78
np=1
wa=0
wb=0
il=171.0072

[RMS 149]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=26.3088

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.0054	0	0,0054
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1839

[RMS 72]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[POZYCJA]
id=10502
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=19.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.85	1	3,81+1,52+10,98+3,54						

[RMS 1042]
nz=0.086	0	0,086
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7071

[RMS 1075]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=18.262

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0199

[POZYCJA]
id=10507
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=37.04
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=37.04	1	16,02+7,54+4,94+8,54						

[RMS 1042]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1114

[RMS 1075]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8528

[RMS 1076]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=40.0032

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10512
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=589.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=589.84	1	#p25A						

[RMS 1042]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=100.2728

[RMS 1077]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=4600.752

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8984

[RMS 72]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8984

[POZYCJA]
id=10518
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-01	2-02	1112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wykładziny PCV, antypoślizgowej, o klasie ścieralności T, z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=660.621
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=589.84	1	#p1-#p18						
scn=589.84	1						
wo=70.781	1	70,781						
scn=70.781	1						

[RMS 1042]
nz=0.4287	0	0,4287
np=1
wa=0
wb=0
il=283.2082

[RMS 1078]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=720.0769

[RMS 1079]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=396.3726

[RMS 1080]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=66.0621

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8316

[RMS 72]
nz=0.0063	0	0,0063
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1619

[POZYCJA]
id=10630
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=660.621
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=660.621	1	#p25						

[RMS 1042]
nz=0.1261	0	0,1261
np=1
wa=0
wb=0
il=83.3043

[RMS 1081]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8186

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=10634
nu=1.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=10635
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0121-03	2-02	0121-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=59.275
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=59.275	1	3,0*[3,02+4,52*2+1,27+1,37+1,61+1,83+1,84+3,40]-0,90*2,05*5-0,80*2,05						

[RMS 1042]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8272

[RMS 2310]
nz=8.2	0	8,2
np=1
wa=0
wb=0
il=486.055

[RMS 109]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5928

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1493

[POZYCJA]
id=10640
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3.545
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.575	1	0,12*[1,0*2,10+0,80*2,10+0,48*2,10]						
wo=0.84	1	0,50*0,80*2,10						
wo=0.794	1	0,42*0,90*2,10						
wo=0.958	1	0,57*0,80*2,10						
wo=0.176	1	0,12*0,70*2,10						
wo=0.202	1	0,12*0,80*2,10						

[RMS 1042]
nz=7.14	0	7,14
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3113

[RMS 2311]
nz=34.5	0	34,5
np=1
wa=0
wb=0
il=122.3025

[RMS 461]
nz=0.01795	0	0,01795
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0636

[RMS 2309]
nz=0.0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0376

[RMS 55]
nz=0.093	0	0,093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3297

[RMS 14]
nz=0.043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1524

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4608

[RMS 1063]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1905

[POZYCJA]
id=19379
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2010-09	0-14	2010-09		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=14.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.58	1	3,0*[1,27+1,99+1,60]						

[RMS 1042]
nz=2.017	0	2,017
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4079

[RMS 2312]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0174

[RMS 2313]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0808

[RMS 2314]
nz=2.05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=29.889

[RMS 2315]
nz=4.06	0	4,06
np=1
wa=0
wb=0
il=59.1948

[RMS 2316]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=247.86

[RMS 119]
nz=0.00098	0	0,00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[RMS 285]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.309

[RMS 2317]
nz=1.813	0	1,813
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4335

[RMS 14]
nz=0.00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0093

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4374

[RMS 72]
nz=0.0165	0	0,0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2406

[POZYCJA]
id=19393
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0703-02	7	0703-02		1
mpn=_1211
na=Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.22	1	2,0*1,61						
wo=2.54	1	2,0*1,27						

[RMS 1042]
nz=3.31	0	3,31
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0656

[RMS 2319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 2320]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6336

[RMS 397]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4032

[RMS 292]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=23.04

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1728

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3456

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=10655
nu=1.1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=10795
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=162.086
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=162.086	1	#p7						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9669

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=35.6589

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0324

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0486

[POZYCJA]
id=10801
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-15	4-01	0711-15		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=162.086
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=162.086	1	#p31						

[RMS 1042]
nz=1.81	0	1,81
np=1
wa=0
wb=0
il=293.3757

[RMS 2308]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8428

[RMS 2309]
nz=0.0066	0	0,0066
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0698

[RMS 55]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3115

[RMS 14]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.086

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1043

[RMS 1484]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4834

[POZYCJA]
id=10807
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=810.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=810.43	1	#p1						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=64.8344

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=178.2946

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1621

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2431

[POZYCJA]
id=10813
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=810.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=810.43	1	#p33						

[RMS 1042]
nz=0.5093	0	0,5093
np=1
wa=0
wb=0
il=412.752

[RMS 119]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0261

[RMS 120]
nz=0.0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2156

[RMS 121]
nz=0.043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=34.8485

[RMS 1111]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1882

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0029	0	0,0029
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3502

[RMS 72]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4848

[POZYCJA]
id=10822
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=810.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=810.43	1	#p34						

[RMS 1042]
nz=0.1756	0	0,1756
np=1
wa=0
wb=0
il=142.3115

[RMS 1112]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=291.7548

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2431

[ELEMENT 3]
na=Tynki, okładziny i malowanie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=10862
nu=1.1.6
cpv=45324000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=10863
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=743.367
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=716.991	1	#p5+#p17+#p27*2						
wo=9.576	1	[1,0*2,10+0,80*2,10+0,48*2,10]*2						
wo=3.36	1	0,80*2,10*2						
wo=3.78	1	2*0,90*2,10						
wo=3.36	1	2*0,80*2,10						
wo=2.94	1	2*0,70*2,10						
wo=3.36	1	2*0,80*2,10						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=59.4694

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=163.5407

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1487

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.223

[POZYCJA]
id=10869
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=743.367
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=743.367	1	#p36						

[RMS 1042]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0
il=869.7394

[RMS 2308]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8655

[RMS 2309]
nz=0.0066	0	0,0066
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9062

[RMS 55]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=19.7736

[RMS 14]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9806

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=37.1683

[RMS 1484]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=29.7347

[POZYCJA]
id=10889
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2400.605
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2400.605	1	#p5a						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=192.0484

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=528.1331

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4801

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7202

[POZYCJA]
id=10895
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2400.605
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2400.605	1	#p38						

[RMS 1042]
nz=0.5093	0	0,5093
np=1
wa=0
wb=0
il=1222.6281

[RMS 119]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0015

[RMS 120]
nz=0.0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6009

[RMS 121]
nz=0.043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=103.226

[RMS 1111]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4816

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0029	0	0,0029
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9618

[RMS 72]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3226

[POZYCJA]
id=10904
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2400.605
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2400.605	1	#p39						

[RMS 1042]
nz=0.1756	0	0,1756
np=1
wa=0
wb=0
il=421.5462

[RMS 123]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=864.2178

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7202

[POZYCJA]
id=10909
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=100.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=100.46	1	3,0*[16,02+7,54+4,94+8,54]-0,90*2,05*4-0,80*2,05*2						

[RMS 1042]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=6.329

[RMS 1125]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=20.092

[POZYCJA]
id=10912
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=100.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=100.46	1	#p41						

[RMS 1042]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8451

[RMS 1075]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=96.4416

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1005

[POZYCJA]
id=10917
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	3,0*19						

[RMS 1042]
nz=0.096	0	0,096
np=1
wa=0
wb=0
il=5.472

[RMS 1075]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=23.94

[RMS 1076]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=61.56

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10922
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-01	0-12II	0829-01		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=100.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100.46	1	#p42						

[RMS 1042]
nz=0.3033	0	0,3033
np=1
wa=0
wb=0
il=30.4695

[RMS 147]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=477.185

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0072	0	0,0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7233

[POZYCJA]
id=10927
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-09	0-12II	0829-09		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami PŁYTKI o wym. 60 x 30 cm, prod. ref. RAKO Cemento DAKSE660  na klej metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=100.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100.46	1	#p44						

[RMS 1042]
nz=1.2731	0	1,2731
np=1
wa=0
wb=0
il=127.8956

[RMS 1126]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=102.4692

[RMS 147]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=522.392

[RMS 149]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=40.184

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0295	0	0,0295
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9636

[RMS 72]
nz=0.0275	0	0,0275
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7626

[ELEMENT 3]
na=Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka
wa=0
kn=0	0	0
id=11203
nu=1.1.7
cpv=45421000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=11315
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D1 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=108.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=108.79	1	1,10*2,15*[17+29]						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=274.1508

[RMS 1180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=108.79

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=741.9478

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5491

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4395

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5274

[POZYCJA]
id=11323
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D2 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.58	1	1,20*2,15						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5016

[RMS 1181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5956

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7482

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.129

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1548

[POZYCJA]
id=11331
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D3 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=10.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10.75	1	1,0*2,15*5						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=27.09

[RMS 1182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.75

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=73.315

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1175

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5375

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.645

[POZYCJA]
id=11339
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D4 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.15	1	1,0*2,15						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.418

[RMS 1183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=14.663

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6235

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1075

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.129

[POZYCJA]
id=11347
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D5 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=7.095
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.095	1	1,10*2,15*3						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8794

[RMS 1184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.095

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=48.3879

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0576

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3548

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4257

[ELEMENT 3]
na=Wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=11674
nu=1.1.8
wn=		

[POZYCJA]
id=19402
pd=						0
na=Dostawa i montaż RT2d szafa 800 x 360 x 1850 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=51
ob=61
jm=kpl.	090
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IND
wn=		
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						

[POZYCJA]
id=19403
pd=						0
na=Dostawa i montaż RT1 regał 800 x 360 x 1850 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=52
ob=59
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						

[POZYCJA]
id=19404
pd=						0
na=Dostawa i montaż Btk4 biurko 1600 x 700 x 750 mm  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=53
ob=21
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=19405
pd=						0
na=Dostawa i montaż KT2 kontenerek podbiurkowy 430 x 500 x 600 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=54
ob=28
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=19406
pd=						0
na=Dostawa i montaż krzesło gabinetowe krzesło biurowe 700 x 430-490 x 1250-1400 mm K2 zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=55
ob=31
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[POZYCJA]
id=19407
pd=						0
na=Dostawa i montaż St1 stół 2650 x 900 x 750 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19408
pd=						0
na=Dostawa i montaż krzesło stacjonarne (socjal) 460 x 490 x 805 mm K4  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=57
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=19409
pd=						0
na=Dostawa i montaż Zk2 zabudowa kuchenna zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19410
pd=						0
na=Dostawa i montaż AE12 stół konferencyjny 1600 x 1100 x 750mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=59
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=19411
pd=						0
na=Dostawa i montaż krzesło stacjonarne 550 x 480 x 770 mm K3 zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=60
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=19412
pd=						0
na=Dostawa i montaż Btk3 biurko 800 x 700 x 750 mm  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=61
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=19413
pd=						0
na=Dostawa i montaż Btk1 biurko 800 x 700 x 750 mm  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=62
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=19414
pd=						0
na=Dostawa i montaż L1 lada recepcyjna 2000x1100x750 zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19415
pd=						0
na=Dostawa i montaż Nt1p nadstawka 800 x 360 x 600 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=64
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=19416
pd=						0
na=Dostawa i montaż R4 regał metalowy z półkami zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=65
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=19417
pd=						0
na=Dostawa i montaż AE11 stół konferencyjny 2200 x 1100 x 750mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=66
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=19418
pd=						0
na=Dostawa i montaż krzesła konferencyjne 560 x 570 x 820 mm K6  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=67
ob=32
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=19419
pd=						0
na=Dostawa i montaż R1 regał metalowy z półkami zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=68
ob=30
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=19420
pd=						0
na=Dostawa i montaż L2 lada recepcyjna 2200x750x900 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19421
pd=						0
na=Dostawa i montaż A5404HZ szafa 801 x 432 x 1833 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19422
pd=						0
na=Dostawa i montaż Btk12 biurko z przegrodą 1600 x 1420 x 750 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19423
pd=						0
na=Dostawa i montaż St3 stół roboczy 1400x900x750 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19424
pd=						0
na=Dostawa i montaż Zk4 zabudowa kuchenna zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19425
pd=						0
na=Dostawa i montaż SP1 - METALOWA PODWÓJNA SZAFA UBRANIOWA Z ŁAWKĄ zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=74
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=19426
pd=						0
na=Dostawa i montaż SP4 - METALOWA SZAFA UBRANIOWA Z ŁAWKĄ zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19427
pd=						0
na=Dostawa i montaż T34 - PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH1310 zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=76
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=19428
pd=						0
na=Dostawa i montaż T35 - KOSZ NA ŚMIECI zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=77
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=		
cjw=0	PLN	0
wcn=1.409	1,409	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=19429
pd=						0
na=Dostawa i montaż T33 - PODAJNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=78
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=19430
pd=						0
na=Dostawa i montaż T32 - PODAJNIK MYDŁA zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=79
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=19432
pd=						0
na=Dostawa i montaż R2 - REGAŁ METALOWY Z PÓŁKAMI 300x980 mm zgodnie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19433
pd=						0
na=Dostawa i montaż WS10 - szafa narzędziowa zgodnie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=81
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=19434
pd=						0
na=Dostawa i montaż WS3 - stół warsztatowy zgodnie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=82
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=19435
pd=						0
na=Dostawa i montaż WS4 - stół warsztatowy zgodnie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=83
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19436
pd=						0
na=Dostawa i montaż WS1 - stół warsztatowy zgodnie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=84
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=19437
pd=						0
na=Dostawa i montaż WS2 - stół warsztatowy zgodnie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19438
pd=						0
na=Dostawa i montaż Zk3 zabudowa kuchenna zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA ELEKTRYCZNA
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=19441
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=19442
nu=1.2.1
wn=		

[ELEMENT 4]
na=OPRAWY OŚWIETLENIE OGÓLNEGO
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=19443
nu=1.2.1.1
wn=		

[ELEMENT 5]
na=Oprawa O.A wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19444
nu=1.2.1.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=19445
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1042]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=7.36

[RMS 2321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 5]
na=Oprawa O.B wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19449
nu=1.2.1.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=19450
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1042]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 2322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 5]
na=Oprawa O.C wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19454
nu=1.2.1.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=19455
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1042]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2

[RMS 2323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=OPRAWY OŚWIETLENIE AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=19459
nu=1.2.1.2
wn=		

[ELEMENT 5]
na=Oprawa awaryjna O.E wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19460
nu=1.2.1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=19461
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1042]
nz=0.52525	0	0,52525
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6262

[RMS 2324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=19464
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p90						

[RMS 1042]
nz=0.2674	0	0,2674
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 2325]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[ELEMENT 5]
na=Oprawa awaryjna O.F wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19467
nu=1.2.1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=19468
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1042]
nz=0.52525	0	0,52525
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6768

[RMS 2326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=19471
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p92						

[RMS 1042]
nz=0.2674	0	0,2674
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8718

[RMS 2325]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[ELEMENT 3]
na=OSPRZĘT ELEKTRYCZNY - ŁĄCZNIKI
wa=0
kn=0	0	0
id=19474
nu=1.2.2
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Łącznik 1-bieg. 10A 230V IP20
wa=0
kn=0	0	0
id=19475
nu=1.2.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=19476
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.165	0	0,165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1576

[RMS 2327]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19480
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p94						

[RMS 1042]
nz=0.10925	0	0,10925
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1093

[RMS 2325]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=19483
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p94						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 2328]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Łącznik 1-bieg. 10A 230V IP44
wa=0
kn=0	0	0
id=19487
nu=1.2.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=19488
pd=KNR	KNR	5-08 0308-04	5-08	0308-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - wariant 1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1042]
nz=0.23111	0	0,23111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4622

[RMS 2329]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[POZYCJA]
id=19491
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p97						

[RMS 1042]
nz=0.10925	0	0,10925
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2185

[RMS 2325]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=19494
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p97						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1681

[RMS 2328]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Łącznik świecznikowy. 10A 230V IP20
wa=0
kn=0	0	0
id=19498
nu=1.2.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=19499
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.198	0	0,198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3782

[RMS 2330]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19503
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p100						

[RMS 1042]
nz=0.10925	0	0,10925
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2185

[RMS 2325]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=19506
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1681

[RMS 2328]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Czujka obecności TYP1 - dookólna
wa=0
kn=0	0	0
id=19510
nu=1.2.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=19511
pd=KNR	KNR	5-08 0308-04	5-08	0308-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - wariant 1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1042]
nz=0.23111	0	0,23111
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5422

[RMS 2331]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[POZYCJA]
id=19514
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	#p103						

[RMS 1042]
nz=0.10925	0	0,10925
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2018

[RMS 2325]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[POZYCJA]
id=19517
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	#p103						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9244

[RMS 2328]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=OSPRZĘT ELEKTRYCZNY - GNIAZDA
wa=0
kn=0	0	0
id=19521
nu=1.2.3
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Gniazdo 230V/16A IP20 z ramką pojedyncze
wa=0
kn=0	0	0
id=19522
nu=1.2.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=19523
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1042]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=2.184

[RMS 2332]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p106						

[RMS 1042]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 2333]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19531
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p106						

[RMS 1042]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7312

[ELEMENT 4]
na=Gniazdo 230V/16A IP44 z ramką pojedyncze
wa=0
kn=0	0	0
id=19533
nu=1.2.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=19534
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1042]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=3.682

[RMS 2334]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p109						

[RMS 1042]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.176

[RMS 2333]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19542
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p109						

[RMS 1042]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2796

[ELEMENT 4]
na=Zestawy gniazd PEL - Punkt elektryczno logiczny 4x 230VAC DATA z kluczem + 2x 230VAC + miejsce na 4x RJ45 LAN, montowany w ścianie1310
wa=0
kn=0	0	0
id=19544
nu=1.2.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=19545
pd=						0
na=Zestawy gniazd PEL - Punkt elektryczno logiczny 4x 230VAC DATA z kluczem + 2x 230VAC + miejsce na 4x RJ45 LAN, dodatkowa dioda LED, montowany w ścianie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1042]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 4]
na=Puszka łączeniowa hermetyczna IP44
wa=0
kn=0	0	0
id=19548
nu=1.2.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=19549
pd=KNR	KNR	5-08 0304-07	5-08	0304-07		0
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1042]
nz=0.375	0	0,375
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 2336]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[POZYCJA]
id=19552
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p113						

[RMS 1042]
nz=0.1093	0	0,1093
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5302

[RMS 2325]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[ELEMENT 3]
na=KABLE I PRZEWODY
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=19555
nu=1.2.4
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2
wa=0
kn=0	0	0
id=19556
nu=1.2.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=19557
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=450
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	30*15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.1625	0	0,1625
np=1
wa=0
wb=0
il=69.8346

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2337]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=468

[RMS 2338]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 2339]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 2340]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[POZYCJA]
id=19564
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-01	5-10	0604-01		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p115/60*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0413

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2
wa=0
kn=0	0	0
id=19567
nu=1.2.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=19568
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=975
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=975	1	39*25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.1625	0	0,1625
np=1
wa=0
wb=0
il=151.3083

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2341]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1014

[RMS 2338]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[RMS 2339]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[RMS 2340]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[POZYCJA]
id=19575
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-01	5-10	0604-01		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=32.5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=32.5	1	#p117/60*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=32.5894

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=LY 6
wa=0
kn=0	0	0
id=19578
nu=1.2.4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=19579
pd=KNR	KNR	5-08 0206-02	5-08	0206-02		0
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 1042]
nz=0.01786	0	0,01786
np=1
wa=0
wb=0
il=2.679

[RMS 2342]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[POZYCJA]
id=19582
pd=KNR	KNR	5-08 0812-02	5-08	0812-02		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1042]
nz=0.01996	0	0,01996
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3992

[ELEMENT 4]
na=Rura PCV fi 28
wa=0
kn=0	0	0
id=19584
nu=1.2.4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=19585
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-02	5-08	0110-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.1089	0	0,1089
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 2343]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19589
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=187.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=187.5	1	#p121/0.8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.2732	0	0,2732
np=1
wa=0
wb=0
il=48.9199

[RMS 2325]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=393.75

[RMS 2344]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=393.75

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Szyny uziemiające
wa=0
kn=0	0	0
id=19594
nu=1.2.4.5
wn=		

[POZYCJA]
id=19595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównawcza PE (CC)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1042]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 2345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 3]
na=DOKUMENTACJA I POMIARY ELEKTRYCZNE
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=19598
nu=1.2.5
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Badanie rezystancji
wa=0
kn=0	0	0
id=19599
nu=1.2.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=19600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=10
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1042]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[ELEMENT 4]
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia - gniazda
wa=0
kn=0	0	0
id=19602
nu=1.2.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=19603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=30
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1

[ELEMENT 4]
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia - oprawy
wa=0
kn=0	0	0
id=19605
nu=1.2.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=19606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=27
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=7.29

[ELEMENT 4]
na=Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
wa=0
kn=0	0	0
id=19608
nu=1.2.5.4
wn=		

[POZYCJA]
id=19609
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[ELEMENT 4]
na=Pomiar natężenia oświetlenia
wa=0
kn=0	0	0
id=19611
nu=1.2.5.5
wn=		

[POZYCJA]
id=19612
pd=KNR	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		0
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=17
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 1042]
nz=1.71	0	1,71
np=1
wa=0
wb=0
il=29.07

[ELEMENT 4]
na=Dokumentacja powykonawcza
wa=0
kn=0	0	0
id=19614
nu=1.2.5.6
wn=		

[POZYCJA]
id=19615
pd=						1
mpn=1211
na=Dokumentacja powykonawcza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA TELETECHNICZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=19617
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=19618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[RMS 1042]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=7.04

[RMS 2346]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=208
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[RMS 1042]
nz=0.309	0	0,309
np=0
wa=0
wb=0
il=61.8

[RMS 2347]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 2348]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=82

[RMS 2349]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=420

[RMS 2350]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=420

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19629
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01  z.o  3.2. 	AL-01	0401-01	  z.o  3.2. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.55		0,55
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=1.55	0	1,55
np=0
wa=0
wb=0
il=5.115

[POZYCJA]
id=19631
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=1211
na=Montaż ponowny zdemontowanych czujek pożarowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1042]
nz=1.55	0	1,55
np=0
wa=0
wb=0
il=9.3

[POZYCJA]
id=19633
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-01	AL-01	0601-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=17.6	0	17,6
np=0
wa=0
wb=0
il=17.6

[POZYCJA]
id=19635
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-08	AL-01	0603-08		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=1
jm=lin.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=86.91	0	86,91
np=0
wa=0
wb=0
il=86.91

[POZYCJA]
id=19637
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1042]
nz=5.75	0	5,75
np=0
wa=0
wb=0
il=23

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE SANITARNE
wa=0
kn=0	0	0
id=19639
nu=1.4
cpv=45330000-9
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Prace demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=19640
nu=1.4.1
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=19641
pd=						0
na=Demontaż istniejących instalacji sanitarnych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
wa=0
kn=0	0	0
id=19642
nu=1.4.2
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=19643
pd=						0
na=Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej rura PVC 110
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=138
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=19644
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki cementowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=14.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	(#p151)*1,0						

[RMS 1042]
nz=0.962	0	0,74*1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=13.949

[POZYCJA]
id=19646
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1201-01	2	1201-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1.74
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.74	1	#p139*0,12						

[RMS 1042]
nz=5.95	0	5,95
np=1
wa=0
wb=0
il=10.353

[RMS 2351]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7748

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2352]
nz=1.53	0	1,53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6622

[POZYCJA]
id=19651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1425-04	4	1425-04		1
mpn=1211
na=Posadzki cementowe zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=14.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	#p139						

[RMS 1042]
nz=0.458	0	0,458
np=1
wa=0
wb=0
il=6.641

[RMS 2353]
nz=0.103	0	0,103
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4935

[RMS 2354]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3915

[RMS 2355]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2325

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19657
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=14.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	(#p151)*1*(0,8+0,2)						

[RMS 1042]
nz=4.65	0	4,65
np=1
wa=0
wb=0
il=67.425

[POZYCJA]
id=19659
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=7.368
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.368	1	#p142-#p145						

[RMS 1042]
nz=1.99	0	1,99
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6623

[POZYCJA]
id=19661
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=7.368
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.368	1	#p143						

[RMS 1042]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9851

[RMS 2356]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5187

[POZYCJA]
id=19664
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=7.132
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.132	1	#p148+#p149+#p150						

[RMS 1042]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=32.3793

[POZYCJA]
id=19666
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=7.132
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.132	1	#p148+#p149+#p150						

[RMS 1042]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8482

[RMS 2357]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8513

[POZYCJA]
id=19669
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=7.132
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=15	
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.132	1	#p146						

[RMS 2357]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2094

[POZYCJA]
id=19671
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=2.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.9	1	(#p151)*0,2*1						

[RMS 1042]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=5.394

[RMS 2358]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.538

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2359]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.972

[POZYCJA]
id=19676
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Zasypka technologiczna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1.457
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.457	1	(#p151)*0,11*1-(#p151*PoleKołaD(0,11))						

[RMS 1042]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.812

[RMS 2358]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7775

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2359]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0345

[POZYCJA]
id=19681
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Obsypka 15 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=2.775
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.775	1	(1+#p151+1+1+1)*0,15*1						

[RMS 1042]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3557

[RMS 2358]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3855

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2359]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9702

[POZYCJA]
id=19686
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych1310Poziomy w wykopach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	7,5+1,9+1,9+3,2						

[RMS 1042]
nz=0.257	0	0,257
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7265

[RMS 2360]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=13.485
nan=1

[RMS 2361]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=7.54

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Kanalizacja sanitarna podstropowa i nadposadzkowa
wa=0
kn=0	0	0
id=19691
nu=1.4.3
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=19692
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p155+#p157						

[RMS 1042]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=19694
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=22.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	#p158						

[RMS 1042]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[POZYCJA]
id=19696
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=28.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	1	#p152+#p153						

[RMS 1042]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=16.245

[RMS 2362]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=114

[RMS 2363]
nz=0.00039	0	0,00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0111

[RMS 2364]
nz=0.00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[RMS 2358]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.057

[RMS 2365]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0285

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.285

[RMS 2366]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.855

[POZYCJA]
id=19706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Piony kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 2367]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.79
nan=1

[RMS 2368]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 2369]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19712
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne podstropowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.324

[RMS 2367]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.116
nan=1

[RMS 2368]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 2369]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19718
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p160*1,5						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 2367]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.79
nan=1

[RMS 2368]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 2369]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19724
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=22.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	#p159*1,5						

[RMS 1042]
nz=0.178	0	0,178
np=1
wa=0
wb=0
il=4.005

[RMS 2370]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=20.925
nan=1

[RMS 2371]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 2372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19730
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p164+#p165+#p166+#p167						
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 2371]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 2372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19735
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p162						

[RMS 1042]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 2368]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19740
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-01	2-15/GEBERIT	0102-01		1
mpn=_1211
na=Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p162						

[RMS 1042]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 2373]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=19743
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1042]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 2374]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=19747
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p162						

[RMS 1042]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 2376]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=19750
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1042]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=15.84

[RMS 2377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 2378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19755
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka okrągła wpuszczana w blat
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2+1						

[RMS 1042]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[RMS 2379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19760
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlew 1-komorowy (komora kwadratowa z ociekaczem) montowany na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2+1						

[RMS 1042]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=3.87

[RMS 2380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19764
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0229-04	4	0229-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlew 1-komorowy montowany na ścianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=2.2	0	2,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 2381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19768
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
mpn=1211
na=Odwodnienie liniowe prysznicowe L=1,2m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 2382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19772
pd=						0
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=169
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=19773
nu=1.4.4
cpv=45332200-5
wn=		

[POZYCJA]
id=19774
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=21.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	(#p178+#p179+#p180)*1,2						
ko=				

[RMS 1042]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4

[POZYCJA]
id=19776
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=21.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	#p170						

[RMS 1042]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=12.312

[RMS 2362]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=86.4

[RMS 2363]
nz=0.00039	0	0,00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[RMS 2364]
nz=0.00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 2358]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0432

[RMS 2365]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0216

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 2366]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.648

[POZYCJA]
id=19786
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=58	0	\	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	(3+3+5+3+3+7+3)+(3+3+5+4+3+7+4+2)						

[RMS 1042]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=16.646

[RMS 2383]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=63.8
nan=1

[RMS 2384]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4

[RMS 2385]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=82.94

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	(3+2)+(3+3)						

[RMS 1042]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=3.157

[RMS 2386]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1
nan=1

[RMS 2387]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 2388]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=15.73

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19798
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 6 mm d=16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	(3+3+5+3+3+7+3)						

[RMS 1042]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1931

[RMS 2389]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=29.7

[RMS 2390]
nz=0.0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1593

[RMS 2391]
nz=0.0496	0	0,0496
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3392

[RMS 2392]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 10]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2393]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[POZYCJA]
id=19806
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 6 mm d=20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	(3+2)						

[RMS 1042]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7765

[RMS 2394]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 2390]
nz=0.0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0295

[RMS 2391]
nz=0.0496	0	0,0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[RMS 2392]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 10]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2393]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=19814
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 20 mm d=16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	(3+3+5+4+3+7+4+2)						

[RMS 1042]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8838

[RMS 2395]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=34.1

[RMS 2390]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4929

[RMS 2391]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=3.038

[RMS 2392]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=186

[RMS 10]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2393]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0636

[POZYCJA]
id=19822
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 20 mm d=20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+3						

[RMS 1042]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1388

[RMS 2396]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 2390]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0954

[RMS 2391]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.588

[RMS 2392]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 10]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2393]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0123

[POZYCJA]
id=19830
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Umywalki i zlewozmywaki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p164+#p165+#p166+#p167						
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7

[RMS 2385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 2384]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 2397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19836
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Natryski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 2385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2384]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19842
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-06	4	0116-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p162						

[RMS 1042]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 2388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19848
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p178*2						

[RMS 1042]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9

[RMS 2399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19852
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający do WC DN15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p180						

[RMS 1042]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	#p164+#p165						

[RMS 1042]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 2401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19860
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p166+#p167						

[RMS 1042]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 2402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19864
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawór ze złączką do węża DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 2403]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19868
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6*2						

[RMS 1042]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 2404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-02	4	0132-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[RMS 1042]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 2405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19876
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
mpn=1211
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=80l
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=4.97	0	4,97
np=1
wa=0
wb=0
il=4.97

[RMS 2406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19880
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
mpn=1211
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=60l
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=4.97	0	4,97
np=1
wa=0
wb=0
il=4.97

[RMS 2407]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19884
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
mpn=1211
na=Elektryczny podgrzewacz wody V=30l
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5+1						

[RMS 1042]
nz=4.97	0	4,97
np=1
wa=0
wb=0
il=29.82

[RMS 2408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19888
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	#p172+#p173						
ko=				
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8364

[POZYCJA]
id=19890
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=6.66	0	6,66
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19893
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych/stalowych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	#p172+#p173						

[RMS 1042]
nz=0.0745	0	0,0745
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1405

[POZYCJA]
id=19895
pd=						0
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=194
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
8a384ef5b3f89132cf4f71f160bd7824