[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.61
pe=5
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 3 KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W
ab=ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznań
ni=KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ai=ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
br=Ogólnobudowlana
kln=1310
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
cpv=45432130-4	Pokrywanie podłóg
cpv=45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310

[GRUPY RMS]
gr=Łączniki	Gniazda	Kable i Przewody	Mat. drobne	Oprawy AWaryjne	Oprawy Ogólne	Rury z osprzętem	
gm=Łączniki	Gniazda	Kable i Przewody	Mat. drobne	Oprawy AWaryjne	Oprawy Ogólne	Rury z osprzętem	
gs=Łączniki	Gniazda	Kable i Przewody	Mat. drobne	Oprawy AWaryjne	Oprawy Ogólne	Rury z osprzętem	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2385]
ty=M
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018776
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 2386]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018777
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1484]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018851
cw=0	PLN	0
il=14.2316
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 333]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 477]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 406]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2316]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0	1728018779
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=126.48
pr=	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 2311]
ty=M
na=bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	0
id=2200151	1
jm=szt.	020
ce=0	1728018779
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=189.6465
pr=	0	0	0	2200110

[RMS ZEST 500]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2298]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1728018780
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.6
pr=	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 2346]
ty=M
na=Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.10	0
id=1800103	2
jm=szt	020
ce=0	1728018780
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70.4

[RMS ZEST 2347]
ty=M
na=Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1728018781
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0069

[RMS ZEST 2299]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1728018781
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.576

[RMS ZEST 2308]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1728018781
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7091
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1728018782
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1183
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2306]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1728018782
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0015
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 2340]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018851
cw=0	PLN
il=4.268
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121

[RMS ZEST 278]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 382]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2332]
ty=M
na=Czujka obecności TYP1 - 360 st. szczelny IP44 lub równoważne	0
id=7510599	3
jm=szt.	020
ce=0	1728018783
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 339]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2360]
ty=M
na=Deska sedesowa standard	0
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0	1728018783
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2304]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	0
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0	1728018784
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.384
pr=	0	0	0	1122200

[RMS ZEST 1180]
ty=M
na=drzwi D1	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728018785
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1181]
ty=M
na=drzwi D2	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728018785
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1182]
ty=M
na=drzwi D3	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728018786
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1183]
ty=M
na=drzwi D4	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728018786
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1184]
ty=M
na=drzwi D5	0
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0	1728018786
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.73
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=farba wewnętrzna	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1728018787
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.9312
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1112]
ty=M
na=farba wewnętrzna'	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1728018787
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=135.3384
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1075]
ty=M
na=folia płynna	0
id=k400070	3
jm=dm3	066
ce=0	1728018788
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=135.1932
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1480599
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1728018788
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0369
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=gips budowlany zwykły	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1728018789
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6178
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2333]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą lub równoważne	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1728018789
gr=2
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 2335]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką pojedynczą lub równoważne	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1728018790
gr=2
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 2307]
ty=M
na=Gres Techniczny Rako Taurus Granit TAB35065	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1728018790
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.5123
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2305]
ty=M
na=gwoździe budowlane sufitowe	0
id=1330700	1
jm=kg	033
ce=0	1728018791
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.768
pr=	0	0	0	1332399

[RMS ZEST 2342]
ty=M
na=Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 lub równoważne	0
id=7950806	3
jm=m	040
ce=0	1728018791
gr=3
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=644.8

[RMS ZEST 2338]
ty=M
na=Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 lub równoważne	0
id=7950806	3
jm=m	040
ce=0	1728018792
gr=3
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=364

[RMS ZEST 2373]
ty=M
na=Klej do izlolacji	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1728018792
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1744

[RMS ZEST 1079]
ty=M
na=klej winylowy osakrylowy	0
id=1551000	1
jm=kg	033
ce=0	1728018793
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=198.5994
pr=	0	0	0	1551304
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2375]
ty=M
na=Klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1728018793
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=96

[RMS ZEST 2315]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0	1728018794
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.2064
pr=	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 2326]
ty=M
na=Kołki kotwiące fi6 lub równoważne	0
id=8321799	3
jm=szt.	020
ce=0	1728018794
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=282

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018796
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1171]
ty=M
na=kotwy elastyczne kpl.	0
id=202x036	3
jm=szt.	020
ce=0	1728018797
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=385.6369
pr=	0	0	0	1341099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2370]
ty=M
na=Kształtka PEX 16	0
id=5604999	2
jm=szt	020
ce=0	1728018797
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.8

[RMS ZEST 2380]
ty=M
na=Kształtka PEX 20	0
id=5604999	2
jm=szt	020
ce=0	1728018798
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2378]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 16x1/2" do baterii	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018798
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 2382]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do zaworu pisuarowego	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018799
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2381]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do zaworu WC	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018799
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2353]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 110 mm	0
id=5613903	2
jm=szt	020
ce=0	1728018799
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.2

[RMS ZEST 2356]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 50mm	0
id=5613903	2
jm=szt	020
ce=0	1728018800
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.6

[RMS ZEST 2314]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1728018800
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.252
pr=	0	0	0	1323322

[RMS ZEST 2313]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1728018801
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.6544
pr=	0	0	0	1323302

[RMS ZEST 2300]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0	1728018801
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70.784
pr=	0	0	0	1100399

[RMS ZEST 2329]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg. 10A 230V IP20 lub równoważne	0
id=7510599	3
jm=szt.	020
ce=0	1728018802
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 2331]
ty=M
na=Łącznik świecznikowy 10A 230V IP20 lub równoważne	0
id=7510599	3
jm=szt.	020
ce=0	1728018802
gr=1
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 428]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 474]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1077]
ty=M
na=masa samopoziomująca	0
id=202x047	3
jm=kg	033
ce=0	1728018803
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2366.52
pr=	0	0	0	2380499
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2359]
ty=M
na=Miska ustępowa wisząca lejowa	0
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0	1728018803
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 294]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 293]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 381]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0	1728018804
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.71
pr=	0	0	0	1360000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2297]
ty=M
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1728018804
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.598

[RMS ZEST 2324]
ty=M
na=Oprawa awaryjna EW1 - EXIT IP65 LED 1W 1h SE AT1310wg legendy z rzutu oświetlenia w PW lub równoważne	0
id=7304199	3
jm=szt.	020
ce=0	1728018805
gr=5
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 2327]
ty=M
na=Oprawa awaryjna O.E - AXNO IP65 1W 1h SE AT wg legendy z rzutu oświetlenia w PW lub równoważne	0
id=7304199	3
jm=szt.	020
ce=0	1728018805
gr=6
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2328]
ty=M
na=Oprawa awaryjna O.F - LOVATO NO 1W 1h SE AT wg legendy z rzutu oświetlenia w PW lub równoważne	0
id=7304199	3
jm=szt.	020
ce=0	1728018806
gr=6
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 2321]
ty=M
na=Oprawa O.B - RAYLUX LB LED 600 ED 3250lm/840 26W opal IP44 wg legendy z PW lub równoważny	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018807
gr=6
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 2322]
ty=M
na=Oprawa O.C - LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 NT ED 4000lm/840 MPRM IP20 wg legendy z PW lub równoważny	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018807
gr=6
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 2323]
ty=M
na=Oprawa O.D - RAYLUX LB LED 600 ED 2450lm/840 19W opal IP44 wg legendy z PW lub równoważny	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018808
gr=6
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 2377]
ty=M
na=Otulina PE gr. 20 mm d=16	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1728018808
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8

[RMS ZEST 2372]
ty=M
na=Otulina PE gr. 6 mm d=16	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1728018809
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8

[RMS ZEST 1080]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1530200	1
jm=kg	033
ce=0	1728018810
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.0999
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1172]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=202x037	3
jm=dm3	066
ce=0	1728018810
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.3981
pr=	0	0	0	1478500
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1728018811
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=	0	0	0	1478500
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2349]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601700	2
jm=m3	060
ce=0	1728018812
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0352

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1728018813
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.3574
pr=	0	0	0	1602000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2325]
ty=M
na=Piktogram na oprawę ewakuacyjną	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1728018813
gr=5
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 2368]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe	0
id=6326199	2
jm=szt	020
ce=0	1728018814
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1126]
ty=M
na=płytki ceramiczne i terakotowe'	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1728018814
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=95.9055
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2530099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2310]
ty=M
na=płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	0
id=2200899	1
jm=szt.	020
ce=0	1728018815
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=85.649
pr=	0	0	0	2200210

[RMS ZEST 2312]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1728018815
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.6632
pr=	0	0	0	1750800;1750810

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0	1728018816
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.812
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 337]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1110]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1728018816
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=157.4762
pr=	0	0	0	2385003
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1081]
ty=M
na=pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	0
id=1562700	1
jm=kg	033
ce=0	1728018816
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.93
pr=	0	0	0	1569099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2319]
ty=M
na=przegrody z tworzyw sztucznych	0
id=9000000	2
jm=m2	050
ce=0	1728018817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=	0	0	0	1564998

[RMS ZEST 2343]
ty=M
na=Przewód LgY 6mm2  lub równoważne	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1728018817
gr=3
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=208
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 2361]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	0
id=6327599	1
jm=szt.	020
ce=0	1728018819
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2339]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018851
cw=0	PLN
il=4.268
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39971

[RMS ZEST 2337]
ty=M
na=Puszka łączeniowa hernetyczna IP44 lub równoważne	0
id=7540999	3
jm=szt.	020
ce=0	1728018820
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 2330]
ty=M
na=Puszka podtynkowa fi60 lub równoważne	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1728018820
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 2334]
ty=M
na=Puszki instalacyjna p/t typu PK-60 PRO lub równoważne	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018821
gr=4
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 1042]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1728018763
cw=0	PLN
il=3147.9154

[RMS ZEST 527]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=21	1491289726
cw=21	PLN
il=0

[RMS ZEST 536]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=21	1476275719
cw=21	PLN
il=0

[RMS ZEST 1451]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22	1593841195
cw=22	PLN
il=0

[RMS ZEST 1243]
ty=R
na=Robocizna Elektromonter	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22	1595577056
cw=22	PLN
il=0

[RMS ZEST 357]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 383]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=Roboty ogˇlnobudowlane - inwestycyjne (WP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.23
cw=15.23	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.01	1491558289
cw=14.01	PLN
il=0

[RMS ZEST 2296]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LU)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15	1527174020
cw=15	PLN
il=0

[RMS ZEST 2344]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 28 mm lub równoważne	0
id=7580087	3
jm=m	040
ce=0	1728018821
gr=7
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2

[RMS ZEST 2352]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 110x2,2 mm	0
id=5601121	2
jm=m	040
ce=0	1728018822
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.86

[RMS ZEST 2355]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 50x1,8 mm	0
id=5601121	2
jm=m	040
ce=0	1728018822
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.58

[RMS ZEST 2369]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm	0
id=5604263	2
jm=m	040
ce=0	1728018823
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.6

[RMS ZEST 2376]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018852
cw=0	PLN
il=0.0212

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018852
cw=0	PLN	0
il=29.3264
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1210]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018852
cw=0	PLN	0
il=0.0048
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2303]
ty=M
na=siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	0
id=1351006	1
jm=m2	050
ce=0	1728018823
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.224
pr=	0	0	0	1350035

[RMS ZEST 2320]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0	1728018824
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 2366]
ty=M
na=Stelaż montażowy do pisuaru	0
id=6323130	1
jm=kpl.	090
ce=0	1728018824
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323130

[RMS ZEST 2358]
ty=M
na=Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej	0
id=6323110	1
jm=kpl.	090
ce=0	1728018825
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2363]
ty=M
na=Syfon  umywalkowy z tw.szt.butelkowy  32mm	0
id=5717021	2
jm=szt	020
ce=0	1728018825
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1125]
ty=M
na=środek gruntujący GRUNTOLIT-R	0
id=k400072	3
jm=dm3	066
ce=0	1728018825
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.805
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018853
cw=0	PLN	0
il=15.4891
pr=	0	0	0	39000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2374]
ty=M
na=Taśma 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1728018826
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1808

[RMS ZEST 2317]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1728018826
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.4887
pr=	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 1076]
ty=M
na=taśma uszczelniająca	0
id=k400071	3
jm=m	040
ce=0	1728018827
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=97.1136
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1568099100
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 302]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2345]
ty=M
na=Uchwyty do rur 28mm lub równoważne	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0	1728018827
gr=7
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=210
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7598999

[RMS ZEST 2357]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  50 mm	0
id=6602006	2
jm=szt	020
ce=0	1728018828
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 2354]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 110 mm	0
id=6602011	2
jm=szt	020
ce=0	1728018830
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.6

[RMS ZEST 2371]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  16	0
id=6602201	2
jm=szt	020
ce=0	1728018830
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.88

[RMS ZEST 2379]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  20	0
id=6602202	2
jm=szt	020
ce=0	1728018830
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2364]
ty=M
na=Umywalka okrągła wpuszczana w blat	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018831
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2362]
ty=M
na=Umywalka standard	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018832
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2348]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane w opakowaniu 30-50 kg	0
id=1720200	2
jm=t	034
ce=0	1728018832
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0039

[RMS ZEST 2309]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1728018832
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2275
pr=	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1728018833
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4801
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1111]
ty=M
na=woda'''''''''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1728018833
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.112
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2350]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1728018834
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0176

[RMS ZEST 2367]
ty=M
na=Wsporniki dystansowe do stelaży montażowych	0
id=6323170	1
jm=kpl.	090
ce=0	1728018834
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018853
cw=0	PLN	0
il=13.9751
pr=	0	0	0	34000
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2351]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018853
cw=0	PLN
il=0.528

[RMS ZEST 1063]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018853
cw=0	PLN	0
il=24.7302
pr=	0	0	0	34312
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 1078]
ty=M
na=WYKŁADZINA KAUCZUKOWA,	0
id=1563499	1
jm=m2	050
ce=0	1728018835
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=360.7889
pr=	0	0	0	1563199
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1728018836
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1045
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1728018836
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1795.6218
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2301]
ty=M
na=zaprawa montażowa CX 15	0
id=238HEN0501	3
jm=kg	033
ce=0	1728018836
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.071
pr=	0	0	0	2382899

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1728018837
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.198
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699
wcn=1.409	1,409

[RMS ZEST 2384]
ty=M
na=Zawór odcinający do WC DN15	0
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018837
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 2383]
ty=M
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15	0
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0	1728018838
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 2336]
ty=M
na=Zestawy gniazd PEL - Punkt elektryczno logiczny 4x 230VAC DATA z kluczem + 2x 230VAC + miejsce na 4x RJ45 LAN, dodatkowa dioda LED, montowany w ścianie lub równoważne	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1728018838
gr=2
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 2365]
ty=M
na=Zlew 1-komorowy (komora kwadratowa z ociekaczem) montowany na szafce	0
id=6321302	2
jm=szt	020
ce=0	1728018838
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2341]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1728018904
cw=0	PLN
il=4.268

[RMS ZEST 2302]
ty=M
na=żwir 4/8 mm	0
id=1602510	1
jm=kg	033
ce=0	1728018839
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.295
pr=	0	0	0	1602499;1602599

[RMS ZEST 10]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=BIOLOGIA
wa=0
kn=0	0	0
id=19439
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=81
nu=1.1
cpv=45000000-7
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=19265
nu=1.1.1
cpv=45111300-1
wn=		

[POZYCJA]
id=19266
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie istniejącego pokrycia posadzek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=375.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=375.94	1	375,94						

[RMS 1042]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=195.4888

[POZYCJA]
id=19268
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie pozostałości po zaprawach i klejach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=375.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=375.94	1	#p1						

[RMS 1042]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=360.9024

[POZYCJA]
id=19276
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3.493
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.111	1	0,05*0,53*2*2,10						
wo=0.126	1	0,05*0,60*2,10*2						
wo=0.029	1	0,05*0,28*2,10						
wo=0.252	1	0,10*0,60*2,10*2						
wo=0.126	1	0,10*0,60*2,10						
wo=0.025	1	0,10*0,12*2,10						
wo=0.063	1	0,20*0,15*2,10						
wo=0.184	1	0,19*0,46*2,10						
wo=0.097	1	0,10*0,46*2,10						
wo=1.386	1	0,60*1,10*2,10						
wo=0.126	1	0,10*0,60*2,10						
wo=0.013	1	0,12*0,05*2,10						
wo=0.095	1	0,05*0,45*2,10*2						
wo=0.142	1	0,15*0,45*2,10						
wo=0.025	1	0,12*0,10*2,10						
wo=0.166	1	0,33*0,12*2,10*2						
wo=0.252	1	0,10*0,60*2,10*2						
wo=0.113	1	0,27*0,20*2,10						
wo=0.061	1	0,05*0,58*2,10						
wo=0.101	1	0,30*0,08*2,10*2						
ko=				

[RMS 1042]
nz=8.63	0	8,63
np=1
wa=0
wb=0
il=30.1446

[POZYCJA]
id=19278
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-05	4-01	0348-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=97.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=97.8	1	3,0*[1,23+1,03+2,02+1,28+2,02+1,38+3,87+0,28+3,87+1,04+2,48+1,14+6,14+1,26+3,56]						

[RMS 1042]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=100.734

[POZYCJA]
id=19280
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=204.023
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.565	0	32,54-[0,90*2,05*3+0,80*2,05*3+1,20*2,10]	1					
wo=16.295	0	18,14-0,90*2,05	2					
wo=1.76	0	3,40-0,80*2,05	3					
wo=7.36	0	9,0-0,80*2,05	4					
wo=25.675	0	37,01-[0,90*2,05*3+0,80*2,05*2+1,20*2,10]	5					
wo=12.115	0	13,96-0,90*2,05	6					
wo=13.41	0	17,10-0,90*2,05*2	7					
wo=14.555	0	16,40-0,90*2,05	8					
wo=12.5	0	15,78-0,80*2,05*2	10					
wo=13.04	0	14,68-[0,80*2,05]	11					
wo=7.62	0	9,26-0,80*2,05	12					
wo=4.45	0	6,09-0,80*2,05	13					
wo=7.785	0	13,32-[0,90*2,05*3]	14					
wo=15.595	0	17,44-0,90*2,05	15					
wo=11.315	0	13,16-0,90*2,05	16					
wo=14.815	0	16,66-0,90*2,05	17					
wo=18.395	0	20,24-0,90*2,05	18					
wo=17.935	0	19,78-0,90*2,05	19					
wo=17.09	0	[10,03+11,98]-[0,80*2,05*3]	20					
wo=14.275	0	19,40-[0,90*2,05+0,80*2,05*2]	22					
wo=18.6	0	20,24-[0,80*2,05]	23					
wo=15.38	0	17,02-0,80*2,05	24					
wo=4.32	0	5,96-0,80*2,05	25					
wo=6.08	0	7,72-0,80*2,05	26					
wo=18.135	0	19,98-0,90*2,05	27					
scn=328.065	0						
wo=19.52	0	[7,04+6,64+5,84]	9					
wo=16.4	0	[8,58+7,82]	21					
scn=35.92	0						
wo=196.839	1	#p5A*3,0*20%						
wo=7.184	1	#p5b*1,0*20%						

[RMS 1042]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=83.6494

[POZYCJA]
id=19292
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=44.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.91	0	[7,04+6,64+5,84]-[0,80*2,05+0,90*2,05*2+0,80*2,05*2]	9					
wo=11.275	0	[8,58+7,82]-[0,90*2,05+0,80*2,05*2]	21					
scn=22.185	0						
wo=44.37	1	#pa*2,0						

[RMS 1042]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=61.2306

[POZYCJA]
id=19282
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-08	4-01	0701-08		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=75.188
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=375.94	0	#p1						
scn=375.94	0						
wo=75.188	1	#p7A*20%						

[RMS 1042]
nz=0.62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=46.6166

[POZYCJA]
id=19294
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru stolarki drzwiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=42.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=42.64	1	0,80*2,05*26						

[RMS 1042]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8176

[POZYCJA]
id=19296
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-06	4-01	0336-06		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	1,60*2						

[RMS 1042]
nz=1.89	0	1,89
np=1
wa=0
wb=0
il=6.048

[POZYCJA]
id=19284
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=37.598
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=37.598	1	#p1*0,01+#p2*0,01+#p3+#p4*0,15+#p5*0,03+#p6*0,03+#p7*0,03+#p8*0,05+#p9*0,20*0,12						

[RMS 1042]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=170.6949

[POZYCJA]
id=19286
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:150967,101211
na=Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=37.598
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=37.598	1	#p10						

[RMS 1042]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=32.3343

[RMS 64]
nz=0.78	0	0,5+14*0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=29.3264

[POZYCJA]
id=19289
pd=						0
na=Opłata za składowanie materiału z rozbiórki
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=37.598
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=37.598	1	#p11						

[RMS 2297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37.598

[ELEMENT 3]
na=Elementy konstrukcyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=18203
nu=1.1.2
cpv=45223500-1
wn=		

[POZYCJA]
id=19308
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0702-03	C-2	0702-03		1
mpn=_1211
na=Wykonanie podlewek o gr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	0,25*0,15*2*2						

[RMS 1042]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 2301]
nz=73.57	0	73,57
np=1
wa=0
wb=0
il=22.071

[RMS 2302]
nz=17.65	0	17,65
np=1
wa=0
wb=0
il=5.295

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1210]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 1484]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=19298
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 180 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	#p9						

[RMS 1042]
nz=1.62	0	1,62
np=1
wa=0
wb=0
il=5.184

[RMS 2298]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6

[RMS 2299]
nz=5.18	0	5,18
np=1
wa=0
wb=0
il=16.576

[RMS 55]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0576

[RMS 2300]
nz=22.12	0	22,12
np=1
wa=0
wb=0
il=70.784

[RMS 14]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 1063]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[POZYCJA]
id=19315
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-02	4-01	0703-02		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.84	1	#p14*1,20						

[RMS 1042]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3824

[RMS 2303]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.224

[RMS 2304]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.384

[RMS 2305]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19321
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-01	4-01	0704-01		1
mpn=_1211
na=Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.84	1	#p15						

[RMS 1042]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0752

[RMS 461]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[RMS 14]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19326
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-03	4-01	0704-03		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.84	1	#p16						

[RMS 1042]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8816

[RMS 461]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0157

[RMS 2306]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 55]
nz=0.0119	0	0,0119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0457

[RMS 14]
nz=0.0036	0	0,0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0138

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0768

[RMS 1063]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0768

[ELEMENT 3]
na=Podłogi i posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=10053
nu=1.1.3
cpv=45432130-4
wn=		

[POZYCJA]
id=10466
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		1
mpn=1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=72.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=0.72	1	0,72	3					
wo=3.96	1	3,96	4					
wo=11.29	1	11,29	6					
wo=4.63	1	4,63	9					
wo=14.92	1	14,92	10					
wo=12.32	1	12,32	11					
wo=5.28	1	5,28	12					
wo=1.11	1	1,11	13					
wo=7.53	1	7,53	20					
wo=7.06	1	7,06	21					
wo=3.72	1	3,72	26					

[RMS 1042]
nz=0.2192	0	0,2192
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9008

[RMS 147]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=344.565

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0093	0	0,0093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6746

[RMS 72]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[POZYCJA]
id=10480
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-07	0-12II	1118-07		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe o wym. 30 x 30 cm, RAKO Taurus Granit TAB35065 układane na klej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=72.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=72.54	1	#p18						

[RMS 1042]
nz=1.3626	0	1,3626
np=1
wa=0
wb=0
il=98.843

[RMS 2307]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=73.9908

[RMS 147]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=377.208

[RMS 149]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=43.524

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.0303	0	0,0303
np=1
wa=0
wb=0
il=2.198

[RMS 72]
nz=0.023	0	0,023
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6684

[POZYCJA]
id=19335
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-04	0-12II	1120-04		1
mpn=1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=92.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	3,40-0,80	3					
wo=8.2	1	9,0-0,80	4					
wo=13.06	1	13,96-0,90	6					
wo=14.18	1	15,78-0,80*2	10					
wo=13.88	1	14,68-0,80	11					
wo=8.46	1	9,26-0,80	12					
wo=5.29	1	6,09-0,80	13					
wo=19.61	1	[10,03+11,98]-[0,80*3]	20					
wo=6.92	1	7,72-0,80	26					

[RMS 1042]
nz=0.0454	0	0,0454
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1859

[RMS 147]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=66.384

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1291

[RMS 72]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[POZYCJA]
id=19341
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-06	0-12II	1120-06		1
mpn=_1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - układane na klej z przecinaniem płytek metodą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=92.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=92.2	1	#p20						

[RMS 1042]
nz=0.4544	0	0,4544
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8957

[RMS 2307]
nz=0.1575	0	0,1575
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5215

[RMS 147]
nz=0.78	0	0,78
np=1
wa=0
wb=0
il=71.916

[RMS 149]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=11.064

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.0054	0	0,0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4979

[RMS 72]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3688

[POZYCJA]
id=10502
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=11.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.63	1	4,63	9					
wo=7.06	1	7,06	21					

[RMS 1042]
nz=0.086	0	0,086
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0053

[RMS 1075]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7548

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0117

[POZYCJA]
id=10507
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=35.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=19.52	1	7,04+6,64+5,84	9					
wo=16.4	1	8,58+7,82	21					

[RMS 1042]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0173

[RMS 1075]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4944

[RMS 1076]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=38.7936

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10512
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=303.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=24.78	1	24,78	1					
wo=20.12	1	20,12	2					
wo=31	1	31,0	5					
wo=18.05	1	18,05	7					
wo=16.43	1	16,43	8					
wo=9.97	1	9,97	14					
wo=19.02	1	19,02	15					
wo=10.82	1	10,82	16					
wo=16.28	1	16,28	17					
wo=24.04	1	24,04	18					
wo=24.42	1	24,42	19					
wo=23.38	1	23,38	22					
wo=23.9	1	23,90	23					
wo=17.08	1	17,08	24					
wo=2.13	1	2,13	25					
wo=21.98	1	21,98	27					

[RMS 1042]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=51.578

[RMS 1077]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=2366.52

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.034

[RMS 72]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.034

[POZYCJA]
id=10518
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-01	2-02	1112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wykładziny PCV, antypoślizgowej, o klasie ścieralności T, z wywinięciem na ścianę wys. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=330.999
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=26.24	0	32,54-[0,90*3+0,80*3+1,20]	1					
wo=17.24	0	18,14-0,90	2					
wo=31.51	0	37,01-[0,90*3+0,80*2+1,20]	5					
wo=15.3	0	17,10-0,90*2	7					
wo=15.5	0	16,40-0,90	8					
wo=10.62	0	13,32-[0,90*3]	14					
wo=16.54	0	17,44-0,90	15					
wo=12.26	0	13,16-0,90	16					
wo=15.76	0	16,66-0,90	17					
wo=19.34	0	20,24-0,90	18					
wo=18.88	0	19,78-0,90	19					
wo=16.9	0	19,40-[0,90+0,80*2]	22					
wo=19.44	0	20,24-[0,80]	23					
wo=16.22	0	17,02-0,80	24					
wo=5.16	0	5,96-0,80	25					
wo=19.08	0	19,98-0,90	27					
scn=275.99	0						
wo=27.599	1	#pa*0,10						
wo=303.4	1	#p24						

[RMS 1042]
nz=0.4287	0	0,4287
np=1
wa=0
wb=0
il=141.8993

[RMS 1078]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=360.7889

[RMS 1079]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=198.5994

[RMS 1080]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=33.0999

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9198

[RMS 72]
nz=0.0063	0	0,0063
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0853

[POZYCJA]
id=10630
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=330.999
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=330.999	1	#p25						

[RMS 1042]
nz=0.1261	0	0,1261
np=1
wa=0
wb=0
il=41.739

[RMS 1081]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.93

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=10634
nu=1.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=10635
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0121-03	2-02	0121-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10.445
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.445	1	3,0*[1,15+2,02*2]-[0,80*2,05*2+0,90*2,05]						

[RMS 1042]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2515

[RMS 2310]
nz=8.2	0	8,2
np=1
wa=0
wb=0
il=85.649

[RMS 109]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1045

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7312

[POZYCJA]
id=10640
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5.497
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.926	1	0,45*0,98*2,10						
wo=1.279	1	0,58*1,05*2,10						
wo=1.008	1	0,60*0,80*2,10						
wo=0.672	1	0,32*1,0*2,10						
wo=1.024	1	0,46*1,06*2,10						
wo=0.588	1	0,28*1,0*2,10						

[RMS 1042]
nz=7.14	0	7,14
np=1
wa=0
wb=0
il=39.2486

[RMS 2311]
nz=34.5	0	34,5
np=1
wa=0
wb=0
il=189.6465

[RMS 461]
nz=0.01795	0	0,01795
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0987

[RMS 2309]
nz=0.0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0583

[RMS 55]
nz=0.093	0	0,093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5112

[RMS 14]
nz=0.043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2364

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7146

[RMS 1063]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9473

[POZYCJA]
id=19379
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2010-09	0-14	2010-09		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=7.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.44	1	3,0*[1,10+1,38]						

[RMS 1042]
nz=2.017	0	2,017
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0065

[RMS 2312]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6632

[RMS 2313]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6544

[RMS 2314]
nz=2.05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.252

[RMS 2315]
nz=4.06	0	4,06
np=1
wa=0
wb=0
il=30.2064

[RMS 2316]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=126.48

[RMS 119]
nz=0.00098	0	0,00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[RMS 285]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.812

[RMS 2317]
nz=1.813	0	1,813
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4887

[RMS 14]
nz=0.00064	0	0,00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2232

[RMS 72]
nz=0.0165	0	0,0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1228

-[POZYCJA]
id=19393
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0703-02	7	0703-02		1
mpn=_1211
na=Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_19393
ob=5.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=3.22	1	2,0*1,61						
wo=2.54	1	2,0*1,27						

-[RMS 1042]
nz=3.31	0	3,31
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0656

-[RMS 2319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

-[RMS 2320]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6336

-[RMS 397]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4032

-[RMS 292]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=23.04

-[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 78]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1728

-[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3456

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=10655
nu=1.1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=10795
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=75.188
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=75.188	1	#p7						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.015

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5414

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0226

[POZYCJA]
id=10801
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-15	4-01	0711-15		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=75.188
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=75.188	1	#p31						

[RMS 1042]
nz=1.81	0	1,81
np=1
wa=0
wb=0
il=136.0903

[RMS 2308]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.391

[RMS 2309]
nz=0.0066	0	0,0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4962

[RMS 55]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 14]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5038

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7594

[RMS 1484]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0075

[POZYCJA]
id=10807
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=375.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=375.94	1	#p1						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=30.0752

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=82.7068

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0752

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1128

[POZYCJA]
id=10813
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=375.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=375.94	1	#p33						

[RMS 1042]
nz=0.5093	0	0,5093
np=1
wa=0
wb=0
il=191.4662

[RMS 119]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9398

[RMS 120]
nz=0.0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5639

[RMS 121]
nz=0.043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1654

[RMS 1111]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.015

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0029	0	0,0029
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0902

[RMS 72]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6165

[POZYCJA]
id=10822
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=375.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=375.94	1	#p34						

[RMS 1042]
nz=0.1756	0	0,1756
np=1
wa=0
wb=0
il=66.0151

[RMS 1112]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=135.3384

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1128

[ELEMENT 3]
na=Tynki, okładziny i malowanie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=10862
nu=1.1.6
cpv=45324000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=10863
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=228.753
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=228.753	1	#p5+#p17+#p27*2						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=18.3002

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=50.3257

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0458

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0686

[POZYCJA]
id=10869
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=253.491
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=228.753	1	#p36						
wo=4.116	1	2*0,98*2,10						
wo=4.41	1	2*1,05*2,10						
wo=3.36	1	2*0,80*2,10						
wo=4.2	1	2*1,0*2,10						
wo=4.452	1	2*1,06*2,10						
wo=4.2	1	2*1,0*2,10						

[RMS 1042]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0
il=296.5845

[RMS 2308]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3182

[RMS 2309]
nz=0.0066	0	0,0066
np=1
wa=0
wb=0
il=1.673

[RMS 55]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7429

[RMS 14]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6984

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1063]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6746

[RMS 1484]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1396

[POZYCJA]
id=10889
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=35.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=35.92	1	#p5B						

[RMS 1042]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8736

[RMS 1110]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9024

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[POZYCJA]
id=10895
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=35.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=35.92	1	#p38						

[RMS 1042]
nz=0.5093	0	0,5093
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2941

[RMS 119]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0898

[RMS 120]
nz=0.0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0539

[RMS 121]
nz=0.043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5446

[RMS 1111]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.097

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0029	0	0,0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1042

[RMS 72]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1545

[POZYCJA]
id=10904
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=35.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=35.92	1	#p39						

[RMS 1042]
nz=0.1756	0	0,1756
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3076

[RMS 123]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9312

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[POZYCJA]
id=10909
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-05	K-04	0602-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=94.025
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=49.95	1	3,0*[7,04+6,64+5,84]-[0,80*2,05+0,90*2,05*2+0,80*2,05*2]	9					
wo=44.075	1	3,0*[8,58+7,82]-[0,90*2,05+0,80*2,05*2]	21					

[RMS 1042]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9236

[RMS 1125]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=18.805

[POZYCJA]
id=10912
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=94.025
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=94.025	1	#p41						

[RMS 1042]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2145

[RMS 1075]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=90.264

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.094

[POZYCJA]
id=10917
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	3,0*18						

[RMS 1042]
nz=0.096	0	0,096
np=1
wa=0
wb=0
il=5.184

[RMS 1075]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=22.68

[RMS 1076]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=58.32

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10922
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-01	0-12II	0829-01		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=94.025
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.025	1	#p42						

[RMS 1042]
nz=0.3033	0	0,3033
np=1
wa=0
wb=0
il=28.5178

[RMS 147]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=446.6188

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0072	0	0,0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.677

[POZYCJA]
id=10927
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-09	0-12II	0829-09		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami PŁYTKI o wym. 60 x 30 cm, prod. ref. RAKO Cemento DAKSE660  na klej metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=94.025
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.025	1	#p44						

[RMS 1042]
nz=1.2731	0	1,2731
np=1
wa=0
wb=0
il=119.7032

[RMS 1126]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=95.9055

[RMS 147]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=488.93

[RMS 149]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=37.61

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.0295	0	0,0295
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7737

[RMS 72]
nz=0.0275	0	0,0275
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5857

[ELEMENT 3]
na=Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka
wa=0
kn=0	0	0
id=11203
nu=1.1.7
cpv=45421000-4
wn=		

[POZYCJA]
id=11315
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D1 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=26.015
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=26.015	1	1,10*2,15*11						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=65.5578

[RMS 1180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.015

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=177.4223

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5443

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3008

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5609

-[POZYCJA]
id=11323
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D2 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_11323
ob=2.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
stn=-1	0
nsn=STB 01.01

-[PRZEDMIAR]
wo=2.58	1	1,20*2,15						

-[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5016

-[RMS 1181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

-[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5956

-[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7482

-[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.129

-[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1548

[POZYCJA]
id=11331
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D3 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=21.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=21.5	1	1,0*2,15*10						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=54.18

[RMS 1182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=146.63

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=6.235

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.075

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[POZYCJA]
id=11339
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D4 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.3	1	1,0*2,15*2						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=10.836

[RMS 1183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=29.326

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.247

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.215

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.258

[POZYCJA]
id=11347
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-05	202	1025-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D5 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STB 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.73	1	1,10*2,15*2						

[RMS 1042]
nz=2.52	0	2,52
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9196

[RMS 1184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.73

[RMS 1171]
nz=6.82	0	6,82
np=1
wa=0
wb=0
il=32.2586

[RMS 1172]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3717

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2365

[RMS 72]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2838

[ELEMENT 3]
na=Wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=19896
nu=1.1.8
wn=		

[POZYCJA]
id=19403
pd=						0
na=Dostawa i montaż RT1 regał 800 x 360 x 1850 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=49
ob=24
jm=kpl.	090
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=		
cjw=0	PLN	0
wcn=1.409	1,409	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=19402
pd=						0
na=Dostawa i montaż RT2d szafa 800 x 360 x 1850 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=50
ob=26
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=19897
pd=						0
na=Dostawa i montaż Btk12 biurko z przegrodą 1600 x 1420 x 750 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=51
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=19900
pd=						0
na=Dostawa i montaż krzesło gabinetowe krzesło biurowe 700 x 430-490 x 1250-1400 mm K2 zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=52
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=19901
pd=						0
na=Dostawa i montaż KT2 kontenerek podbiurkowy 430 x 500 x 600 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=53
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=19902
pd=						0
na=Dostawa i montaż Zk1 zabudowa kuchenna zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19903
pd=						0
na=Dostawa i montaż krzesło stacjonarne (socjal) 460 x 490 x 805 mm K4  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=19904
pd=						0
na=Dostawa i montaż St3 stół roboczy 1400x900x750 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19905
pd=						0
na=Dostawa i montaż Btk4 biurko 1600 x 700 x 750 mm  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=57
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=19906
pd=						0
na=Dostawa i montaż krzesło stacjonarne 550 x 480 x 770 mm K3 zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=19908
pd=						0
na=Dostawa i montaż T35 - KOSZ NA ŚMIECI zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19907
pd=						0
na=Dostawa i montaż T34 - PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH1310 zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=60
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19910
pd=						0
na=Dostawa i montaż T32 - PODAJNIK MYDŁA zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19909
pd=						0
na=Dostawa i montaż T33 - PODAJNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19911
pd=						0
na=Dostawa i montaż R4 regał metalowy z półkami zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19912
pd=						0
na=Dostawa i montaż Nt1p nadstawka 800 x 360 x 600 mm zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=64
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19412
pd=						0
na=Dostawa i montaż Btk3 biurko 800 x 700 x 750 mm  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19413
pd=						0
na=Dostawa i montaż Btk1 biurko 800 x 700 x 750 mm  zgodenie z dokumentacją projektową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=BUDYNEK BIOLOGIA
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=19913
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=19914
nu=1.2.1
wn=		

[ELEMENT 4]
na=OPRAWY OŚWIETLENIE OGÓLNEGO
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=19915
nu=1.2.1.1
wn=		

[ELEMENT 5]
na=Oprawa O.B wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19916
nu=1.2.1.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=19917
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 2321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 5]
na=Oprawa O.C wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19921
nu=1.2.1.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=19922
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=20
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1042]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 2322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 5]
na=Oprawa O.D wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19926
nu=1.2.1.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=19927
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1042]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 2323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=OPRAWY OŚWIETLENIE AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=19931
nu=1.2.1.2
wn=		

[ELEMENT 5]
na=Oprawa awaryjna EW1 wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19932
nu=1.2.1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=19933
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1042]
nz=0.52525	0	0,52525
np=1
wa=0
wb=0
il=2.101

[RMS 2324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=19937
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p72						

[RMS 1042]
nz=0.2674	0	0,2674
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0696

[RMS 2326]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[ELEMENT 5]
na=Oprawa awaryjna O.E wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19940
nu=1.2.1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=19941
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1042]
nz=0.52525	0	0,52525
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0505

[RMS 2327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=19944
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p74						

[RMS 1042]
nz=0.2674	0	0,2674
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5348

[RMS 2326]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 5]
na=Oprawa awaryjna O.F wg legendy z rzutu oświetlenia w PW
wa=0
kn=0	0	0
id=19947
nu=1.2.1.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=19948
pd=KNR	KNR	5-08 0515-06	5-08	0515-06		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1042]
nz=0.52525	0	0,52525
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6262

[RMS 2328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=19951
pd=KNR	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p76						

[RMS 1042]
nz=0.2674	0	0,2674
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 2326]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[ELEMENT 3]
na=OSPRZĘT ELEKTRYCZNY - ŁĄCZNIKI
wa=0
kn=0	0	0
id=19954
nu=1.2.2
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Łącznik 1-bieg. 10A 230V IP20
wa=0
kn=0	0	0
id=19955
nu=1.2.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=19956
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.165	0	0,165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1576

[RMS 2329]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19960
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p78						

[RMS 1042]
nz=0.10925	0	0,10925
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1093

[RMS 2326]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=19963
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p78						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 2330]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Łącznik świecznikowy. 10A 230V IP20
wa=0
kn=0	0	0
id=19967
nu=1.2.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=19968
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.198	0	0,198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7564

[RMS 2331]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19972
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p81						

[RMS 1042]
nz=0.10925	0	0,10925
np=1
wa=0
wb=0
il=0.437

[RMS 2326]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=19975
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p81						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3362

[RMS 2330]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Czujka obecności TYP1 - dookólna
wa=0
kn=0	0	0
id=19979
nu=1.2.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=19980
pd=KNR	KNR	5-08 0308-04	5-08	0308-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - wariant 1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1042]
nz=0.23111	0	0,23111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6933

[RMS 2332]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[POZYCJA]
id=19983
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p84						

[RMS 1042]
nz=0.10925	0	0,10925
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3277

[RMS 2326]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=19986
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p84						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.088	0	0,088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2521

[RMS 2330]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=OSPRZĘT ELEKTRYCZNY - GNIAZDA
wa=0
kn=0	0	0
id=19990
nu=1.2.3
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Gniazdo 230V/16A IP20 z ramką pojedyncze
wa=0
kn=0	0	0
id=19991
nu=1.2.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=19992
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1042]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 2333]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19996
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p87						

[RMS 1042]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 2334]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20000
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p87						

[RMS 1042]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3656

[ELEMENT 4]
na=Gniazdo 230V/16A IP44 z ramką pojedyncze
wa=0
kn=0	0	0
id=20002
nu=1.2.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20003
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1042]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.526

[RMS 2335]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04
nan=1

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20007
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p90						

[RMS 1042]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 2334]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20011
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p90						

[RMS 1042]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1828

[ELEMENT 4]
na=Zestawy gniazd PEL - Punkt elektryczno logiczny 4x 230VAC DATA z kluczem + 2x 230VAC + miejsce na 4x RJ45 LAN, montowany w ścianie1310
wa=0
kn=0	0	0
id=20013
nu=1.2.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20014
pd=						0
na=Zestawy gniazd PEL - Punkt elektryczno logiczny 4x 230VAC DATA z kluczem + 2x 230VAC + miejsce na 4x RJ45 LAN, dodatkowa dioda LED, montowany w ścianie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1042]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 2336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 4]
na=Puszka łączeniowa hermetyczna IP44
wa=0
kn=0	0	0
id=20017
nu=1.2.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=20018
pd=KNR	KNR	5-08 0304-07	5-08	0304-07		0
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1042]
nz=0.375	0	0,375
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 2337]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[POZYCJA]
id=20021
pd=KNR	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p94						

[RMS 1042]
nz=0.1093	0	0,1093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6558

[RMS 2326]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[ELEMENT 3]
na=KABLE I PRZEWODY
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=20024
nu=1.2.4
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2
wa=0
kn=0	0	0
id=20025
nu=1.2.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=20026
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	14*25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.1625	0	0,1625
np=1
wa=0
wb=0
il=54.3158

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2338]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=364

[RMS 2339]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 2340]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 2341]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[POZYCJA]
id=20033
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-01	5-10	0604-01		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=23.333
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=23.333	1	#p96/30*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=23.3972

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2
wa=0
kn=0	0	0
id=20036
nu=1.2.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20037
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-02	5-10	0118-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=620
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	31*20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.1625	0	0,1625
np=1
wa=0
wb=0
il=96.2166

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2342]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=644.8

[RMS 2339]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=2.728

[RMS 2340]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=2.728

[RMS 2341]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=2.728

[POZYCJA]
id=20044
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-01	5-10	0604-01		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=41.333
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=41.333	1	#p98/30*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=41.4467

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=LY 6
wa=0
kn=0	0	0
id=20047
nu=1.2.4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20048
pd=KNR	KNR	5-08 0206-02	5-08	0206-02		0
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[RMS 1042]
nz=0.01786	0	0,01786
np=1
wa=0
wb=0
il=3.572

[RMS 2343]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[POZYCJA]
id=20051
pd=KNR	KNR	5-08 0812-02	5-08	0812-02		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1042]
nz=0.01996	0	0,01996
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5988

[ELEMENT 4]
na=Rura PCV fi 28
wa=0
kn=0	0	0
id=20053
nu=1.2.4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=20054
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-02	5-08	0110-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.1089	0	0,1089
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 2344]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20058
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=2-EL

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	#p102/0.8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1042]
nz=0.2732	0	0,2732
np=1
wa=0
wb=0
il=26.0906

[RMS 2326]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=210

[RMS 2345]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=210

[RMS 10]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=DOKUMENTACJA I POMIARY ELEKTRYCZNE
je=1	kpl
wa=0
kn=0	0	0
id=20063
nu=1.2.5
wn=		

[ELEMENT 4]
na=Badanie rezystancji
wa=0
kn=0	0	0
id=20064
nu=1.2.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=20065
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=8
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1042]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[ELEMENT 4]
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia - gniazda
wa=0
kn=0	0	0
id=20067
nu=1.2.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20068
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=54
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=14.58

[ELEMENT 4]
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia - oprawy
wa=0
kn=0	0	0
id=20070
nu=1.2.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20071
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=24
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[ELEMENT 4]
na=Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
wa=0
kn=0	0	0
id=20073
nu=1.2.5.4
wn=		

[POZYCJA]
id=20074
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[ELEMENT 4]
na=Pomiar natężenia oświetlenia
wa=0
kn=0	0	0
id=20076
nu=1.2.5.5
wn=		

[POZYCJA]
id=20077
pd=KNR	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		0
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=4
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1042]
nz=1.71	0	1,71
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[ELEMENT 4]
na=Dokumentacja powykonawcza
wa=0
kn=0	0	0
id=20079
nu=1.2.5.6
wn=		

[POZYCJA]
id=20080
pd=						1
mpn=1211
na=Dokumentacja powykonawcza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=1-EL

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE SANITARNE
wa=0
kn=0	0	0
id=20082
nu=1.3
cpv=45330000-9
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Prace demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=20083
nu=1.3.1
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=20084
pd=						0
na=Demontaż istniejących instalacji sanitarnych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
wa=0
kn=0	0	0
id=20085
nu=1.3.2
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=20086
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p114						

[RMS 1042]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=20088
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p115						

[RMS 1042]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[POZYCJA]
id=20090
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p111+#p112						

[RMS 1042]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 2346]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 2347]
nz=0.00039	0	0,00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0031

[RMS 2348]
nz=0.00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 2349]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 2350]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 2351]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=20100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p117*1						

[RMS 1042]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 2352]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86
nan=1

[RMS 2353]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 2354]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20106
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p116*1						

[RMS 1042]
nz=0.178	0	0,178
np=1
wa=0
wb=0
il=1.068

[RMS 2355]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58
nan=1

[RMS 2356]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 2357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p121+#p122+#p123+#p125						
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 2356]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 2357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p119						

[RMS 1042]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 2353]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20122
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-01	2-15/GEBERIT	0102-01		1
mpn=_1211
na=Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p119						

[RMS 1042]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 2358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=20125
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1042]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 2359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=20129
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p119						

[RMS 1042]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 2361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=20132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1042]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[RMS 2362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka okrągła wpuszczana w blat
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 2364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlew 1-komorowy (komora kwadratowa z ociekaczem) montowany na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 2365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20146
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-02	2-15/GEBERIT	0102-02		1
mpn=_1211
na=Stelaż montażowy do pisuaru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p125						

[RMS 1042]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 2366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20150
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-02	2-15/GEBERIT	0104-02		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 2368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=20153
pd=						0
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=20154
nu=1.3.3
cpv=45332200-5
wn=		

[POZYCJA]
id=20155
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=9.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	(#p132+#p133+#p134)*1,2						
ko=				

[RMS 1042]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[POZYCJA]
id=20157
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=9.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	#p127						

[RMS 1042]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=5.472

[RMS 2346]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=38.4

[RMS 2347]
nz=0.00039	0	0,00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0037

[RMS 2348]
nz=0.00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 2349]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 2350]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0096

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1484]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 2351]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[POZYCJA]
id=20167
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=16	0	\	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	#p116*2+#p117*2						

[RMS 1042]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=4.592

[RMS 2369]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6
nan=1

[RMS 2370]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 2371]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20173
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 6 mm d=16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p129/2						

[RMS 1042]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2424

[RMS 2372]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 2373]
nz=0.0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0472

[RMS 2374]
nz=0.0496	0	0,0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3968

[RMS 2375]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 10]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2376]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[POZYCJA]
id=20181
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 20 mm d=16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p129/2						

[RMS 1042]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5184

[RMS 2377]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 2373]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1272

[RMS 2374]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.784

[RMS 2375]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 10]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2376]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[POZYCJA]
id=20189
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Umywalki i zlewozmywaki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p121+#p122+#p123						
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 2371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 2370]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 2378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20195
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-06	4	0116-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p119						

[RMS 1042]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 2379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-06	4	0116-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Pisuary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p125						

[RMS 1042]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 2379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20207
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p132*2						

[RMS 1042]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[RMS 2383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający do WC DN15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p133						

[RMS 1042]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 2384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p121+#p122						

[RMS 1042]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 2385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20219
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p123						

[RMS 1042]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 2386]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20223
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	#p129+11						
ko=				
ko=				

[RMS 1042]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5012

[POZYCJA]
id=20225
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1042]
nz=6.66	0	6,66
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 10]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych/stalowych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	#p129+11						

[RMS 1042]
nz=0.0745	0	0,0745
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0115

[POZYCJA]
id=20230
pd=						0
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
c2f9c9737c91dec9cd6890922291f8d4