Rzeszów, 9 stycznia 2024 r.

|  |
| --- |
| **PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI****PAÑSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4** |

WT.2370.35.2023

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW**

**WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2370.35.2023

Nazwa zadania:„Dostawa samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie 1** **(pkt 1.2 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia)**

W piśmie z dnia 28.12.2023 r. nr WT.2370.35.2023, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabiny dwumiejscowej z układem miejsc 1+1. Jest to odstępstwo od wymagań załącznika nr 6 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r., gdzie wymagana jest kabina dla 3-osobowej załogi.

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie świadectwa dopuszczenia na pojazd bez zapisu:

„Wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 6 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r.”, pod warunkiem dostarczenia wraz z pojazdem sprzętu i wyposażenia ratowniczego zgodnego z w/w standardem wyposażenia i zgodnego z wymaganiami Zamawiającego?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że na pytanie „Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabiny dwumiejscowej z układem miejsc 1+1?” dokonał korekty do odpowiedzi z dnia 28.12.2023 r. znak WT.2370.35.2023. Odpowiedź otrzymuje brzmienie „Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.”

Zamawiający informuje ,że zgodnie z pkt. 1.2 załącznika nr 1 do SWZ wymaga:

*„Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Aktualne świadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować musi wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 6 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r.”*

Zamawiający informuje, że obowiązuje nw. zapis pkt. 2.15 załącznika nr 1 do SWZ:

*„Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, trzymiejscowa z układem miejsc 1+2 lub 1+1+1 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zapewniająca dostęp do silnika. Kabina wyposażona w:*

* *fabryczny układ klimatyzacji,*
* *indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,*
* *reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków (LED),*
* *niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,*
* *fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia,*
* *fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki,*
* *siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,*
* *podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne,*
* *elektrycznie sterowane szyby w drzwiach,*
* *radio samochodowe z gniazdem USB,*
* *podwójne gniazdo USB do ładowania 5V min. 2x1,5A,*
* *gniazdo zapalniczki 12V/10A*

*Samochodowy rejestrator wideo zamontowany w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, przewód zasilania podłączony na stałe do instalacji elektrycznej. Parametry i funkcje rejestratora:*

* *wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 2,7 cale*
* *rozdzielczość nagrywania – minimum Full HD 1080p/30fps*
* *3 osiowy sensor przeciążeń*
* *odbiornik GPS*
* *automatyczne ustawienie czasu w urządzeniu z pomocą systemu GPS*
* *obsługa kart pamięci micro SD, micro SDHC o pojemności minimum 64 GB*
* *kąt widzenia kamery minimum 150°*
* *nagrywanie w pętli*
* *możliwość robienia zdjęć*
* *automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika*
* *wbudowany akumulator*
* *wbudowany głośnik i mikrofon z możliwością wyłączenia*

 *Ukompletowanie:*

* *karta micro SD Class 10 o pojemności minimum 64 GB,*
* *uchwyt montowany na stałe do deski rozdzielczej,*

*przewód zasilający z ładowarką samochodową dostosowaną do napięcia zasilania pojazdu,”*

Ponadto Zamawiający informuje, że na pytanie „Czy Zamawiający zamontowanie dostarczonego skokochronu, czy Wykonawca ma dostarczyć skokochron osobno?

Uzasadnienie: Skokochron nie znajduje się na liście wyposażenia zgodnie ze standardem KG PSP, jego masa i objętość powodują, iż brakuje miejsca, aby go pomieścić”, dokonał korekty odpowiedzi z dnia 28.12.2023 r. znak WT.2370.35.2023. Zapis pkt. 6.27 załącznika nr 1 do SWZ otrzymał brzmienie:

*„Dodatkowo dostarczyć zestaw elektronarzędzi akumulatorowych dostosowanych do współpracy z posiadanymi przez użytkownika ładowarkami i akumulatorami, min. 18V/5Ah z ładowarką jednego producenta, przeznaczony do zastosowań profesjonalnych w skład, którego wchodzą:*

* *wkrętarko-wiertarka udarowa 3-biegowa, min dwie diody LED doświetlające obszar roboczy, częstotliwość udaru na biegu jałowym na 3 biegu min.: 0 - 25500/min, maksymalny moment obrotowy 80 Nm;*
* *szlifierka kątowa, min. prędkość obrotowa na biegu jałowym 11000 obr./min;*
* *piła szablasta, częstotliwość skoków na biegu jałowym min. 0-2800/min;*
* *zestaw akumulatorów po jednej szt. do każdego urządzenia + 1 akumulator zapasowy, wszystkie akumulatory o pojemności minimum 5Ah/18V;*
* *ładowarka sieciowa dedykowana do oferowanych akumulatorów;*

*Dedykowana torba transportowa producenta oferowanego sprzętu.”*

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

|  |
| --- |
| Podkarpacki Komendant WojewódzkiPaństwowej Straży Pożarnej(-)nadbryg. Andrzej Babiec*(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)* |

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania.