Bielsk Podlaski, dnia 12.01.2024 r.

MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982

**Izp.271.63.2023**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 1**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.** **Poprawa dostępności przestrzeni publicznej
w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim**

**Pytanie Nr 1:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rzut i przekrój schodów.

**Ad.1:** Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski zostanie wykonany na podstawie zgłoszenia robót, do których nie był dołączony rysunek rzutu i przekroju schodów. Zamawiający posiada rysunki schodów (rzut i przekrój) z wcześniejszego opracowania: „Remont, przebudowa istniejącego budynku Urzędu Miasta wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia biurowe” ( rysunki zamieszczone zostały w modyfikacji SWZ z dnia 12.01.2024r. jako załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2).

**Pytanie Nr 2:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunek balustrad z informacją
z jakich elementów ze stali nierdzewnej mają być wykonane (przekrój, grubość ścianki, kształt).

**Ad.2:** Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski zostanie wykonany na podstawie zgłoszenia robót, do którego nie był dołączony rysunek balustrady schodów. W kosztorysie ofertowym w poz. 13: dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej określono jej długość: 1,72 m. Poręcz i 3 słupki z rur Ø 42,4 x 2 mm, wypełnienie 5 rurek Ø 12 x 1,5 mm (zmodyfikowany kosztorys ofertowy został dołączony do modyfikacji SWZ z dnia jako Załącznik Nr 3);

 **Pytanie Nr 3:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt podgrzewania schodów.
 W przedmiarze jest 1 kpl.

**Ad.3:** Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski zostanie wykonany na podstawie zgłoszenia robót, do którego nie był dołączony projekt podgrzewania schodów. Do wyceny należy przyjąć kabel grzewczy Ø 5x7 mm, napięcie 230 V, zasilanie jednostronne, zastosowanie zewnętrzne, moc 25W/m, regulator temperatury: napięcie zasilające: 230V, 50-60Hz,przekaźnik wyjściowy (styk potencjałowy, NO) 16 A, histereza: 0,3 K, zakres regulacji temperatury: od 0 oC do +10 oC, montaż: na szynie DIN, szczelność obudowy regulatora IP 20
zegar: nastawa opóźnienia wyłączenia od 0 do 5 godzin(zmodyfikowany kosztorys ofertowy został dołączony do modyfikacji SWZ z dnia jako Załącznik Nr 3) .

**Pytanie Nr 4:** Czy objęte zamówieniem prace wymagają zajęcia pasa drogowego? Jeżeli tak czy należy koszty te ująć w wycenie?

**Ad.4:** Objęte zamówieniem prace wymagają zajęcia pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego należy ująć w wycenie.

**Pytanie Nr 5**. Proszę o dokumentację sanitarną.

**Ad.5 :** Dokumentacja sanitarna została zamieszczona w dniu 12.01.2024r. w modyfikacji SWZ jako załącznik Nr 4

**Pytanie Nr 6**: W projektach umów brak jest informacji o częściowych rozliczeniach. Czy Zamawiający zgadza się na fakturowanie częściowe np. co 2 miesiące. Jeśli tak , proszę o zmianę zapisów
w umowach .

**Ad.6:** Zamawiający wyraża zgodę na płatności 3 fakturami, zgodnie z modyfikacją SWZ z dnia 12.01.2024r.

BURMISTRZ MIASTA

*Jarosław Borowski*