**Podnośnik dwukolumnowy TLT-240 SBA LAUNCH**

**Cechy urządzenia:**

* Posiada zabezpieczenia mechaniczne w pełnym zakresie unoszenia oraz wyłącznik przeciążeniowy i krańcowy
* Stalowe liny synchronizują pracę wózków unoszących w obu kolumnach
* Istnieje możliwość stosowania przedłużaczy podpór ramion unoszących
* Pomiędzy kolumnami na posadzce zamocowana jest belka w której prowadzone są liny synchronizujące oraz wąż hydrauliczny

**Parametry techniczne:**

* Udźwig: 4,0 t
* Maksymalna wysokość podnoszenia: 1880 mm
* Całkowita wysokość: 2780 mm
* Czas podnoszenia: 60 sekund
* Napięcie zasilania: 400 V (opcjonalnie 230 V
* Całkowita szerokość: 3270 mm
* Szerokość pomiędzy kolumnami: 2336 mm
* Najniższa wysokość opuszczenia ramion: 110 mm
* Wysokość belki pomiędzy kolumnami: 50 mm
* Rozstaw zasięgu ramion: 4 x 800-1200 mm



