|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mieszadło magnetyczne:** |  |  |  |  |
| •Objętość mieszania (H2O) - 1,5 l•Moc silnika (wejście/wyjście) -3/2 W•Odczyt nastawy obrotów/Wyświetlacz - cyfrowy/LED•Regulacja obrotów - pokrętło•Zakres prędkości obrotów - 0 ÷ 2 500 rpm•Maksymalny wymiar elementu mieszającego - 30 mm•Materiał/pokrycie zewnętrzne - szkło•Wymiary płyty roboczej - ∅ 160 mm•Wymiary zewnętrzne - 180 x 195 x 40 mm•Masa - 0,7 kg •Klasa ochronności wg DIN EN 60529 - IP 54 |