|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mieszadło magnetyczne:** |  |  |  |  |
| •Objętość mieszania (H2O) - 1,5 l  •Moc silnika (wejście/wyjście) -3/2 W  •Odczyt nastawy obrotów/Wyświetlacz - cyfrowy/LED  •Regulacja obrotów - pokrętło  •Zakres prędkości obrotów - 0 ÷ 2 500 rpm  •Maksymalny wymiar elementu mieszającego - 30 mm  •Materiał/pokrycie zewnętrzne - szkło  •Wymiary płyty roboczej - ∅ 160 mm  •Wymiary zewnętrzne - 180 x 195 x 40 mm  •Masa - 0,7 kg  •Klasa ochronności wg DIN EN 60529 - IP 54 | | | | |