Załącznik nr 1.1.

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

**SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU**

# **Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. „Dostawa kosiarki na wysięgniku do pojazdu wielofunkcyjnego Multicar M29 wraz ze stabilizacją przedniej osi pojazdu”** (znak sprawy: ZP.261.1.2023)

**Oferujemy dostawę kosiarki na wysięgniku do pojazdu wielofunkcyjnego Multicar M29 wraz ze stabilizacją przedniej osi pojazdu (nazwa sprzętu/rok produkcji):**

**………………………………………………………………………………………..…………**

**Uwaga!** Obowiązkowo wpisać

# i poniżej przedstawiamy **podstawowe parametry techniczne oferowanego urządzenia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne** | **OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH\*****(należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Urządzenie fabrycznie nowe**, **nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku** |  |
| 2 | Urządzenie komatybilne z nośnikiem Multicar M29 |  |
| 3 | **Wysięgnik:**  |  |
| zasięg działania min. 3,5 m od środka pojazdu |  |
| waga urządzenia max. 500 kg ( wg zaleceń producenta nośnika) |  |
| sterowanie z kabiny operatora przy pomocy joysticka i wyświetlacza wielofunkcyjnego |  |
| możliwość pracy po prawej i lewej stronie pojazdu |  |
| hydrauliczne obracanie z lewej na prawą stronę i odwrotnie |  |
| przemieszczenie boczne min 1,2 m |  |
| napęd hydrauliczny z nośnika |  |
| kompaktowa pozycja transportowa przed pojazdem |  |
| podwozie odstawcze do przechowywania maszyn |  |
| 4 | **Głowica kosząca:** |  |
| szerokość min 1,0 m |  |
| do koszenia trawy i chrustu, min. Fi 2 cm |  |
| rolki podporowe do regulacji wysokości koszenia |  |
| osłony przed uderzeniami i kamieniami z tyłu i z przodu |  |
| napęd hydrauliczny z nośnika  |  |
| 5 | **Nośnik Multicar M29**Zgodnie z zaleceniami producenta należy wyposażyć nośnik w stabilizację przedniej osi. Do obowiązków Wykonawcy należy odbiór (we własnym zakresie, własnym transportem i na własny koszt i własne ryzyko) pojazdu Multicar M29 od Zamawiającego, przystosowanie do bezpiecznej pracy z oferowaną kosiarką, montaż kosiarki, przeprowadzenie testów, a następnie przekazanie Zamawiającemu w jego siedzibie gotowego, sprawnego pojazdu wraz z kosiarką. Pojazd zostanie udostępniony Wykonawcy do odbioru w siedzibie Zamawiającego.  |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.