Załącznik Nr 2

**NAZWA ZADANIA – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

1. Dostawa sprzętu do obsługi środków bojowych
2. Przedmiotowy sprzęt przeznaczony jest do transportowania ładunków, skrzyń z asortymentem środków bojowych

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Linia przenośnikowa rolkowa do transportowania ładunków w skład której wchodzą:

- 8 szt. przenośników rolkowych prostych na stojakach,

- 2 szt. przenośników rolkowych łuk 90° na stojakach,

- 16 szt. prowadnic bocznych prostych,

- 2 szt. prowadnica boczna łuk 90° zewnętrzna,

- 2 szt. prowadnica boczna łuk 90° wewnętrzna,

- komplet elementów łączących poszczególne przenośniki i prowadnice.

Przenośniki rolkowe proste:

- szerokość bieżni: 1m,

- długość bieżni: 2 m,

- wysokość robocza przenośnika: regulowana w zakresie min. 800 – 1100 mm,

- rozstaw osi: max. 125 mm,

- waga transportowanego ładunku: do 150 kg,

- rolki stalowe, ocynkowane na łożyskach,

- średnica rolek: 50 mm.

Przenośniki rolkowe łuk 90°:

- szerokość bieżni: 1m,

- promień wewnętrzny zakrętu: 1 m +/-10%,

- wysokość robocza przenośnika: regulowana w zakresie min. 800 – 1100 mm

- rozstaw osi: max. 125 mm,

- waga transportowanego ładunku: do 150 kg,

- rolki stalowe, ocynkowane na łożyskach,

- średnica rolek: 50 mm,

- ilość rolek na oś: 3.

Prowadnice boczne:

- szerokość: 40 mm +/- 10%,

- długość: odpowiednio do długości bieżni.

- promień zakrętu wewnętrznego i zewnętrznego: odpowiednio do bieżni

**Miejsce dostawy:**(osoba do kontaktów: mjr Adam JANECZEK tel.261 651 135)
Skład Potok, 68-132 Przewóz tel. 261 684 102.

**Pozostałe wymagania:**

1. Wyrób ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi, warunkami technicznymi i wytycznymi dla tego typu urządzeń, na co Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie.
2. W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż i przygotowanie przedmiotu zamówienia do pracy wraz ze sprawdzeniem poprawnego działania. Przekazanie
w siedzibie Użytkownika/Odbiorcy.
3. Dokumentacja techniczna: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych.
4. Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie i jego elementy składowe.
5. Dostarczony asortyment musi być kompletny i po zamontowaniu gotowy
do użytkowania bez konieczności jakikolwiek dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego.
6. Dostarczony asortyment musi być produktem kategorii I (nowe, nieużywane. nieregenerowane). Towar powinien spełniać wymagania techniczne, jakościowe
i użytkowe zgodnie z ich dokumentacja techniczną.
7. Transport przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt Dostawcy.
8. Roszczenie gwarancji zgłaszane będzie w formie protokołu reklamacyjnego
w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wystąpienia niesprawności;
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niesprawności w ciągu 21 dni od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego.