Znak: BI.I.271.16.2024 Radomyśl Wielki, 13.11.2024 r.

**Gmina Radomyśl Wielki**

**Rynek 32**

**39-310 Radomyśl Wielki**

***Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści***

***specyfikacji warunków zamówienia***

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: **„Poprawa efektywności systemu ratownictwa na terenie Gminy Radomyśl Wielki poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Pytanie do §5 pkt 4 do Rozdziału II do SWZ – Projekt umowy.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania wydajności autopompy na etapie podpisywania umowy jeżeli zamontowana w pojeździe autopompa spełnia wymagania dla klasy min. A32/8-2,5/40?

**Odpowiedź:**

Zamawiający na etapie składanie ofert wymaga podania dokładnej wydajności autopompy.

Projekt umowy zostanie wypełniony zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu ofertowym.

**Pytanie nr 2**

do Rozdziału I pkt 7 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści modulator typu WHELEN HHS 3400 lub równoważny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza modulator typu WHELEN HHS 3400 lub równoważny.

**Pytanie nr 3**

do Rozdziału II pkt 2 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie zapisów dotyczących podestów zabezpieczonych dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem, jeżeli podesty będą blokowane przez opuszczoną żaluzję, a w żaluzji będzie znajdował się zamek chroniący przed niepożądanym otwarciem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za spełnienie zapisów dotyczących podestów zabezpieczonych dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem, jeżeli podesty będą blokowane przez opuszczoną żaluzję, a w żaluzji będzie znajdował się zamek chroniący przed niepożądanym otwarciem.

**Pytanie nr 4**

do Rozdziału II pkt 3 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści zawieszenie pneumatyczne na osi tylnej pojazdu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zawieszenia pneumatycznego na osi tylnej pojazdu.

**Pytanie nr 5**

do Rozdziału II pkt 5 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia panelu kontrolno-sterowniczego z wyświetlaczem LCD min. 4” z opisanymi funkcjami na rzecz analogowych rozwiązań znajdujących się w pobliżu kierowcy zapewniających pełną obsługę i funkcjonalność pojazdu? Dodatkowo informujemy, że w pojeździe znajduje się panel z sygnalizacją świetlną i słowną informującą m.in. o: otwartych żaluzjach, otwartych podestach, podłączonym gnieździe ładowania, wysuniętym maszcie, otwartej skrzyni na dachu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby rozwiązanie było w postaci panelu kontrolno-sterowniczego z wyświetlaczem LCD min. 4” z opisanymi funkcjami zgodnie z „Rozdział II pkt 5 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ”.

**Pytanie nr 6**

do Rozdziału II pkt 5 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia w kabinie pojazdu informacji która konkretnie skrytka pozostaje otwarta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia w kabinie pojazdu informacji która konkretnie skrytka pozostaje otwarta.

**Pytanie nr 7**

do Rozdziału II pkt 5 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia funkcji otwarcia/zamknięcia zaworu głównego w kabinie pojazdu na rzecz ręcznej możliwości otwarcia/ zamknięcia zaworu głównego bezpośrednio przy autopompie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia funkcji otwarcia/zamknięcia zawory głównego w kabinie pojazdu na rzecz ręcznej możliwości otwarcia/zamknięcia zaworu głównego bezpośrednio przy autopompie, tylko w przypadku zastosowania elektrozaworu z możliwością otwarcia/zamknięcia z panelu głównego autopompy.

**Pytanie nr 8**

do Rozdziału II pkt 6 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym o zwiększonej odporności na rozdarcie i ścieranie?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby siedzenia były pokryte materiałem łatwo zmywalnym o zwiększonej odporności na rozdarcie i ścieranie.

**Pytanie nr 9**

do Rozdziału II pkt 10 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści wtyczkę z przewodem o długości min. 4m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści wtyczki z przewodem o długości min. 4m.

**Pytanie nr 10**

do Rozdziału II pkt 12 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli podwozie będzie posiadało fabryczne zabezpieczenie podwozia pojazdu chroniące przed korozją?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli podwozie będzie posiadało fabryczne zabezpieczenie podwozia pojazdu chroniące przed korozją.

**Pytanie nr 11**

do Rozdziału III pkt 1 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści balustrady boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, z niezbędnymi elementami barierki rurowej, o wysokości min 200 mm? Na dachu, w barierce-relingu od strony wewnętrznej, w elementach rurowych, zamontowane min. 2 listwy LED o min. 500mm długości, do oświetlenia powierzchni dachu pojazdu z wewnętrznej, lewej i prawej strony.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 12**

do Rozdziału III pkt 17 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści autopompę o wydajności min. 350l/min przy ciśnieniu 4MPa. Informujemy, że zamontowana autopompa w pojeździe spełnia wymagania dla autopompy klasy min. A32/8-2,5/40.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie**.**

**Pytanie nr 13**

do Rozdziału III pkt 19 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści umieszczenie linii szybkiego natarcia w prawej tylnej skrytce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zamontowanie zwijadła szybkiego natarcia w ostatniej skrytce tylko i wyłącznie z zamontowaną wanną wychwytową.

**Pytanie nr 14**

do Rozdziału III pkt 19 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr. 13, Zamawiający odstąpi od umieszczenia pod linią szybkiego natarcia dodatkowej „wanny” wychwytowej?

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy.

**Pytanie nr 15**

do Rozdziału III pkt 22 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyprowadzenia nasady tłocznej z przodu pojazdu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby nasada tłoczna była wyprowadzona z przodu pojazdu.

**Pytanie nr 16**

do Rozdziału III pkt 34 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści wyciągarkę z liną o długości min. 25m?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuści wyciągarkę o długości min 25m.

**Pytanie nr 17**

do Rozdziału III pkt 35 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie regału otwieranego pod pilarki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści wykonania regału otwieranego gdyż wymaga dodatkowej wysuwanej szuflady pod pilarki, zgodnie z Rozdział III pkt 35 zał. Rozdział III do SWZ, Załącznik nr 2 SWZ.

**Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.**

**Agnieszka Machnik**

**Kierownik Zamawiającego**