**Parametry techniczne urządzenia typu switch**

|  |  |
| --- | --- |
| *Parametr* | *Wymagane minimalne parametry techniczne* |
| Typ/model | Switch CISCO C1300-48P-4X. Urządzenie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy licząc od daty jego produkcji |
| Rodzaj | zarządzalny |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
| Porty Ethernet | 48 portów |
| Podstawowe przełączenia Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet(10/100/1000) |
| liczba gniazd SFP+ | 4 |
| Procesor | ARM dual-core, 1.4 GHz |
| Pamięć Ram | 1 GB DDR4 |
| Pamięć Flash | 512 MB |
| PoE+ | Tak |
| Warunki gwarancji | 24 miesięczna gwarancja, jednakże nie krótsza niż gwarancja producenta |