Załącznik nr 3

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 6 SZTUK KLIMATYZATORÓW

**I. Przedmiot Zamówienia -** Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, oraz montaż łącznie z podłączeniem instalacji elektrycznej klimatyzatorów w niżej wymienionych pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5, 51-149 Wrocław:

1. Budynek A-1, Maszynownia dźwigu – 2 szt.
2. Budynek A-2, Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 46 – 1 szt.
3. Budynek A-2, Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 47a – 1 szt.
4. Budynek A-1, Dział diagnostyki obrazowej – rejestracja – 1 szt.
5. Budynek A-3, Serwerownia – 1 szt.

**II.** Specyfikacja.

**Ad. 1.** Budynek A-1, Maszynownia dźwigu – pomieszczenie na dachu budynku.

1. Klimatyzator koloru białego o mocy 5 kW oraz wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości ok 50 m2
2. Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuka w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
3. Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdko elektryczne N/T białe)
4. Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
5. Wymagana wizja lokalna

**Ad. 2.** Budynek A-2 Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 46

1. Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z pompką skroplin, z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości ok 15 m2.
2. Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuka w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
3. Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdko elektryczne N/T białe)
4. Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
5. Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
6. Wymagana wizja lokalna

**Ad. 3.** Budynek A-2 Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 47a

1. Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z pompką skroplin, z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości ok 15 m2.
2. Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuka w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
3. Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdko elektryczne N/T białe)
4. Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
5. Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
6. Wymagana wizja lokalna

**Ad. 4.** Budynek A-1 dział diagnostyki obrazowej – rejestracja

1. Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z pompką skroplin, z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości ok 15 m2.
2. Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuka w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
3. Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdko elektryczne N/T białe)
4. Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
5. Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
6. Wymagana wizja lokalna
7. Użytkownik wskaże miejsce docelowe zawieszenia

**Ad. 5.** Budynek A-3, Serwerownia

1. Klimatyzator koloru białego o mocy 3,5 kW z pompką skroplin, z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości ok 20 m2.
2. Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuka w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
3. Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdko elektryczne N/T białe)
4. Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
5. Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
6. Wymagana wizja lokalna
7. Użytkownik wskaże miejsce docelowe zawieszenia

**III.** Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

1. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia wyłącznie na podstawie pomiarów dokonanych przez siebie.
2. Demontaż jak montaż Klimatyzatorów będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
3. Wykonawca zobowiązuje się do montażu klimatyzatorów w przeciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie pozwolenia do montażu Klimatyzatorów.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres zgodny z treścią oferty Wykonawcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca wystawi fakturę zgodną z ofertą po odbiorze wykonanych prac i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.