**nr referencyjny ZP.271.7.2022** Aleksandrów Łódzki, dn. 12.05.2022 r.

**Wyjaśnienie treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w** **trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasolowej w Rąbieniu na terenie gminy Aleksandrów Łódzki ”**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm..; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie jaką rurą ma być przewiert sterowany , ponieważ na profilu jest DN 300 -163

mb oraz rura Dn 225 PEHD-5 mb , a w opisie swiz jest opisane:

a) montaż rur ochronnych stalowych o śr. 273,0/8,0 mm na kanale sanitarnym – 5 mb,

b) przewiertu rurami o śr. 273,0/8,0 mm o długości 163 mb

**Odpowiedź:**

Projekt zakłada trzy przewierty o łącznej dług 163m. Z uwagi na mały spadek sieci (4,6 promila) podane na profilu i PZT przewierty przewidziano wykonać jako sieć w rurze osłonowo - przewiertowej DN300 (dając możliwość regulacji spadku). Jeżeli Wykonawca jest w stanie zapewnić rurze przewodowej spadek 4,6 promila to może wykonać przewiert bez rury osłonowej z rury przewodowej PEHD DN200. Dla prawidłowego działania sieci grawitacyjnej Inwestor wymaga zachowania podanych w projekcie min. spadków i średnic rur przewodowych.

 Zamawiający

**Z up. BURMISTRZA**

**/-/**

**Leszek Filipiak**

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**