Wągrowiec, dnia 11.08.2022 r.

IGP.271.13.2022.FZ

**Wyjaśnienie Nr 3**

 **do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Oporzynie i Krośnie”**

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Pzp* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 3**

W STWiOR jest określona wysokość furtek i bram jako minimum 135 cm a wysokość paneli min 120 cm . proszę o określenie wysokości furtek i bram min. 120 cm tak aby można dostosować ich wysokość do wysokości ogrodzenia.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Zamawiający pozostawia parametry min. furtki, bramy i panelu zgodnie z przedmiarem robót, i jednocześnie informuje, że furtka i brama winny być zlicowane z ogrodzeniem.

**PYTANIE NR 4**

Proszę o podanie mini. wysokości podestów wież w zestawie w miejscowości Oporzyn.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Zamawiający informuje, że zestaw zabawowy składający się z 2 wież winien mieć wysokość podestów min. 120 cm.

**PYTANIE NR 5**

Proszę o informacje z jakiego materiału ma być wykonana zjeżdżalnia w zestawie w miejscowości Oporzyn.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Zamawiający informuje, że do wyceny zestawu zabawowego w miejscowości Oporzyn należy przyjąć zjeżdżalnię wykonaną ze stali nierdzewnej.

**PYTANIE NR 6**

Z jakiego materiału mają być wykonane zabawki.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6**

Do wyceny należy przyjąć poniższe parametry:

*Oporzyn:*

Bujak sprężynowy – konstrukcja z tworzywa sztucznego, sprężyna stalowa

Karuzela tarczowa – konstrukcja stalowa, podstawa z blachy ryflowanej, siedzisko z tworzywa sztucznego

Huśtawki – konstrukcja stalowa

*Krosno:*

Bujak sprężynowy – konstrukcja z tworzywa sztucznego, sprężyna stalowa.

Karuzela tarczowa – konstrukcja stalowa, podstawa z blachy ryflowanej, siedzisko z tworzywa sztucznego.

**PYTANIE NR 7**

Jakie siedliska mają być zamontowane w huśtawce wahadłowej podwójnej w m. Oporzyn i czy zamawiający dopuszcza łańcuchu ze stali ocynkowanej czy mają być ze sali nierdzewnej.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7**

Zamawiający informuje, że do wyceny huśtawki wahadłowej Wykonawca winien przyjąć jedno siedzisko kubełkowe oraz jedno siedzisko typu deska. Siedziska o konstrukcji gumowej z metalowym wkładem, natomiast łańcuchy ze stali nierdzewnej.

**PYTANIE NR 8**

Proszę o podanie minimalną grubość ścianki na słupkach do ogrodzenie.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8**

Zamawiający informuje, że min. grubość ścianki słupków ogrodzeniowych wynosić powinna 2 mm.

**PYTANIE NR 9**

Proszę o wyjaśnienie zapisu w umowie „W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis i konserwację wszystkich zamontowanych urządzeń.” Czy Zamawiający rozumie przez ten zapis tylko zapewnienie serwisu i konserwacji czy wykonanie tych czynności przez wykonawcę bezpłatnie.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9**

Zamawiający informuje, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wykonania bezpłatnego serwisu i konserwacji.

**PYTANIE NR 10**

Zwracam się o udostępnienie przedmiarów w pliku ath.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10**

Zgodnie z prośbą, udostępniamy na stronie internetowej „kosztorysy ślepe”, zawierające przedmiary robót, w wersji elektronicznej, w formacie .ath. Zaznaczamy, że stanowią one jedynie materiał pomocniczy do sporządzenia oferty i nie są obligatoryjne do stosowania. Zgodnie z zapisami punktu XXIV.3 SWZ, podane w przedmiarze robót podstawy nakładów nie są obowiązujące - Wykonawca może dokonać wyceny wg własnej kalkulacji.

Wiodącym i jedynym wiążącym dokumentem pozostają dla Zamawiającego przedmiary robót zamieszczone w formacie pdf.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w treści udostępnionych „kosztorysów ślepych” w tym, za zmiany wynikające z wczytywania kosztorysu z formatu .ath do programów kosztorysowych.

**PYTANIE NR 11**

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 2 z dnia 10.08.2022 informuje że należy wycenić podmurówką na pustakach betonowych z nakrywkami. w czasie wizji lokalnej stwierdzono duże różnice w rzędnych terenu i z tego powodu nakrywu na łączniki będą musiały być cięte oraz zamontowanie pokryw powoduje potrzebę podniesienia paneli od podmurówki co może spowodować możliwość zakleszczenia nogi dziecka na placu zabaw. Z uwagi na powyższe proszę o możliwość wykonania montażu na łącznikach stalowych lub betonowych bez nakrywek.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11**

Zamawiający informuje, że podmurówkę należy wycenić zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 10.08.2022r. tj. podmurówka na pustakach betonowych z nakrywkami.