**Specyfikacja namiotu - boks**

1. Wymiary namiotu dostosować wg dołączonego załącznika z wymiarami boksu przyjęciowego.
2. Konstrukcja aluminiowa
3. Ściany zewnętrzne, dach - z plandeki PCV biała gr. min. 680g/m2

Namiot nad boksem przyjęciowym montowany na stałe do murów lub podłoża, z przesuwnym dachem.

Funkcja przesuwnego dachu jest wymagana ze względu na rozładunek TIR-ów wywrotek (wyładunek tylny). Na czas rozładunku nawozów – luz, dach namiotu przesuwamy/rolujemy tak aby odsłonić powierzchnię boksu do swobodnego wysypu towaru.

Wysokość ściany bocznej namiotu – 3 [m] przy montażu do podłoża, a przy montażu do muru to 3 [m] wliczając w tym wysokość muru.

Pozostałe rozwiązania konstrukcyjno – funcjonalne – po stronie Wykonawcy.