Numer referencyjny:**ZZP.260.1.22.2024** Lublin, dnia 25.10.2024r.

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym , którego przedmiotem jest* *dostawa urządzeń technicznych i sprzętu elektronicznego, wg. zad. 1-14, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00549781/01; z dnia 16.10.2024 r.*

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytań, wyjaśnia co następuje:

**PYTANIE Nr 1**

Zwracam się do Państwa z prośbą o informację czy dopuszczacie Państwo wózek widłowy HELI CBD15J-Li-S o długości całkowitej 1603 mm oraz o Maks. zdolność pokonywania wzniesień z/bez obciążenia 5/10 %

Pozostałe parametry techniczne bez zmian.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**PYTANIE Nr 2**

- **dotyczy części 1, pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny produkt spełniający poniższy opis?

Pchana kosiarka spalinowa do powierzchni minimum 2000m2, z możliwością koszenia terenów pochyłych, napędzana silnikiem spalinowym o minimalnej mocy 7,0 KM lub minimum 3,6 kW, z napędem na koła, z koszem zbierającym odpady, wyrzut tylny i/lub wyrzut boczny, obudowa z metalu, koła na łożyskach lub koła minimum 8 cali

- minimalna szerokość koszenia 45 cm,

- moc silnika minimum 7,0 KM lub minimum 3,6 kW

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**PYTANIE Nr 3**

- **dotyczy części 1, pozycja 2:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Wielozadaniowa maszyna służąca zarówno do zamiatania jak i odśnieżania z możliwością zainstalowania pojemnika na odpady, odśnieżarki i pługa, w komplecie z pługiem,   
z pojemnikiem na odpady. Silnik spalinowy 4-suwowy, możliwość zastosowania pojemnika zbierającego zanieczyszczenia, regulacja uchwytów sterujących w płaszczyźnie pionowej, napęd na koła,

- pojemność skokowa silnika min. 180 max. 200 cm3

- minimum cztery biegi do przodu

- minimum dwa biegi wsteczne,

- moc silnika minimum 6 KM, maksimum 7 KM

- Szerokość robocza max. 70 cm."

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.