Załącznik nr 6 do SWZ

**OPZ Specyfikacja techniczna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANE TECHNICZNE nowego samochodu dostawczego z wywrotem trójstronnym, zabudową siatkową** | | | | **Parametry oferowanego sprzętu** | |
| **1** | Status | **pojazd nowy, rok produkcji 2024** |  | |
| **2** | konfiguracja osi napędu | **4x2** |  | |
| **3** | rodzaj pojazdu | **zabudowa siatkowa, DMC 3,5T** |  | |
| **4** | wersja nadwozia | **nadwozie z kabiną pojedynczą** |  | |
| **5** | moc silnika | **min. 130 kW/ 170 KM** |  | |
| **6** | Pojemność silnika | **min 2,5 l** |  | |
| **7** | moment obrotowy | **ON: min 300Nm/Benzyna: min 190 Nm** |  | |
| **8** | dopuszczalna masa całkowita | **do 3500 kg** |  | |
| **9** | rodzaj paliwa | **benzyna / diesel** |  | |
| **10** | kolor | **biały RAL 9016 lub równoważny** |  | |
| **11** | Oś tylna | **bliźniacza (podwójne koła tylne)** |  | |
| **12** | ogumienie | **wielosezonowe rok produkcji 2024, fabrycznie nowe** |  | |
| **13** | koło zapasowe | **z opona wielosezonową, rok produkcji 2024, fabrycznie nowa** |  | |
| **14** | felgi | **stalowe** |  | |
| **15** | strona ruchu | **ruch prawostronny** |  | |
| **16** | typ przedniego zawieszenia | **drążki skrętne** |  | |
| **17** | typ tylnego zawieszenia | **mechaniczne** |  | |
| **18** | hamulce | **tarczowe** |  | |
| **19** | napęd na tylna oś poprze mechanizm różnicowy |  |  | |
| **20** | gwarancja | **2 lata gwarancji** |  | |
| **21** | gwarancja na zabudowę | **36 miesięcy** |  | |
| **22** | przegląd | **wg zaleceń producenta** |  | |
| **23** | czas reakcji | **w okresie gwarancji 24 h od chwili zgłoszenia** |  | |
| **Wymiary nadwozia** | | | | |
| **1** | długość zabudowy | **3700 mm ± 300mm** |  | |
| **2** | szerokość zabudowy | **2100 mm ± 100mm** |  | |
| **3** | wysokość burty zabudowy | **500 mm ± 100mm** |  | |
| **4** | wywrót skrzyni ładunkowej | **trójstronny** |  | |
| **5** | burty | **aluminiowe, anodowane, niedzielone lub ze stali nierdzewnej** |  | |
| **6** | zamknięcia burt | **nierdzewne** |  | |
| **7** | burty boczne | **nie dzielone, otwierane w osi dolnej** |  | |
| **8** | burta tylna | **otwierana w osi dolnej i górnej, samoczynnie otwierana podczas wywrotu** |  | |
| **9** | słupki tylne | **stałe, wykonane ze stali nierdzewnej** |  | |
| **10** | ściana działowa kabiny | **pełna** |  | |
| **11** | podłoga | **wyłożona sklejką wodoodporną, antypoślizgową o grubości min. 18 mm** |  | |
| **12** | system wywrotu | **hydrauliczny** |  | |
| **13** | sterowanie wywrotu | **pilotem na przewodzie o długości min 4 m** |  | |
| **14** | kłonice | **umożliwiające szybki demontaż i załadunek boczny** |  | |
| **15** | nadkola | **z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi montowanymi nad kołami tylnej osi** |  | |
| **16** | stopień wejściowy | **na burcie tylnej** |  | |
| **17** | ściana tylna | **otwierana z siatki ocynkowanej lub nierdzewnej** |  | |
| **Wyposażenie dodatkowe nadwozia** | | | | |
| **1** | nadstawki | **demontowane, wykonane z siatki ocynkowanej do wysokości 1400 mm ( wymiar zewnętrzny)** |  | |
| **1a** |  | **boczne uchylane w osi górnej, blokowane przed otwarciem burtami dolnymi** |  | |
| **1b** |  | **możliwość wyładunku bocznego bez konieczności demontażu nadstawek** |  | |
| **1c** |  | **tył otwarty- bez drzwi, z burtą j.w.** |  | |
| **2** | plandeka gramatura min 650 g/m2, odporna na warunki atmosferyczne, w kolorze niebieskim | **do przykrywania ładunku, zapinana na ekspandor** |  | |
| **3** | oświetlenie | **ostrzegawcze, pomarańczowe, belka LED montowana na dachu kabiny pojazdu oraz z tyłu na zabudowie siatkowej** |  | |
| **4** | uchwyty w obrysie uniemożliwiające przesuwanie się ładunku podczas transportu- | **8 szt** |  | |
| **5** | dywaniki gumowe |  |  | |
| **6** | plamoodporne pokrowce na fotele |  |  | |
| **Wyposażenie** | | | | | |
| **1** | **radio z bluetooth z możliwością zestawu głośnomówiącego** | |  | |
| **2** | **gniazdo elektryczne 12V** | |  | |
| **3** | **Światła do jazdy dziennej LED** | |  | |
| **4** | **zamykany schowek** | |  | |
| **5** | **zamek centralny ze zdalnym sterowaniem** | |  | |
| **6** | **immobilizer** | |  | |
| **7** | **obrotomierz elektryczny** | |  | |
| **8** | **kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach** | |  | |
| **9** | **szyby sterowane elektrycznie - pasażer/kierowca** | |  | |
| **10** | **filtr paliwa z separatorem wody** | |  | |
| **11** | **Wersja silnika Euro 6** | |  | |
| **12** | **Zaczep holowniczy z przodu** | |  | |
| **13** | **Poduszka powietrzna kierowcy/pasażera** | |  | |
| **14** | **Korektor reflektorów sterowany z pozycji kierowcy** | |  | |
| **15** | **Automatyczny układ włączania świateł** | |  | |
| **16** | **Pojazd wyposażony w ABS, ASR, ESP** | |  | |
| **17** | **tabliczki znamionowe i dokumentacja w języku polskim** | |  | |
| **18** | **Dopuszczony jako pojazd użytkowy UE** | |  | |
| **19** | **Klimatyzacja automatyczna lub manulana** | |  | |
| **20** | **Zbiornik paliwa min 70 litrów zamykany na kluczyk** | |  | |
| **21** | **podsufitka welurowa z oświetleniem wewnętrznym kabiny** | |  | |
| **22** | **Dwumiejscowa ławka pasażera** | |  | |
| **23** | **Sygnalizacja świetlna i dzwiękowa biegu wstecznego** | |  | |
| **24** | **Trzy komplety kluczyków do pojazdu i stacyjki (pilot)** | |  | |
| **Wyposażenie dodatkowe** | | | | |
| **1** | **Trójkąt** | |  | |
| **2** | **gaśnica wraz z mocowaniem** | |  | |
| **3** | **kliny mocowane na zewnątrz pojazdu** | |  | |
| **4** | **pojazd przygotowany do montażu systemu GPS montowany przez Zamawiającego** | |  | |

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2017 r. poz. 128 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.)

……………………………….miejscowość, dnia…………………….. r.

................................................................………………………….

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)