Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dotyczy: ZO.2601.37.2023** „Zakup dwóch niszczarek wraz z dostawą do Starostwa Powiatowego   
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków”

1. Parametry niszczarki numer 1 :

* Wymiar urządzenia ( długość/szerokość/wysokość) minimum: 300x300x500mm, maksimum 400x400x600mm;
* Szerokość wejścia minimum 220mm, maksimum: 240mm
* Pojemość kosza minimum: 20l, maksimum 35l
* Ilość niszczonych kartek : minimum A4/70g 15 kartek,
* Poziom głośności nie większa niż 58 dBa
* Niszczenie papieru, zszywek, małych spinaczy, kart plastikowych, płyt CD
* System oszczędzania energii
* Automatyczny Start/Stop
* Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia urządzenia
* Stopień bezpieczeństwa DIN66399: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
* Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
* Jednoelementowe wałki tnące z litej stali oraz metalowe separatory
* Praca ciągła minimum 10h na dobę

1. Parametry niszczarki numer 2:

* Wymiary urządzenia ( długość/szerokość/wysokość) minimum 500x400x900mm, maksimum 600x500x1000mm
* Szerokość wejścia minimum 270mm, maksimum 310mm
* Pojemność kosza minimum 100l, maksimum 150l
* Poziom głośności nie większa niż 58 dBa
* Ilość niszczonych kartek : minimum A4/70g- 15
* Niszczenie papieru, zszywek, spinaczy, kart plastikowych, płyt CD
* Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia urządzenia
* Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
* Automatyczny Start/Stop
* System oszczędzania energii
* Obudowa szafowa na kółkach
* Wskaźnik napełnienia kosza
* Noże odporne na zszywki i spinacze
* Stopień bezpieczeństwa DIN66399: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
* Jednoelementowe wałki tnące z litej stali oraz metalowe separatory
* Praca ciągła minimum 10h na dobę

Wykonawca daje gwarancję 36 miesięcy na każde urządzenie, a także dożywotnią gwarancję na noże tnące. Dodatkowo do każdej z niszczarek wykonawca zobowiąże się załączyć olej konserwacyjny do ostrzy.  
Wymagania minimalne wynikają z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.