**Prace budowlane i konserwacja konstrukcji stalowych – Górażdże Cement, SPC Jastrowie**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Jastrowie, ul. Roosevelta 20, 64-915 Jastrowie

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Marek Sparniuk, Kierownik SPC, tel. 609 911 785

Termin wykonania prac: do końca czerwca 2023

Zakres:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Zbiorniki blaszane 120 T nr 1 i 2  * Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym (w uzgodnieniu z Kierownikiem SPC)   Parametry powłok: klasa korozyjności C3  Okres trwałości M (średni 5-15) |  |
| 2. Budynek przesypowni   * Montaż nowych drzwi technicznych (bramy; orientacyjne wym.: wys. 2,10, sz. 2,00 m) * Uzupełnienie ubytków otuliny na zbrojeniu stropu w piwnicy. * Likwidacja pęknięcia pionowego przy wejściu do budynku przesypowni |  |
| 3. Zbiorniki betonowe nr 1 i 2   * Likwidacja poziomych pęknięć w strefie przyziemienia * Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym – podpór i odciągów podajników ślimakowych * Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym podestu |  |

Uwagi:

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY WIĘC NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz