**Część 6**

**Regał metalowy ocynkowany – 3 sztuki**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Sposób oceny** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 2. | Regał ocynkowany, nie malowany farbą. | TAK |  |
| 3. | Minimum 5 półek z możliwością regulacji wysokości. | TAK, podać |  |
| 4. | Półki regału z płyty MDF. | TAK |  |
| 5. | Nośność na półkę- min. 200 kg | TAK, podać |  |
| 6. | Śruby ocynkowane. | TAK |  |
| 7. | Gięte brzegi blachy – brak ostrych krawędzi. | TAK |  |
| 8. | Posiada stopki stabilizujące regał na powierzchni. | TAK |  |
| 9. | Posiada otwory do przytwierdzenia do ściany. | TAK |  |
| 10. | Specyfikacja techniczna (+/- 2%):   * Wysokość profilu półki: 55 mm * Grubość nogi: 0,6 mm * Wymiary nogi: 35x35 mm * Regulacji wysokości półki: co 30 mm * Wysokość regału: 180 cm * Szerokość regału: 120 cm * Głębokość regału: 60 cm | TAK, podać |  |
| 11. | Przykładowe rozwiązanie:  regał metalowy STABIL ocynk | TAK, zamieścić zdjęcie oferowanego regału |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

*osób/-y uprawnionych/-ej*