**Kosztorys ofertowy**

**usunięcia szkód od nawalnych opadów deszczu na obiektach MRG wg zestawienia poniżej.**

1. **nr inw. 224/2193 Sieć zbiorników w L Bielanka**

km 0+000 – 0+040 – Podmycie średnio o 20 cm podbudowy pod płotkiami naprowadzające płazy na długości 40 mb. Przechylenie płotków pod naporem osuniętej ziemi z pobocza drogi- wymiary: 40,0x0,5x0,5=10,0m3.

Naprawa: Mechaniczne usunięcie osuniętej ziemi, demontaż płotków, przygotowanie gruntu do ponownego montażu płotków, montaż płotków z ponownym kotwieniem w gruncie (betonowanie), odtworzenie dna rowu oraz pobocza.

km 0+025 – 0+050 – Podmycie średnio o 10 cm podbudowy pod płotki naprowadzające płazy na długości 60 mb. Przechylenie płotków pod naporem osuniętej ziemi z pobocza drogi- wymiary: 60,0x0,7x0,5=21,0m3, 1 płotek z widocznym uszkodzeniem- oderwaniem części podstawy (długość 1 płotka to 100cm, a wysokość 40cm) oraz podejrzenie uszkodzenia podstawy w 3 sztukach płotków.

Naprawa: Mechaniczne usunięcie osuniętej ziemi, demontaż płotków, przygotowanie gruntu do ponownego montażu płotków, montaż płotków (wraz z wymianą uszkodzonych) z ponownym kotwieniem w gruncie (betonowanie), odtworzenie dna rowu oraz pobocza.

**Wartość netto usunięcia szkód: …………………… netto**

**RAZEM WARTOŚĆ NETTO: ………………………….. zł (słownie: ……………………………………… ……………………………………..)**

**BRUTTO: ……………………………………… zł, w tym VAT: ……………………… zł.**