**Dane Wykonawcy:**

Nazwa: ....................................................................................................................................................

Siedziba i adres: .......................................................................................................................................

Numer telefonu: …………………………………………….……

Numer REGON ………………………………………….……… Numer NIP ………………………………...............................

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………….……………………..………….

**Formularz ofertowy**

W prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu sieciowego (MKUO ProNatura/ZO/108/23)** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym **za cenę umowną brutto :**

**…….…………………..…………………............................................................................................................**

(słownie złotych brutto: ……………………………………………..………..…………………………..…)

w tym podatek VAT wg stawki ……. %

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot | Ilość(szt.) | Cena jednostkowa zł netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa zł brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(kol.3+kol.4) | 6(kol.2xkol.3) | 7(kol.2xkol.5) |
| 1 | Wewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy Fortinet FortiAP 231F - Triradio (802.11 b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO, 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO i 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1), anteny wewnętrzne, 2x port 10/100/1000 RJ45, BT/BLE. W zestawie zestaw do montażu sufitowego/ściennego. Zasilanie: 802.3at PoE - urządzenie wraz z serwisem FortiCare Premium Support na 12 miesięcy  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | FortiSwitch-108F - L2 management switch 8 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP, Fanless, 12V/3A power adapter of input voltage 100 - 240VAC and PSE dual powered L2+ urządzenie wraz z serwisem FortiCare Premium Support na 12 miesięcy | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | FortiSwitch-124F is a performance/price competitive switch with 24x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 console. Fanless design - urządzenie wraz z serwisem FortiCare Premium Support na 12 miesięcy | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacz PoE zgodny ze standardami IEEE 802.3at o mocy 30 Watt Gigabit Ethernet (GE) PoE | 2 |  |  |  |  |  |
| **Ogólna wartość oferty** |  |

 ……..………..………………………………..

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy