**Min. Wymagania dla urządzeń:**

**Switch : (kategoria A.9)**

- min. Ilość portów rj45: 24 x 1gb/s
- min. Ilość portów SFP: 2 port x 10gb/s sfp
- min. Prędkość magistrali : 128 Gb/s
- min Przepustowość: 95.23 Mp/s
-rack 1U

**Access Point: (kategoria A.5)**

- zastosowanie wewnętrzne.
- Standard WiFi: 802.11ac (gen.5)
- Standard szyfrowania: WPA2
- Obsługa PoE: Tak
- Częstotliwość pracy: 2.4 GHz, 5 GHz
- Prędkość transmisji 2.4GHz: 450 Mb/s
- Prędkość transmisji 5GHz: 1300 Mb/s

**Router: (kategoria A.5)**

- Standard WiFi: 802.11ax (gen. 6)
- Standard szyfrowania: WPA3
- Porty WAN: 1x RJ45
- Liczba portów LAN 10/100/1000: 4 (możliwość zmiany)
- Anteny 4x Zewnętrzna (możliwość zmiany)
- Prędkość transmisji 2.4GHz: 574 Mb/s
- Prędkość transmisji 5GHz: 2402 Mb/s

**UTM: (kategoria A.8)**

- Console Port
- USB Port
- 12x GE RJ45 POE/+ Ports
- 2x GE RJ45 DMZ/HA Ports
- 2x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs
- Firewall: 4 Gbps
- IPS: 450 Mbps
- NGFW: 360 Mbps
- Threat Protection : 250 Mbps
(możliwość zmiany specyfikacji z zachowaniem wcześniejszej konfiguracji i kompatybilności) : Fortigate 80E