**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Oznaczenie sprawy: PN-99/24**

**CZĘŚĆ NR 4**

**DRUKARKA DO KASETEK – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent, typ (model) | | Podać | |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) nowy, nieużywany, niedemonstracyjny | | Tak, podać | |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) | | Tak, podać | |
| Gwarancja minimum 24 miesiące | | Tak, podać | |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia | | Tak, podać | |
| **LP.** | **Opis wymagania** | **Wartość wymagana** | **Wartość deklarowana** |
| **DRUKARKA DO KASETEK – 1 szt.** | | | |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Skaner | Tak |  |
|  | 6 sztuk zasobników, każdy na min. 40 kastek | TAK – 5 pkt  Nie – 0 pkt |  |
|  | Krótki czas zadruku kasetek około 5s., | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia 170 znaków w kodzie | Tak |  |
|  | Kompatybilność z każdym systemem LIS | Tak |  |
|  | Wymienny zasobnik na kasetki | Tak |  |
|  | Poziom głośności <65 dB | Tak |  |
|  | Rozdzielczość druku 2500dpi | Tak |  |
|  | Moc Lasera <5W | Tak |  |
|  | Możliwość nanoszenia kodów kreskowych jednowymiarowych, dwuwymiarowych, tekstu, grafik oraz cyfr | Tak |  |
|  | Klasa szczelności IP20 | Tak |  |
|  | Minimum 2 gniazda USB | Tak – 2 pkt  Nie – 0 pkt |  |
|  | Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania drukarki | Tak |  |
|  | Druk laserowy bezpośrednio na kasetkach histopatologicznych:  - z powierzchnią opisową nachyloną pod kątem 35 oraz 45 stopni  - możliwość nadruku kasetek zamkniętych z wieczkiem  - możliwość nadruku kasetek otwartych bez wieczka  - możliwość nadruku na kasetkach powszechnie stosowanych w zakładach | Tak |  |
|  | Trwałość lasera min. 22 mln kasetek | Tak |  |
|  | Nadruk odporny na czynniki fizykochemiczne m.in. odczynniki stosowane w zakładach, wysoką temperaturę | Tak |  |
|  | Prędkość druku 3 sekundy/ kasetka | Tak |  |
|  | Dotykowy panel o przekątnej minimum 7 cali umożlwiający obsługę urządzenia | Tak |  |
|  | Druk bezstykowy | Tak |  |