# *Zamawiający: Wykonawca:*

#

#  32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ……………………………

 **UL. WOJSKA POLSKIEGO 2F ……………………………**

 **22-400 ZAMOŚĆ ……………………………**

 **NIP 922-304-63-57 ……………………………**

 **REGON 061402337**

 **Tel. 084 261 181 360**

 **Fax 084 2611 81 360**

#

#   *warunki płatności:*

płatne - przelew 30 dni

#

# *ZAMÓWIENIE WZÓR*

#  Nr ……./Infr./STUN/…….. z dnia ………………. r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Wyszczególnienie/nazwa materiałów** | **Jm.** | **Ilość** | **Cena jerdnostkowa [PLN]** | **Podatek VAT [PLN]** | **Cena jednostkowa brutto [PLN]** | **Wartość netto [PLN}** | **Wartość brutto [PLN]** |
| 1 | Emalia chlorokauczukowa , odporność na działanie czynników atmosferycznych, odporna na uderzenia i zarysowania; wydajność do 12 m2/l; kolor brąz;  | l | **30** |  |   |  |   |  |
| 2 | Emalia olejno-ftalowa (alkaidowa) do drewna i metalu, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych; na zewnątrz do wewnątrz pomieszczeń; odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne oraz środki dezynfekujące; trudno zapalna powłoka wydajność do 16m2/l przy jednokrotnym malowaniu; kolor biały -  | l | **10** |  |   |   |   |  |
| 3 | Emalia olejno-ftalowa (alkalidowa) do drewna i metalu, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych; na zewnątrz do wewnątrz pomieszczeń; odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne oraz środki dezynfekujące; trudno zapalna powłoka wydajność do 16m2/l przy jednokrotnym malowaniu; kolor żółty | l | **3** |  |   |   |   |  |
| 4 | Emulsja głęboko gruntująca do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń; wysoko wydajna; do 20m2/l; na bazie wody;  | l | **100** |  |   |   |   |  |
| 5 | Farba chlorokauczukowa szara nawierzchniowa dolna granica palności 1.08%, górna granica 6,69%, gęstość względna 1.01, lepkość kinetyczna 40 C > 0.21 cm2/s  | l | **150** |  |   |   |   |  |
| 6 | Farba do poziomego znakowania dróg; wydajność na powierzchni bitumicznej do 2m2/l; kolor biały; **opakowanie 15 kg** | szt. | **2** |  |   |   |   |  |
| 7 | Farba elewacyjna w kolorze białym; długotrwały kolor i wykończenie; odporna na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne; wydajność do 10m2/l;  | l | **50** |  |   |   |   |  |
| 8 | Farba emulsyjna zewnętrzna silikatowa kolor - piaskowy, wartość pH - 7-8, gęstość w 20° C - 1,5g/cm3, rozpuszczalność w wodzie - w pełni mieszalny, zawartość ciał stałych - 54%, mieszanina dyspersji akrylowej z wypełniaczami i dodatkami modyfikującymi **opakowanie 15 l** | l | **205** |  |   |   |   |  |
| 9 | Farba olejna ftalowa nawierzchniowa - kolor biała, ciecz wysoko lepka, lepkość mierzona kubkiem Forda - 90-120s, temperatura zapłonu- 26° C, gęstość przy 20 C- 1,3 g/cm3, rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych  | l | **10** |  |   |   |   |  |
| 10 | Farba olejna ftalowa nawierzchniowa - kolor czarny, ciecz wysoko lepka, lepkość mierzona kubkiem Forda - 90-120s, temperatura zapłonu- 26° C, gęstość przy 20 C- 1,3 g/cm3, rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych  | l | **2** |  |   |   |   |  |
| 11 | Farba olejna ftalowa nawierzchniowa - kolor jasny orzech, ciecz wysoko lepka, lepkość mierzona kubkiem Forda - 90-120s, temperatura zapłonu- 26° C, gęstość przy 20° C- 1,3 g/cm3, rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych  | l | **5** |  |   |   |   |  |
| 12 | Farba olejna ftalowa nawierzchniowa - kolor zielony , ciecz wysoko lepka, lepkość mierzona kubkiem Forda - 90-120s, temperatura zapłonu- 26 ° C, gęstość przy 20° C- 1,3 g/cm3, rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych  | l | **2** |  |   |   |   |  |
| 13 | Farba olejna ftalowa nawierzchniowa - kolor żółty , ciecz wysoko lepka, lepkość mierzona kubkiem Forda - 90-120s, temperatura zapłonu- 26 C, gęstość przy 20 ° C- 1,3 g/cm3, rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych  | l | **2** |  |   |   |   |  |
| 14 | Farba olejna tlenkowa podkładowa- kolor czerwony , ciecz wysoko lepka, lepkość mierzona kubkiem Forda - 90-120s, temperatura zapłonu- 26°C, gęstość przy 20 ° C- 1,3 g/cm3, rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych  | l | **5** |  |   |   |   |  |
| 15 | Farba podkładowa antykorozyjna szara unikor, gęstość względna, 1.29, temperatura zapłonu- 650 °C ,lepkość kinetyczna 40° C;> 0.21 cm2/s,  | l | **20** |  |   |   |   |  |
| 16 | Impregnat do malowania przedmiotów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń, chroniący przed działaniem czynników atmosferycznych, czarny op.5l  | l | **100** |  |   |   |   |  |
| 17 | Impregnat gruntujący pod farby emulsyjne forma płynna, zapach obecny, wartość pH - 7-8, gęstość w 20°C- 1,6g/cm3,rozpuszczalność w wodzie- do rozpuszczania w wodzie, zawartość rozpuszczalników organicznych - 0,00%, zawartość ciał stałych - 58% | l | **200** |  |   |   |   |  |
| 18 | Lakier jednoskładnikowy poliuretanowy, poliuretan - 1K, bardzo odporny na ścieranie, wilgoć, i promieniowanie UV, atest PZH, pH 7.5-8.5, gęstość 1g/cm3- 1.1g/cm3, zawartość LZO < 130g/l | l | **3** |  |   |   |   |  |
| 19 | Lakierobejca brąz , wydajność min 20m2/l | l | **10** |  |   |   |   |  |
| 20 | Pokost lniany - ciecz wysoko lepka, kolor bezbarwny, lepkość - 20-30s, temperatura zapłonu- 26°C, gęstość wyrobu 20°C- 1,1g/cm3 | l | **3** |  |   |   |   |  |
| 21 | Preparat do zwalczania grzybów pleśniowych i zabezpieczania ścian przed zawilgoceniem,  | l | **15** |  |   |   |   |  |
| 22 | Rozpuszczalnik do farb chlorokauczukowych - op. 0.5l Gęstość 20° C - 790-830 kg/m3, temperatura zapłonu- 15° C, temperatura samozapłonu - 200°C | l | **20** |  |   |   |   |  |
| 23 | Rozpuszczalnik do farb ftalowych - op. 0.5l Gęstość 20 C - 750-790kg/m3, Lepkość kinetyczna 40 °C -< 20,5 cSt, temperatura zapłonu- -4 C, temperatura samozapłonu - 200°C | l | **15** |  |   |   |   |  |
| 24 | Środek (koncentrat) do gruntowania posadzek głęboko penetrujący, krzemianowy Szybkoschnący, stabilizuje pyliste podłoże, gęstość PN-EN ISO 2811 - 1,00-1,05 czas schnięcia - 3 h, zawartość substancji nielotnych % - 3-4, rozpuszczalnik - woda | l | **20** |  |   |   |   |  |
| 25 | Tynk mozaikowy żywiczny pH- 8.9, początkowa temperatura wrzenia > 37.78 C, lepkość kinetyczna 40° C> 0.21 cm2/s, gęstość względna 1.02, kolor brązowy | kg | **100** |  |   |   |   |  |
| **RAZEM:** |  |  |

**NETTO: ………………… PLN**

*(słownie: …………………. 00/100 PLN)*

**VAT …………………… PLN**

**BRUTTO: ……………… PLN**

*(słownie: …………………. 00/100 PLN )*

**Upoważniamy Wykonawcę do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. Jesteśmy płatnikiem VAT.**

**Termin wykonania zamówienia – do 22 października 2021 r**

**Osoby do kontaktu:**

**Zbigniew Kretkowski tel. 261 181 360**

**Miejsce dostawy i montażu:**

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**Kompleks Wojskowy w Jawidzu**

**budynek nr 18**

**21-077 Spiczyn**

**Kontakt – Jan Dzikowiec tel. 261 182 345**

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**Kompleks Wojskowy w Hrubieszowie**

**budynek nr 12**

**22-500 Hrubieszów**

**Kontakt – Edyta Brzoza tel. 261 158 295**

**DANE DO FAKTURY:**

**32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**

**ul. Wojska Polskiego 2 F**

**22-400 ZAMOŚĆ**

**NIP: 922-304-63-57**

**REGON: 061402337**

**Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć w/w asortyment do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Grupa Zabezpieczenia Hrubieszów ul. Dwernickiego 4
20-500 Hrubieszów budynek nr 97, Grupa Zabezpieczenia Jawidz 21-077 Spiczyn budynek nr 18**

**§ 1**

1. Zamawiający zbada towar w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania i o stwierdzonych wadach powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od ich ujawnienia wyznaczając termin na ich usunięcie.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wygasają z upływem
12 miesięcy od dnia wydania towaru.
3. Wykonawca dostarczy towar zgodnie z wyszczególnionym miejscem dostawy wystawiając fakturę zgodnie z podanym adresem.
4. Zakazana jest cesja wierzytelności przysługujących wykonawcy z tytułu wykonania niniejszego zamówienia bez pisemnej zgody zamawiającego.

**§ 2**

 **Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne :**

1. Za opóźnienie w dostarczeniu towaru w wys.0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnień.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wys. 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od wykonania zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 3**

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego zamówienia będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu mają zastosowanie przepisy: kodeksu cywilnego.

**§ 4**

**ZASADY WEJŚCIA / WJAZDU:**

1. Pracownicy ochrony – dyżurny biura przepustek, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających osoby do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie obiektu oraz wynoszenia i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie z zasadami określonymi przez Dowódcę na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1770) - jednolity tekst i Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych.
2. Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017 wprowadzonej Decyzją Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2017 roku do użytku w ”Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON poz. 18), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z-405 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.
3. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych
w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18).
4. W stosunku do obywateli RP, dostawcy ubiegający się o zgodę na wejście/wjazd na teren chronionych obiektów wojskowych, zobowiązani są posiadać:

- aktualny dokument tożsamości z podaniem organu wydającego,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

1. Wykonawca dostawy jest zobowiązany stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki, parkowania pojazdów, poruszania się po terenie chronionym, jak również uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywana jest dostawa, na:

- wnoszenie sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,

- użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.

1. Dostawa, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jej realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

##  ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA