**Antena stacyjna RADMOR 32821 H/wykonanie 4 wraz z odgromnikiem PolyPhaser IS-B50LN**

Antena stacjonarna – o dookólnej charakterystyce promieniowania przeznaczona do współpracy z radiotelefonem bazowym

* Pasmo pracy 162 - 174 MHz
* Polaryzacja - pionowa
* Zysk energetyczny 3dBd
* Impedancja wejściowa nominalna 50 Ω
* WFS w paśmie pracy ≤ 1,5

Odgromnik gazowy do instalacji antenowych PolyPhaser – IS-B50LN

* Złącza – N/N typ żeńskie