Obraz zawierający tekst, butelka, znak

Opis wygenerowany automatycznie

**Załącznik nr 1 do SWZ  
Nr postępowania: 130/2023/TP-I/DZP**

**FORMULARZ CENOWY /   
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW**

**Dotyczy postępowania** **prowadzonego w trybie podstawowym pt. „****Dostawa doposażenia stanowiska do napawania plazmowego- automatyzacja procesu”.**

**Elementy doposażenia stanowiska do napawania plazmowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment /**  **Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.** | **Parametry oferowane\*** | **Producent oraz model\*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(FxG)** |
| 1 | -oś Z (aluminiowa) o zakresie ruchu 250 mm, skok śruby 5mm. Oś wyposażona w przekładnie planetarne ograniczające max. prędkości do 250mm/s i zintegrowane AVC  -oś X (aluminiowa) o zakresie ruchu 400 mm, skok śruby 5mm. Oś wyposażona w przekładnie planetarne ograniczające max. prędkości do 250mm/s.  -obrotnik o udźwigu 300 kg (w pozycji poziomej), 150 kg w pozycji pionowej. Obrót kontrolowany elektronicznie, pochył manualnie. Prędkość obrotnika w zakresie 0,1-5 obrotów/minutę. Obrotnik wyposażony w uchwyt tokarski 250 mm  -układ sterowania osiami (X,Z, obrót) wyposażony w silniki niskonapięciowe 48V  -panel mobilny z funkcjami bezpieczeństwa (przycisk emergency stop, 3 pozycyjny przycisk zezwolenia), wielkość ekranu 8,4”.  -szafa elektryczna zintegrowana z ramą  -układ bezpieczeństwa z ryglowanym dostępem do strefy niebezpiecznej. Drzwi wyposażone w płyty z poliwęglanu umożliwiające obserwowanie procesu spawania.  -rama z profili aluminiowych o wymiarach nie przekraczających 1200x1900x800 cm (Sz x W x G).  -możliwość zapisywania programów spawalniczych  -dedykowany interfejs do podłączenia GAPa 3511 (kontrola proszku, prądu, start/stop łuku głównego oraz pilotującego).  -GWARANCJA min. 24 mies.  -wszystkie elementy doposażenia muszą być kompatybilne z urządzeniem do napawania plazmowego GAP 3511 |  |  |  | **1szt.** |  |  |

**Data i podpis Wykonawcy: ………………………………**