**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI DOSTAWY**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

* Radioprzemiennik Motorola MOTOTRBO SLR 5500 VHF - 2 szt.,
* Szafa instalacyjna wisząca/ stojąca 19” o wysokości 12U – 2 szt.,
* Akumulator buforowy 12 V, 40-48 Ah – 2 szt.

**Parametry urządzeń i wymagane elementy zamówienia.**

1. **Radioprzeminnik:**

|  |
| --- |
|  |

**Do kompletu z radioprzemiennikiem należy dostarczyć przewód zasilający
230 V oraz kabel połączeniowy do akumulatora.**

1. **Szafka instalacyjna:**

Szafka instalacyjna wisząca/stojąca 19” przeznaczona do montażu wewnętrznego przystosowana do montażu zestawu radiokomunikacyjnego w skład którego wchodzi: stacja retransmisyjna, duplexer, zespół zasilania rezerwowego.

* wysokość: 12u
* głębokość: co najmniej 450mm.
* obciążenie minimalne 45kg.
* stopień ochrony: ip 20.
* budowa: materiał – blacha stalowa, szkielet szafki – rozkręcany, płyta górna, płyta dolna, osłony boczne - zdejmowane, osłona tylna – zdejmowana, drzwi szklane, zaślepka, dwa kątowniki nośne. możliwość mocowania bezpośrednio do ściany pomieszczenia bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów – zapewniony dostęp do śrub mocujących od wewnętrznej strony szafki.
* przepust kablowy szczotkowy na co najmniej 2 kable (1/2”).
* komplet uchwytów: do zawieszenia szafki.
* zespół wentylacyjny: kratka ochronna, mocowany do płyty górnej szafki, elementy mocujące, zasilanie: 230 V, 50 Hz, wydajność: min 150m³/h, z przewodem przyłączeniowym długości 1m wyposażonym we wtyczkę.
* zespół uziemienia z elementami mocującymi.
* listwa zasilająca (mocowanie 19”), 230v z przełącznikiem – min. 5 gniazd, przewód zasilający o długości 3,0m wyposażony we wtyczkę z uziemieniem.
* półka stała 19” (mocowanie 2u, głębokość min. 350 mm, elementy mocujące wytrzymujące obciążalność min. 25kg).
* szafka dostarczana w formie do złożenia
1. **Akumulator:**

Akumulator (40-48Ah) zapewniający ciągłą pracę urządzenia przez czas nie mniej niż 8 h.

1. **Wykonanie dostawy**
* adres dostawy:  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2
45-077 Opole, z dopiskiem Wydział Łączności i Informatyki,
* termin realizacji do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia (faks, e-mail),
* w cenie oferty należy uwzględnić koszt dostawy pod w/w adres,
* w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do przesyłki należy dołączyć list przewozowy.
1. **Gwarancja.**
* 24 miesięcy gwarancji producenta dla urządzeń,
* 12 miesięcy dla akumulatorów,
* w trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewnia na własny koszt transport uszkodzonego i naprawionego sprzętu, z i do siedziby Zamawiającego.
1. **Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:**
* jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
* przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, właściwej jakości i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych
i praw autorskich, zapakowany w oryginalnym, nieotwieranym i fabrycznie zaplombowanym opakowaniu, w ukompletowaniu producenta, z polskiej dystrybucji,
* przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim,
* jest on związany z ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych.
1. **Podstawa płatności.**

Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę za dostarczone urządzenia.

Fakturę należy wystawić na adres:

**Komenda Wojewódzka Policji w Opolu**

**ul. Korfantego 2**

**45 – 077 Opole**

**NIP 754-000-35-37**

Należność Wykonawcy płatna będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze **w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.**

**Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.**