**Załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **Zakup pojazdu specjalnego typu karawan pogrzebowy** .
2. **Pojazd powinien spełniać wymagania** **rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r.**
3. Czas realizacji: **30 dni**
4. **Minimalne parametry pojazdu:**
	* 1. Rok produkcji pojazdu – nie starsze niż 2022 r.
		2. Stan podwozia: nowe
		3. Typ pojazdu: Karawan funeralny posiadający homologację do transportu zmarłych o długości min 5m i maks. 6,5 m,
		4. Pojemność silnika co najmniej 1991 cm3
		5. Silnik o mocy nie mniejszej niż 130 KM
		6. Rodzaj paliwa: Diesel lub Benzyna
		7. Udokumentowana norma spalania: nie mniej niż EURO 6
		8. Skrzynia biegów: automatyczna,
		9. Akumulator (z przygotowaniem do rozruchu do – 20 stopni Celsjusza)
		10. Opony: nowe,
		11. Koło zapasowe – stalowe pełnowymiarowe,
		12. Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem,
		13. Napęd na przód lub 4x4,
		14. Kolor nadwozia: czarny, matowy
		15. Kabina kierowcy odizolowana od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich,
		16. Ilość miejsc w kabinie minimum 2 (kierowca + pomocnik)
		17. ESP (stabilizacja toru jazdy),
		18. ESC ( Elektroniczny układ wspomagania kierownicy)
		19. Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu pojazdu,
		20. Wspomaganie kierownicy,
		21. Poduszka powietrzna – kierowcy,
		22. Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa,
		23. Oświetlenie wnętrza,
		24. Drzwi – odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie i lewej stronie,
		25. Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez szyb; kąt otwarcia 180 stopni
		26. Szyby otwierane elektrycznie,
		27. Szyby boczne w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie nieotwierane,
		28. Ogrzewanie kabiny,
		29. Radio samochodowe z anteną,
		30. Tempomat,
		31. Klimatyzacja – z przodu pojazdu,
		32. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
		33. LAC (system kontroli obciążenia pojazdu),
		34. Komputer pokładowy – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna,
		35. Światła przeciwmgielne – przednie z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów,
		36. Chlapacze przednie,
		37. Chlapacze tylne,
		38. Lusterka boczne obudowa w kolorze nadwozia,
		39. Lusterka boczne- elektrycznie sterowane podgrzewane i składne,
		40. Listwy boczne w kolorze nadwozia,
		41. Reflektory – automatyczne włączanie/wyłączanie,
		42. Światła do jazdy dziennej LED,
		43. Halogenowe reflektory projektowe,
		44. Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia,
		45. Gwarancja na samochód - Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 1 dzień. Gwarancja na samochód jest jednym z kryteriów oceny ofert.
5. **Zabudowa funeralna:**
	1. Nowa zabudowa – rok produkcji 2023,
	2. Zabudowa funeralna wykonana z płyty laminatowej nierdzewnej,
	3. Przyciemniane szyby II, III rzędu oraz tylne szyby,
	4. Materiały antypoślizgowe w przestrzeni transportowej,
	5. Nosidełko na urnę z mocowaniem do wózka,
	6. Szyny i mocowania do stabilizacji trumien,
	7. Cokolik ścian bocznych 8 cm z blachy nierdzewnej,
	8. Szyba w ściance działowej

Zamawiający zastrzega wymóg Akceptacji przyjętych rozwiązań przez Zamawiającego przed rozpoczęciem rejestracji.

Użyte określenia wskazujące określoną normę, należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”, t.j. wykonawca oferując przedmiot zamówienia, którego jakość odpowiada normom równoważnym do opisanych w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w taki sposób, aby jakość była spełniona na poziomie nie niższym od jakości w stosunku do norm wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Miejsce dostawy: **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno** **.**

W przypadku braku możliwości dostawy na miejsce wskazane wyżej , dopuszcza się za wcześniejszym ustaleniem odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Wykonawcę ale w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego.