Załącznik nr 6 – opis wykonania prototypu elementu gabloty

Prototyp elementu gabloty powinien spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

Prototyp powinien przedstawiać dolny fragment gabloty, wskazujący sposób jej otwierania, oraz spełniać następujące parametry:

1. Zawierać zawias o zmiennej geometrii obrotu;
2. Zawierać system dociągowy drzwi;
3. Zamek o odporności na włamanie wg Instytutu Mechaniki Precyzyjnej KT/402/IMP/2014 - klasa C. z wkładką - Norma PN-EN 1303:2015-07;
4. Zawias oraz profil montażowy do szkła ukryty pod maską malowaną na tafli szkła;
5. Szkło w klasie odporności na włamanie P4A o następujących parametrach: przepuszczalność światła >91%, odbicie światła ≤ 8,1%, ochrona UV >97%;
6. Pojemnik na sylikażel z dostępem niezależnym od dostępu do przestrzeni ekspozycyjnej;
7. Malowanie proszkowo na kolor czarny.

Wykonawca powinien przedstawić raport z testu ODDY dla wszystkich użytych materiałów, które mają kontakt z eksponatem.