**Załącznik nr 6**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów typu AiO i urządzeń drukujących dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim..

2. Termin realizacji zamówienia maksymalnie 12 miesięcy od daty podpisania umowy – dotyczy Pakietu 1 i 2

3. Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30 listopada 2024 r. od daty podpisania umowy – dotyczy Pakietu 3

4. Termin realizacji zamówień jednostkowych/częściowych – maksymalnie 7 dni od przekazania zapotrzebowania /zamówienia jednostkowego.

5. Miejsce realizacji zamówienia:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

6. Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30232100-5 Drukarki i plotery

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****sztuk** |
| 1 | Komputer AiO z systemem operacyjnym - Tabela nr 1 (dotyczy Pakietu 1) | 55 |
| 2 | Drukarka mono A4 - Tabela nr 2 (dot. Pakietu nr 2 poz. 1) | 15 |
| 3 | Urządzenie wielofunkcyjne mono A4 - Tabela nr 3 (dotyczy Pakietu 2 poz. 2) | 15 |
| 4 | Komputer AiO z systemem operacyjnym - Tabela nr 1 (dotyczy Pakietu 3) | 11 |

**Tabela nr 1**

Minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry – Komputer AiO (dotyczy Pakietu 1 i 3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
|  | Typ/Obudowa | Komputer stacjonarny typu „all in one” ze zintegrowanym monitorem,Możliwość instalacji na uchwycie biurkowym/ściennym – VESA 100x100,Regulacja podstawy w zakresie:- pochylenia: przód/tył min. -5 do 15 stopni,- wysokości: min. 100 mm,- obrotu na boki: + - 45 stopni.Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, oznaczeniem modelu, numerem seryjnym. |
|  | Zasilacz | Zasilacz maksymalnie 180W o sprawności minimum 90%, certyfikat 80 PLUS Platinum – Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu dla oferowanego zasilacza. |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera dla danego urządzenia. |
|  | Procesor | *Procesor klasy x86, 12 rdzeni, 16 wątków; Taktowanie rdzeni (tryb turbo) dla rdzeni Efficient min. 3,5GHz, dla rdzeni Performance min. 4,5GHz. Min. 18 MB cache. Wydajność min. 22500 (3500 dla operacji jednowątkowych) liczona w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na* [*http://www.cpubenchmark.net/*](http://www.cpubenchmark.net/)*.* ***Podać dokładny model oferowanego podzespołu.*** |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 16GB DDR5 5200MHzIlość banków pamięci: min. 2 szt.Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.  |
|  | Dysk twardy | Min. 512GB SSD M.2 PCIe NVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Obsługa szyfrowania sprzętowego OPAL |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Głośniki wbudowane w obudowie komputera. Stereo. Moc min. 2x3W. |
|  | Kamera | Kamera wideo o rozdzielczości min. 5MP, wyposażona w 2 mikrofony do komunikacji. |
|  | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcją Wake on LAN.Wifi w standardzie AXMinimum - Bluetooth 5.1 |
|  | Porty/złącza | Wbudowane porty/złącza: Wideo umożliwiające elastyczne podłączenie urządzenia bez stosowania przejściówek lub adapterów za pomocą portów min:- 1 x HDMI out- 1 x HDMI inPozostałe porty/złącza:- 6 x USB w tym co najmniej:- min. 2 x USB3.2 typu A- min. 1 x USB-C Gen2Inne:- port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowyWymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. ***Zamawiający dopuszcza złącze słuchawek i mikrofonu combo jack 3.5 mm.*** |
|  | Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US, USBMysz przewodowa (scroll), USB |
|  | System operacyjny | Windows 11 pro 64bit PL lub równoważny(Warunki równoważności dla systemu operacyjnego zostały określone w OPZ) |
|  | BIOS  | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera.Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:- wersji BIOS wraz z datą produkcji BIOS- nr seryjnym komputera- Ilości zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem- typie procesora i jego prędkości- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej- nr inwentarzowym (tzw. Asset Tag) - wymagane wolne pole do edycji przez administratora- nr seryjnym płyty głównej komputera- informacja o licencji systemu operacyjnego, która została zaimplementowana w BIOSAdministrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: * Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOS
* wyłączania/włączania portów USB zarówno pojedynczo jak i wszystkich na raz
* Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej.
* wyłączenia karty sieciowej, karty audio, kamery
* możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów:

**1. Użytkownik** może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB**2. Użytkownik** nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej  - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:- wykonanie testu pamięci RAM - test dysku twardego lub SSD- test monitora - test magistrali PCI-e- test portów USB- test płyty głównej- test myszy i klawiatury- test procesora***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zintegrowanego systemu diagnostycznego umożliwiającego diagnostykę:******- wykonanie testu pamięci RAM*** ***- test dysku twardego lub SSD******- test magistrali PCI-e******- test płyty głównej******- test procesora***Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie:- PC: Producent, model- BIOS: Wersja oraz data wydania Bios- Procesor: Nazwa, taktowanie- Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci- Dysk: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy- Monitor: producent, model, rozdzielczośćSystem Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |
|  | Certyfikaty i standardy | Dla producenta sprzętu należy dostarczyć certyfikaty:- ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001Dla komputera AiO:- TÜV Rheinland Flicker Free- TÜV Rheinland Low Blue Light- TÜV Rheinland Low Noise- ENERGY STAR 8.0- EPEAT przynajmniej na poziomie Silver- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.- Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.**Wyżej wymienione dokumenty/oświadczenia należy dołączyć do oferty.*****Zamawiający dopuszcza przedstawienie przedmiotowych środków dowodowych w zakresie wymaganych certyfikatów urządzenia pod warunkiem dostarczenia karty katalogowej urządzenia, która potwierdzi spełnienie wymagania oraz oświadczenie producenta sprzętu o spełnianiu wymagania.*** |
|  | Waga | Waga urządzenia poniżej 8 kg według kary katalogowej. |
|  | Bezpieczeństwo | - Złącze typu Kensington Lock- TPM 2.0 |
|  | Ekran | Matryca – min. 23.8”, matowa, typu IPS z podświetlaniem LED.Rozdzielczość FHD – min. 1920x1080,Jasność min. 250nits, kontrast 1000:1 |
|  | Gwarancja | **5 lat (60 miesięcy)** liczona od dnia dostawy urządzenia świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)**Czas reakcji serwisu** - maksymalnie 24h w dni robocze;**Czas naprawy** - maksymalnie do 3 dni roboczych.**Firma serwisująca** musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.**Wymagane dołączenie** do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.**Wymagane jest** pozostawienie dysku u Zamawiającego w przypadku awarii. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | **1. Diagnostyk**a sprzętowa oraz oprogramowania dostępna 24h/dobę na stronie producenta komputera.**2. Bezpośredni** kontakt z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta (brak konieczności zgłaszania każdej usterki sprzętowej telefonicznie), mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. **3. Aktualna** lista Autoryzowanych Partnerów Serwisowych dostępna na stronie Producenta komputera.**4. Infolinia** wsparcia technicznego dedykowana do rozwiązywania usterek – możliwość kontaktu przez telefon, formularz web lub chat online, dostępna w dni powszednie od 9:00-17:00.**5.Możliwość** sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.**6.Możliwość** sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta.7. **Należy podać link do:**- zaawansowanej diagnostyki- do listy autoryzowanych Partnerów Serwisowych |

**Tabela nr 2**

Minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry - Drukarka A4 mono (dotyczy Pakietu 2 poz. 1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| 1. | Typ | LED, mono |
| 2. | Formaty wydruku | A4-A6, recepta lekarska, koperty (DL, C5, C6), banner do 900mm. |
| 3. | Prędkość wydruku | Min 40 str./min. Mono A4, czas nagrzewania max. 15 sek. |
| 4. | Rozdzielczość wydruku | Min. 1200 x 1200 dpi |
| 5. | Interfejsy | Ethernet 10/100/1000, USB2.0, USB2.0-Host, możliwość rozbudowy o sieć bezprzewodową wifi a/b/g/n |
| 6. | Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6) |
| 7. | Języki | PCL5e, PCL6, emulacja PostScript3/PDF |
| 8. | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10/11, Microsoft Server 2012/2012 R2/2016/2022, Mac OS X v.10.10 lub nowszy |
| 9. | Wyświetlacz | Min. 4-liniowy panel |
| 10. | Pamięć | Min. 2 GB RAM |
| 11. | Podajniki papieru | Kaseta na minimum 500 arkuszy A4, 80 g/m², podajnik ręczny na minimum 100 arkuszy A4, 80 g/m² |
| 12. | Odbiornik papieru | Minimum 250 arkuszy A4, 80 g/m² |
| 13. | Gramatura papieru (g/m²) | Kaseta: 52 – 220, podajnik ręczny: 52 – 256, duplex: 52 - 162 |
| 14. | Duplex | Wbudowany, automatyczny |
| 15. | Zużycie energii | Maks 1260W, w trybie gotowości max. 80W, w trybie uśpienia max. 0,5W |
| 16. | Poziom natężenia dźwięku (dB (A)) | Max 65 w czasie pracy, max. 30 w trybie standby |
| 17. | Obciążenie miesięczne | Max. 10000 str. |
| 18. | Żywotność | 600000 str. |
| 19. | Materiały eksploatacyjne | Wydajność tonera min. 14 000 str., wydajność bębna min. 40000 str.Na wyposażeniu toner o wydajności min. 9000 stron. |
| 20. | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)- Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty)- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub innego dokumentu fakt ten potwierdzający (należy załączyć do oferty). |
| 21. | Gwarancja | 3 lata (36 miesięcy) od daty dostawy urządzenia - świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)Oświadczenie producenta urządzenia wielofunkcyjnego, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.Czas reakcji serwisu - maksymalnie 24h w dni robocze;Czas naprawy - maksymalnie do 5 dni roboczych. |
| 22. | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer telefoniczny do wsparcia technicznego i informacji produktowej.Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

**Minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry - Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono**

**(dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2)**

**Tabela nr 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| 1. | Typ | Laser, mono |
| 2. | Formaty wydruku | A4-A6, recepta lekarska |
| 3. | Prędkość wydruku | Min 50 str./min. Mono A4, czas nagrzewania max. 8 sek. |
| 4. | Rozdzielczość wydruku | Min. 1200 x 1200 dpi |
| 5. | Podajniki papieru | Kaseta na minimum 500 arkuszy A4, 80 g/m², podajnik ręczny na minimum 50 arkuszy A4, 80 g/m² |
| 6. | Odbiornik papieru | Minimum 250 arkuszy A4, 80 g/m² |
| 7. | Gramatura papieru (g/m²) | Kaseta: 60 – 120, podajnik ręczny: 60 – 200, duplex: 60 - 105 |
| 8. | Duplex | Wbudowany, automatyczny |
| 9. | Zużycie energii | Maks. 730W, w trybie gotowości max. 37W, w trybie uśpienia maks.. 9W |
| 10. | Poziom natężenia dźwięku (dB (A)) | Maks. 57 w czasie pracy, maks. 35 w trybie gotowości |
| 11. | Materiały eksploatacyjne | Wydajność tonera: min. 14 000 str.Wydajność bębna min. 50 000 str.Na wyposażeniu toner na min. 14 000 stron. |
| 12. | Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6) |
| 13. | Wyświetlacz | Panel operacyjny min. 4,8 cala |
| 14. | Interfejsy | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0, możliwość rozbudowy o sieć bezprzewodową wifi a/b/g/n. |
| 15. | Języki | PCL6, PostScript 3, PDF |
| 16. | Pamięć | min. 1GB |
| 17. | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10/11, Windows Server 2012/2016/2022, Mac OS X v10.10 lub nowszy |
| 18. | Kopiowanie | Wielokrotne 1 – 999 stron, zoom 25 - 400% (co 1%), rozdzielczość 1200 x 600 dpi |
| 19. | Faks | Prędkość modemu 33,6 kbs, kompresja: MH, MR, MMR, JBIG |
| 20. | Skaner | Rozdzielczość optyczna min 600 x 600 dpi, skanowanie w trybie dwustronnym. |
| 21. | Automatyczny podajnik dokumentów | Pojemność 80 ark. |
| 22. | Formaty skanowania | Min. TIFF, JPEG, PDF |
| 23. | Skanowanie do | Email (SMTP, POP3), folderu (SMB, FTP), TWAIN, WIA, USB***Zamawiający dopuszcza Email (SMTP) folderu (SMB, FTP), TWAIN, WIA, USB*** |
| 24. | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)- Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty)- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub innego dokumentu fakt ten potwierdzający (należy załączyć do oferty). |
| 25. | Gwarancja | 3 lata (36 miesięcy) od daty dostawy urządzenia - świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)Oświadczenie producenta urządzenia wielofunkcyjnego, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.Czas reakcji serwisu - maksymalnie 24h w dni robocze;Czas naprawy - maksymalnie do 5 dni roboczych. |
| 26. | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer telefoniczny do wsparcia technicznego i informacji produktowej.Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |

**Ogólne warunki równoważności dla systemu operacyjnego.**

1. Zamawiający uzna, że zaoferowane rozwiązanie posiada równoważne cechy z przedmiotem zamówienia, jeżeli będzie ono zawierało funkcjonalności co najmniej tożsame lub lepsze od określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej funkcjonalności i będzie kompatybilne w 100% z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego.

2. W przypadku zaproponowania równoważnej wersji systemu operacyjnego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego opis i dane techniczne zaproponowanego rozwiązania umożliwiające porównanie go z wszystkimi parametrami wymaganymi niniejszym opisem przedmiotu i specyfikacją funkcjonalno - techniczną przedmiotu zamówienia w tym zgodność posiadanego oprogramowania z zaproponowanym rozwiązaniem równoważnym.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania funkcjonalności, wydajności i kompatybilności zaoferowanego rozwiązania równoważnego poprzez analizę jego możliwości. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do dostarczenia testowej wersji zaproponowanego rozwiązania dostarczyć to rozwiązanie do siedziby Zamawiającego.

4. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uznaje rozwiązanie, które nie spowoduje poniesienia dodatkowych kosztów (np. dodatkowych licencji, dodatkowego sprzętu, kosztów związanych z modyfikacją systemów działających u Zamawiającego.

**Szczegółowe warunki równoważności dla systemu operacyjnego**

**(Tabela 1 - dotyczy Pakietu 1 i 3):**

System operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

44. System operacyjny ma pozwalać na aktualizację i migrację z zachowaniem danych wytworzonych na komputerach z systemem operacyjnym Windows 8.1 i Windows 10 oraz uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office (2019, 2021, Office 365), Płatnik, Simple ERP, CGM Clininet/STER, Kamsoft ASW, Marcel LSI Centrum, Kroton, Endobase, Vitreo, INTCenferenceClient Klaromed, PenDirector IC PEN, S4H.