[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	2	2	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI10"REMONT DROGI GMINNEJ - UL. FRYDERYKA CHOPINA 10W GÓRZE KALWARII"	PRZEDMIAR10"REMONT DROGI GMINNEJ - UL. FRYDERYKA CHOPINA W GÓRZE KALWARII"
nfn=Droprojekt Piotr Porczyk
afn=ul. Posłańców 3, 04-409 Warszawa
nb="REMONT DROGI GMINNEJ - UL. FRYDERYKA CHOPINA W GÓRZE KALWARII"
ab=ul. Fryderyka Chopina, miasto Góra Kalwaria, powiat piaseczyński
ni=Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
ai=ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
nk=mgr inż. Piotr Porczyk	
dt=26 styczeń 2024	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja1310Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej - ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii. 1310Planowana inwestycja obejmuje remont: jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, poboczy, zieleni i progów zwalniających.1310Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatu piaseczyńskiego w mieście Góra Kalwaria131013102. Istniejący stan zagospodarowania terenu1310Odcinek drogi gminnej objęty niniejszym opracowaniem przebiega przez teren zabudowany miejscowości Góra Kalwaria.1310Początek opracowania znajduje się w rejonie skrzyżowania z ul. Budowlanych. Koniec opracowania znajduje się na wysokości dz. ew. nr 4/16 z obrębu 03-02. Długość remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 378,5m.1310Odcinek drogi gminnej przeznaczonej do remontu posiada jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m. 1310Chodnik znajduje się po południowej stronie ulicy, za miejscami postojowymi i posiada szerokość 2,0m oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.1310Istniejące miejsca postojowe posiadają nawierzchnię z betonu asfaltowego i betonu cementowego. 1310Istniejące zjazdy posiadają nawierzchnię z betonu asfaltowego i kostki betonowej.1310Wzdłuż planowanego remontu pasa drogowego drogi gminnej przebiega naziemna linia elektroenergetyczna, naziemna linia telekomunikacyjna oraz podziemne sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, wodociągowa, ciepłociągowa i kanalizacja sanitarna.131013103. Projektowane zagospodarowanie terenu1310Zaprojektowano remont jezdni, miejsc postojowych, chodnika, zieleni, poboczy, zjazdów i progów zwalniających.1310Remont jezdni (na odcinku ok. 150,0m) będzie polegał na wymianie konstrukcji nawierzchni na nową oraz odtworzeniu konstrukcji nawierzchni jezdni po likwidowanych progach zwalniających.1310Remont miejsc postojowych będzie polegał na wymianie konstrukcji nawierzchni na konstrukcję z kostki brukowej betonowej.1310Remontowany chodnik będzie posiadał nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.1310Remontowane pobocze będzie posiadało nawierzchnię z płyt ażurowych. 1310Remontowane zjazdy będą posiadały nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.1310Progi zwalniające będą posiadały długość 3,7m oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.1310Remontowane również będą krawężniki, oporniki, obrzeża oraz ściek przykrawężnikowy.1310Planowana jest również przebudowa słupa teletchnicznego (kolidujągeo z projektowanym zjazdem) oraz słupa elektroenergetycznego.13101310

[ELEMENT 1]
na=WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTÓW WYKONAWCY
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=SP-00.00.00

[ELEMENT 2]
na=Projekt czasowej organizacji ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996						1
mpn=_1211
na=Wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania planowanych robót budowlanych
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=0
nsn=D.01.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=1826
nu=2
cpv=D.01.00.00

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
wa=0
kn=0	0	0
id=1827
nu=2.1
cpv=D.01.01.01

[POZYCJA]
id=1828
pd=						1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równinnym1310Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, zastabiliowanie punktów osnowy geodezyjnej w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=0.379
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=D.01.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.379	1	0,379						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie drzew i krzewów
wa=0
kn=0	0	0
id=1829
nu=2.2
cpv=D.01.02.01

[POZYCJA]
id=1830
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 75-100 cm) wraz z wywozem karpiny na odl. do 15km
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Zdjęcie warstwy humusu lub darniny
wa=0
kn=0	0	0
id=1843
nu=2.3
cpv=D.01.02.02

[POZYCJA]
id=1844
pd=						1
mpn=1211
na=Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem na odkład do 10km
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=304.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=304.5	1	(141+224+150+108+98+127+167+164+347+178+128+71+45+82)*0,15						

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń
wa=0
kn=0	0	0
id=1831
nu=2.4
cpv=D.01.02.04

[POZYCJA]
id=1832
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=208
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=208	1	208						

[POZYCJA]
id=1833
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, żwiru o grubości 15 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=554.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=554.5	1	72,5+369+101+12						

[POZYCJA]
id=1834
pd=						1
mpn=1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wraz z robiórką podsypki)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1109
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=1109	1	135+50+220+93+10+95+545*0,2+397						

[POZYCJA]
id=1845
pd=						1
mpn=1211
na=Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wraz z robiórką podsypki) wraz z segregacją - remont jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=900
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[POZYCJA]
id=1835
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego o grubości 15 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=1836
pd=						1
mpn=1211
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=652
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=652	1	652						

[POZYCJA]
id=1837
pd=						1
mpn=1211
na=Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=88.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=88.28	1	50*0,08+602*0,14						

[POZYCJA]
id=1838
pd=						1
mpn=1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=520
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						

[POZYCJA]
id=1839
pd=						1
mpn=1211
na=Rozebranie słupków do znaków
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1840
pd=						1
mpn=1211
na=Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=1841
pd=						1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (na miejsce wskazane przez inwestora) - remont jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=90
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	(900*0,08)*1,25						

[POZYCJA]
id=1856
pd=						1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=491.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=491.56	1	(208*0,1+554,5*0,15+1109*0,13+100*0,15+652*0,15*0,3+88,28+520*0,08*0,3)*1,25						

[POZYCJA]
id=1857
pd=						1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (na odległość do 10 km) (na miejsce wskazane przez inwestora) - remont jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=90
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=10	
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	(900*0,08)*1,25						

[POZYCJA]
id=1842
pd=						1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (na odległość do 10 km)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=491.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=10	
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=491.56	1	(208*0,1+554,5*0,15+1109*0,13+100*0,15+652*0,15*0,3+88,28+520*0,08*0,3)*1,25						

[ELEMENT 1]
na=ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
wa=0
kn=0	0	0
id=1627
nu=3
cpv=D.03.00.00

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja deszczowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1743
nu=3.1
cpv=D.03.02.01

[POZYCJA]
id=1744
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.03.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	2+15						

[POZYCJA]
id=1852
pd=						1
mpn=1211
na=Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.03.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Pobocze chłonne
wa=0
kn=0	0	0
id=1850
nu=3.2
cpv=D.03.03.01

[POZYCJA]
id=1851
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie pobocza chłonnego (warstwa filtracyjna z tłucznia 31.5-63 o średniej grubości warstwy 40cm owinięta geowłókniną separacyjną (na zakład min. 25cm) o wytrzymałości na rozciąganie min. 7kN/m oraz wodoprzepuszczalności 55l/ms)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=393
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.03.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=393	1	393						

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=1615
nu=4
cpv=D.04.00.00

[ELEMENT 2]
na=Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża
wa=0
kn=0	0	0
id=1616
nu=4.1
cpv=D.04.01.01

[POZYCJA]
id=1618
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości miejsc postojowych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład w gruncie kat. I-IV głębokości ok. 30 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=1100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1100	1	1100						

[POZYCJA]
id=1796
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pobocza z płyt ażurowych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład w gruncie kat. I-IV głębokości ok. 40 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=398
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=398	1	398						

[POZYCJA]
id=1756
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład w gruncie kat. I-IV głębokości ok. 30 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=203.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=203.5	1	203,5						

[POZYCJA]
id=1757
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład w gruncie kat. I-IV głębokości ok. 23 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=578
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=578	1	578						

[POZYCJA]
id=1797
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości progów zwalniających wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład w gruncie kat. I-IV głębokości ok. 45cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[POZYCJA]
id=1798
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości odtwarzanej jezdni (po likwidacji istniejących progów zwalniających) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład w gruncie kat. I-IV głębokości ok. 30 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=1818
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości odtwarzanej jezdni (remont jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład w gruncie kat. I-IV głębokości ok. 30 cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=900
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[POZYCJA]
id=1638
pd=						1
mpn=1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI (rekultywacja zieleni)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=1185
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1185	1	1185						

[ELEMENT 2]
na=Warstwy odsączające, odcinające
wa=0
kn=0	0	0
id=1672
nu=4.2
cpv=D.04.02.01

[POZYCJA]
id=1673
pd=						1
mpn=1211
na=Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (miejsca postojowe)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=1100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1100	1	1100						

[POZYCJA]
id=1808
pd=						1
mpn=1211
na=Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (zjazdy)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=31
ob=203.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=203.5	1	203,5						

[POZYCJA]
id=1809
pd=						1
mpn=1211
na=Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodniki)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=578
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=578	1	578						

[POZYCJA]
id=1810
pd=						1
mpn=1211
na=Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (odtwarzanej jezdni (po likwidacji istniejących progów zwalniających))
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=1819
pd=						1
mpn=1211
na=Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (remont jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=900
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
wa=0
kn=0	0	0
id=1801
nu=4.3
cpv=D.04.04.02

[POZYCJA]
id=1802
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (miejsca postojowe)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=1100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=1100	1	1100						

[POZYCJA]
id=1803
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=203.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=203.5	1	203,5						

[POZYCJA]
id=1804
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (chodniki)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=578
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=578	1	578						

[POZYCJA]
id=1805
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 0-10cm (progi zwalniające)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[POZYCJA]
id=1806
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm (progi zwalniające)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=39
ob=67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[POZYCJA]
id=1807
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm (odtworzenie jezdni po likwidacji istniejących progów zwalniających)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=40
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=1820
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm (remont jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=900
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa z kruszyw ulepszonych cementem
wa=0
kn=0	0	0
id=1648
nu=4.4
cpv=D.04.05.01

[POZYCJA]
id=1767
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie podbudowy z mieszanki (piasku) stabilizowanej cementem Rm 2,5MPa, gr. 15cm - progi zwalniające
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=42
ob=67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.05.01

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE
wa=0
kn=0	0	0
id=133
nu=5
cpv=D.05.00.00

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1660
nu=5.1
cpv=D.05.03.23

[POZYCJA]
id=1770
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubości 5cm), koloru szarego, spoiny wypełnione piaskiem (miejsca postojowe wraz z kostką segragacyjną koloru grafitowego)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=43
ob=1100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=1100	1	1100						

[POZYCJA]
id=1811
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubości 5cm), koloru szarego, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=203.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=203.5	1	203,5						

[POZYCJA]
id=1772
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubości 5cm), koloru szarego, spoiny wypełnione piaskiem (chodniki)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=571
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=571	1	578-7						

[POZYCJA]
id=1771
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubości 5cm), koloru czerwonego, spoiny wypełnione piaskiem (progi zwalniające)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[POZYCJA]
id=1812
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubości 5cm), koloru szarego, spoiny wypełnione piaskiem (odtworzenie jezdni po likwidacji istniejących progów zwalniających)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=47
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=1821
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wraz z wykonaniem warstwy podsypki o grubości 5cm), koloru szarego, spoiny wypełnione piaskiem (remont jezdni na odc. od ul. Budowlanych do dz. 3/35)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=48
ob=900
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[ELEMENT 1]
na=URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
wa=0
kn=0	0	0
id=1693
nu=6
cpv=D.07.00.00

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie poziome
wa=0
kn=0	0	0
id=1694
nu=6.1
cpv=D.07.01.01

[POZYCJA]
id=1695
pd=						1
mpn=1211
na=Malowanie miejsc dla niepełnosprawnych na niebiesko materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=49
ob=108
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108						

[POZYCJA]
id=1853
pd=						1
mpn=1211
na=Malowanie przejścia dla pieszych na czerwono materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=50
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=1813
pd=						1
mpn=1211
na=Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) kolor biały z elementami odblaskowymi linie na skrzyżowaniach i przejściach - odtworzenie linii P-10 i P-14
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=51
ob=13.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=13.13	1	12+3*0,375						

[POZYCJA]
id=1706
pd=						1
mpn=1211
na=Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) kolor biały z elementami odblaskowymi linie P-20, P-24, P-25
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=52
ob=30.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=30.91	1	6*3+6*0,76+3*2*6*0,232						

[POZYCJA]
id=1707
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż punktowych elementów odblaskowych na jezdni - punktowe elementy odblaskowe
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=53
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	3*2*6						

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie pionowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1713
nu=6.2
cpv=D.07.02.01

[POZYCJA]
id=1714
pd=						1
mpn=1211
na=Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych o średnicy 70mm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=54
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=1720
pd=						1
mpn=1211
na=Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków - znaków małych typ D, folia odblaskowa II gen. (D-6)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1723
pd=						1
mpn=1211
na=Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków - znaków małych typ A, folia odblaskowa I gen. (A-11a)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1722
pd=						1
mpn=1211
na=Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków - znaków małych typ B, folia odblaskowa I gen. (B-33)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1787
pd=						1
mpn=1211
na=Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków - znaków średnich typ D, folia odblaskowa I gen. (D-18a)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1724
pd=						1
mpn=1211
na=Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków - znaków małych typ T, folia odblaskowa I gen. (T-2, T-29, T "2 miejsca")
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=59
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY ULIC I DRÓG
wa=0
kn=0	0	0
id=187
nu=7
cpv=D.08.00.00

[ELEMENT 2]
na=Krawężniki betonowe
wa=0
kn=0	0	0
id=793
nu=7.1
cpv=D.08.01.01

[POZYCJA]
id=962
pd=						1
mpn=1211
na=Ustawienie krawężników betonowych wystających/wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5cm
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=60
ob=1039
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1039	1	437+602						

[POZYCJA]
id=1814
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie ławy pod krawężniki i ściek, betonowa z oporem z betonu C12/15
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=61
ob=119.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=119.24	1	437*0,08+602*0,14						

[POZYCJA]
id=1582
pd=						1
mpn=1211
na=Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (wraz z wykonaniem ławy i podsypki)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=62
ob=384
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=384	1	384						

[ELEMENT 2]
na=Chodniki z płyt wskaźnikowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1454
nu=7.2
cpv=D.08.02.02

[POZYCJA]
id=1437
pd=						1
mpn=1211
na=Chodniki z płyt betonowych 40x40x8cm żółtych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=63
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[ELEMENT 2]
na=Betonowe obrzeża chodnikowe
wa=0
kn=0	0	0
id=521
nu=7.3
cpv=D.08.03.01

[POZYCJA]
id=522
pd=						1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem C12/15 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wraz z wykonaniem ławy i podsypki)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=64
ob=315
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						

[ELEMENT 2]
na=Ściek z betonowej kostki brukowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1816
nu=7.4
cpv=D.08.05.06

[POZYCJA]
id=1817
pd=						1
mpn=1211
na=Ułożenie ścieku z betonowej kostki brukowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=65
ob=120.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.05.06

[PRZEDMIAR]
wo=120.4	1	602*0,2						

[ELEMENT 1]
na=ZIELEŃ DROGOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=1773
nu=8
cpv=D.09.00.00

[ELEMENT 2]
na=Zieleń drogowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1774
nu=8.1
cpv=D.09.01.01

[POZYCJA]
id=1775
pd=						1
mpn=1211
na=Rekultywacja zieleni - humusowanie z obsianiem mieszanką traw, grubość warstwy humusu 15cm (wraz z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15km)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=66
ob=1185
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.09.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1185	1	1185						

[ELEMENT 1]
na=INNE ROBOTY
wa=0
kn=0	0	0
id=1500
nu=9
cpv=D.10.00.00

[ELEMENT 2]
na=Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych i studni teletchnicznych
wa=0
kn=0	0	0
id=1501
nu=9.1
cpv=D.10.01.05

[POZYCJA]
id=1502
pd=						1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=67
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	5+4						

[POZYCJA]
id=1711
pd=						1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=68
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=1792
pd=						1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (kanalizacja)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=69
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=1815
pd=						1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (ciepłociąg)
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie z płyt ażurowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1768
nu=9.2
cpv=D.10.03.01

[POZYCJA]
id=1769
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie nawierzchni (górna warstwa pobocza) z płyt ażurowych EKO 40x60x10cm z wypełnieniem otworów grysem, układane na podsypce piaskowej (wraz z wykonaniem podsypki o grubości warstwy 5cm).
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=71
ob=393
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=393	1	393						

[ELEMENT 1]
na=BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=1858
nu=10

[ELEMENT 2]
na=Demontaż sieci napowietrznej nN
wa=0
kn=0	0	0
id=1859
nu=10.1

[POZYCJA]
id=1860
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Demontaż słupów linii napowietrznej nN wraz z lampą oświetleniową
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1866
pd=						1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=73
ob=0.1
jm=km przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1						

[POZYCJA]
id=1867
pd=						1
mpn=1211
na=Przewóz zdemontowanych materiałów
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Montaż sieci napowietrznej nN
wa=0
kn=0	0	0
id=1868
nu=10.2

[POZYCJA]
id=1869
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1870
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=76
ob=0.1
jm=km przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1						

[POZYCJA]
id=1872
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
wa=0
kn=0	0	0
id=1873
nu=11

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa sieci napowietrznej
wa=0
kn=0	0	0
id=1874
nu=11.1

[POZYCJA]
id=1875
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Demontaż słupa teletechnicznego razem z okablowaniem i światłowodem
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1882
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż słupa teletechnicznego wraz z linią napowietrzną oraz światłowodem
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
2af4db9b2e4b64e620e988fec0998555