|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 3B** |

**Zestawienie Parametrów Technicznych – wymagania jakościowe**

**Część nr 2** Sprzęt do nagrywania wraz z akcesoriami

Opis zamawianego sprzętu z minimalnymi wymaganiami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa** | **opis/minimalne wymagania techniczne** | **Liczba sztuk/**  **Zestawów** | **model/nazwa** |
|  | **Statyw z akcesoriami** | - waga statywu – 4,70kg  - materiał – stal i magnez  - rozstaw nóg – 1200mm  - płynna regulacja wysokości - 1320mm do 2100mm  - średnica rury – 35mm  - maksymalne obciążenie – 40kg  - dostępne kolory - czarny,  W zestawie z pokrowcem. | **4** |  |
|  | **Zestaw Oświetlenie do realizacji nagrań** | **Zestaw składa się z:**  2x Panel LED, 2x Zasilacz, 2x Statywy, 2x Wrota,2x Komplety śrub montażowych dla wrót,1x Torba, 2x Pokrowiec na statywy,2x Pokrowiec na panele,  - moc 30W  - temperatura barwowa 2800  - materiał obudowy Aluminium  - napięcie zasilacza 100-240V. | **1** |  |
|  | **Mikrofon kierunkowy z akcesoriami** | - pasmo przenoszenia 40 - 15,000 Hz  - charakterystyka kierunkowa kardioidalna (jednokierunkowa)  Impedancja wyjściowa (przy 1,000 Hz) 310 omów  - Poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz) -54.5 dBV/Pa. (1.9 mV)  - uchwyt odlany z metalu, matowe, ciemnoszare wykończenie. Główka z poliwęglanu z siatką wykonaną ze stali  waga 284 g. | **2** |  |
|  | **Gimbal** | - udźwig maksymalny: 4,2 kg  - udźwig minimalny: 0,5 kg  - czas pracy do 20 godzin  - waga własna 1,9 kg (ze statywem)  obrót osi Tilt:+180~ -95 , Roll: +240  ~ -100, Pan: 360  - czas ładowania 2h - 12V 2.5A 30W  - mocowanie  -zamki dla każdej osi  - pokrętło funkcyjne z korbką  - tryby pracy: Inception Mode, FPV Mode, Sport Gear Mode  -intuicyjny panel sterowania z panelem LCD  -automatyczne dostosowywanie mocy silników  - bateria typu: Li-ion 4S(wbudowana)  - ładowanie USB-C | **1** |  |
|  | **Aparat fotograficzny z akcesoriami** | **Zestaw składa się z:**  **Aparat:**  - aparat cyfrowy - 4K - system bezlusterkowy  - kolor obudowy czarny  - rozdzielczość czujnika 32.5 megapiksel  - rodzaj czujnika optycznego CMOS  - całkowita ilość pikseli 34 400 000 px  - rozdzielczość efektywna czujnika 32 500 000 px  - optyczny stabilizator obrazu  - lampa błyskowa chowana  - wykrywanie twarzy  - hdmi, usb 2.0, ieee 802.11b/g/n, bluetooth 4.1  - h.264, jpeg, raw, raw + jpeg  - obiektyw zmiennoogniskowy - 3x zoom - 15 - 45 mm  - wyświetlacz składany 3" LCD display  - tryb pracy mikrofonu stereo  - usb (usb type-c)  wyjście hdmi (micro hdmi typ d 19-pin)  - akcesoria w zestawie: Ładowarka, pokrywka od kurzu, futerał na obudowę, osłona obiektywu, pasek na szyję  - gwarancja 12 miesięcy.  **Akcesoria:**  - karta pamięci 128 GB (kompatybilna z aparatem), Odczyt 170 MB/s, zapis 90 MB/2.  - statyw z głowicą (kompatybilny z aparatem) max wysokość: 165,5cm  min wysokość: 55,5cm długość po złożeniu: 55 cm udźwig: 4kg ilość sekcji: 4 | **1** |  |

***Informacja dla Wykonawcy:***

***Zestawienie musi być opatrzone, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem/dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.***