|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 3B** |

**Zestawienie Parametrów Technicznych – wymagania jakościowe**

**Część nr 2** Sprzęt do nagrywania wraz z akcesoriami

Opis zamawianego sprzętu z minimalnymi wymaganiami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa** | **opis/minimalne wymagania techniczne** | **Liczba sztuk/****Zestawów** | **model/nazwa** |
|  | **Statyw z akcesoriami** | - waga statywu – 4,70kg- materiał – stal i magnez - rozstaw nóg – 1200mm- płynna regulacja wysokości - 1320mm do 2100mm- średnica rury – 35mm- maksymalne obciążenie – 40kg- dostępne kolory - czarny,W zestawie z pokrowcem. | **4** |  |
|  | **Zestaw Oświetlenie do realizacji nagrań** | **Zestaw składa się z:**2x Panel LED, 2x Zasilacz, 2x Statywy, 2x Wrota,2x Komplety śrub montażowych dla wrót,1x Torba, 2x Pokrowiec na statywy,2x Pokrowiec na panele,- moc 30W- temperatura barwowa 2800 - materiał obudowy Aluminium- napięcie zasilacza 100-240V. | **1** |  |
|  | **Mikrofon kierunkowy z akcesoriami** | - pasmo przenoszenia 40 - 15,000 Hz- charakterystyka kierunkowa kardioidalna (jednokierunkowa)Impedancja wyjściowa (przy 1,000 Hz) 310 omów- Poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz) -54.5 dBV/Pa. (1.9 mV)- uchwyt odlany z metalu, matowe, ciemnoszare wykończenie. Główka z poliwęglanu z siatką wykonaną ze staliwaga 284 g. | **2** |  |
|  | **Gimbal** | - udźwig maksymalny: 4,2 kg- udźwig minimalny: 0,5 kg- czas pracy do 20 godzin- waga własna 1,9 kg (ze statywem) obrót osi Tilt:+180~ -95 , Roll: +240  ~ -100, Pan: 360- czas ładowania 2h - 12V 2.5A 30W- mocowanie -zamki dla każdej osi- pokrętło funkcyjne z korbką- tryby pracy: Inception Mode, FPV Mode, Sport Gear Mode-intuicyjny panel sterowania z panelem LCD-automatyczne dostosowywanie mocy silników- bateria typu: Li-ion 4S(wbudowana)- ładowanie USB-C | **1** |  |
|  | **Aparat fotograficzny z akcesoriami** | **Zestaw składa się z:****Aparat:**- aparat cyfrowy - 4K - system bezlusterkowy- kolor obudowy czarny- rozdzielczość czujnika 32.5 megapiksel- rodzaj czujnika optycznego CMOS- całkowita ilość pikseli 34 400 000 px- rozdzielczość efektywna czujnika 32 500 000 px- optyczny stabilizator obrazu- lampa błyskowa chowana- wykrywanie twarzy- hdmi, usb 2.0, ieee 802.11b/g/n, bluetooth 4.1- h.264, jpeg, raw, raw + jpeg- obiektyw zmiennoogniskowy - 3x zoom - 15 - 45 mm- wyświetlacz składany 3" LCD display- tryb pracy mikrofonu stereo- usb (usb type-c)wyjście hdmi (micro hdmi typ d 19-pin)- akcesoria w zestawie: Ładowarka, pokrywka od kurzu, futerał na obudowę, osłona obiektywu, pasek na szyję- gwarancja 12 miesięcy.**Akcesoria:**- karta pamięci 128 GB (kompatybilna z aparatem), Odczyt 170 MB/s, zapis 90 MB/2.- statyw z głowicą (kompatybilny z aparatem) max wysokość: 165,5cmmin wysokość: 55,5cm długość po złożeniu: 55 cm udźwig: 4kg ilość sekcji: 4 | **1** |  |

***Informacja dla Wykonawcy:***

***Zestawienie musi być opatrzone, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem/dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.***