Bydgoszcz, dnia 12.10.2020 r.



*Załącznik nr 2*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-68/2020**

*Część 2*

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | **Przedmiot zamówienia** (opis skrócony) |
| 1 | **Zdalnie sterowanie gniazdko WiFi z funkcją pomiaru zużycia energii****Zdalny kontrola zużycia energii** Moc maksymalna: 3680W (16A)Sterowanie pracą urządzeń z każdego miejsca na świecieMożliwość ustawienia timera i terminarzaDarmowa aplikacja w języku polskim dla Android oraz iOSŁatwa instalacja i obsługaWspółpraca z systemem Google Home oraz Amazon AlexaArchiwizacja danych zużycia energiiStandard "uni-schuko"Symetryczne gniazdo umożliwia podłączenie wtyków C i wtyków dualnych E/F (wtyk może być obrócony przy podłączaniu o 180°)Obsługiwane funkcje:Włączenie/wyłączenie z każdej lokalizacji za pomocą aplikacjiWłączenie/wyłączenie lokalne manualnie przyciskiemTimer - ustawienie czasu do włączeniaStoper- ustawienie czasu do wyłączeniaTerminarz - planowany tygodniowy cyklu automatyki włącz/wyłączScena - ustawienie zależności sterowania względem pory dniaSpecyfikacja techniczna:Zasięg sterowania: nieograniczony (działa z internetem mobilnym)Pasmo WiFi: 2,4GhzZasięg WiFi: do 30m (zależnie od warunków otoczenia)Temperatura pracy: 0-50st.CNapięcie sieci: 85-265V AC 50-60HzMaksymalna moc: 3680Watt (16A)Wymiary max.: φ43 x 65(Wys) mmWaga do: 79g |
| 2 | **Sensor Inteligentny czujnik ruchu WiFi,** Powiadomienie o detekcji ruchu z każdego miejsca na świecieMożliwość ustawienia timera i terminarzaDarmowa aplikacja w języku polskim na Android oraz iOSŁatwa instalacja i obsługaWspółpraca z systemem Google Home oraz Amazon AlexaZasilanie z jednej baterii przez 1 rokInteligentny dom w Twoim ręku!Obsługiwane funkcje:Włączenie/wyłączenie detekcji z każdej lokalizacji za pomocą aplikacjiSterowanie załączeniem innych urządzeń systemuTimer - ustawienie czasu aktywowania detekcjiTerminarz - planowany tygodniowy cyklu detekcjiScena - ustawienie zależności sterowania względem pory dniaSpecyfikacja techniczna:Zasięg sterowania: nieograniczony (działa z internetem mobilnym)Pasmo WiFi: 2,4GhzZasięg WiFi: do 40 m (zależnie od warunków otoczenia)Temperatura pracy: 0-50°CZasilanie: 1 bateria litowa CR123APobór prądu w stanie spoczynku: 20uAKąt detekcji: 110°Zasięg detekcji: 7mWymiary: φ48mmWaga: 50g |