**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA *KOMORA CHŁODNICZA***

1. Komora chłodnicza wymiary zewn. 3400x4100x3000mm(h) obudowa zimnochronna – płyty z rdzeniem z samogasnącej pianki poliizocyjanurowej PIR (panele poliuretanowe) o gr. 100mm obustronnie osłonięte blachą ocynkowaną lakierowaną, łączone na podwójny zamek typu „wcisk-pióro”,, wewnętrzne połączenia narożne wykończone kątownikiem półokrągłym pcv bez podłogi, panel ścienny usytuowany w profilu U pcv, 1 szt. drzwi chłodnicze zawiasowe, zlicowane o wymiarach w świetle ościeżnicy 900x2000mm(h), z zamkiem bezpiecznym zamknięciem na klucz 1 szt kurtyna paskowa do drzwi, paski folii pcv, zawiesie haczykowe nierdzewne Oświetlenie LED IP65, czujka ruchu IP65 Agregat w wersji split: 1 szt. agregat chłodniczy fabrycznie zabudowany split model BHTX200 wyposażony w pakiet zimowy, instalacje chłodniczoelektryczne ok 5m, sterownik z wyświetlaczem elektronicznym cyfrowym, wbudowany fabrycznie w agregat sprężarkowy, zintegrowana klawiatura płytki sterowniczej umożliwiająca pełną obsługę urządzenia, wyłącznik drzwiowy, wydajność chłodnicza 3505W przy temp. w komorze 0 C, otoczenia +32C pobór mocy 2,26kW, zasilanie 400/3/50 Volt/Ph/Hz. Przechowywanie wychłodzonych produktów w temp +4/+6C, 1 szt. wspornik ramowy do posadowienia agregatu na dachu budynku.
2. REGAŁY anodowana aluminiowa konstrukcja regałów, wzmocnione półki polipropylenowe żebrowane, ukryte mocowania zapewniające estetykę i higieniczność wymienne wkłady półkowe przystosowane do mycia w zmywarkach 5 poziomów półek, regulowana wysokość półek co 150mm, Głębokość 600mm, wysokość 2100mm
3. W ramach zamówienia ***BEZPŁATNE*** przeglądy gwarancyjne ( 6 przeglądów w ciągu 36 m-cy w odstępach czasowych co około 5-6 m-cy).

**Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej na terenie Zamawiającego w celu właściwego oszacowania zakresu zadania.**

**Nie dokonanie wizji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**