**ZP/146/2022 Załącznik nr 2a do SWZ**

**Pakiet I**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Chłodziarko-Zamrażarka laboratoryjna

**Ilość- 11 szt.**

**Producent …………………………………**

**Model ……………………………**

**Rok produkcji ………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Klasa efektywności energetycznej: D |  |
|  | Zużycie energii w ciągu 24 h do 0,6 kWh / 24h |  |
|  | Zużycie energii w ciągu roku max. 210 kWh/a |  |
|  | Klasa klimatyczna SN-T |  |
|  | Poziom hałasu max. do 36 dB |  |
|  | Klasa poziomu emitowanego hałasu: C |  |
|  | Moc znamionowa: 1,4 A 190 W |  |
|  | Napięcie 220-240 V ~ |  |
|  | Częstotliwość 50/60 Hz |  |
|  | Liczba stref temperaturowych: 2 |  |
|  | Liczba regulowanych obiegów chłodniczych: 2 |  |
|  | Wskaźnik temperatury: komora chłodnicza i komora zamrażania |  |
|  | Sygnalizacja awarii: sygnał ostrzegawczy optyczny i akustyczny |  |
|  | Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej: +1 °C do +9 °C |  |
|  | Rozmrażanie automatyczne |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne: komora chłodnicza podświetlenie górne LED |  |
|  | Liczba półek w chłodziarce: 5 |  |
|  | Zakres temperatury w komorze zamrażania: -14 °C do -26 °C |  |
|  | Technologia chłodzenia NoFrost |  |
|  | Położenie komory mrożenia: dół |  |
|  | Rozmrażanie automatyczne |  |
|  | Zdolność zamrażania 24h: min. 9,00 kg / 24h |  |
|  | Schowki w komorze zamrażania: 3 |  |
|  | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |  |
|  | Materiał półek, komora chłodnicza: szkło |  |
|  | Materiał drzwi/pokrywy drzwi: stal szlachetna |  |
|  | Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania: szkło |  |
|  | Kolor Srebrny |  |
|  | Materiał bocznych ścian: Stal |  |
|  | ergonomiczny uchwyt drążkowy |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (Wysokość / szerokość / głębokość) max. 200 / 70 / 66 cm +/- 5% |  |
|  | Ciężar (bez opakowania) do 95 kg |  |
|  | Pojemność całkowita min. 410 l |  |
|  | Pojemność komór chłodniczych min. 299 l |  |
|  | Pojemność komory zamrażarki min. 112 l |  |
|  | Kierunek otwierania drzwi zamiennie po prawej |  |
|  | Kąt otwarcia drzwi: min.115° |  |
|  | Uszczelka drzwi: wymienna |  |
|  | Nóżki z regulacją wysokości min. 2 szt. |  |
|  | Uchwyty transportowe: przód i tył |  |
|  | Kółka do transportu z tyłu |  |
|  | wentylacja przednia |  |
|  | Gwarancja: minimum 36 miesięcy |  |

**Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.**