**Charakterystyka produktu:**

* Poręczne urządzenie do uniwersalnych zastosowań
* Kompaktowy, ergonomiczny kształt umożliwia wykonanie wszechstronnych prac szlifierskich
* Wydajny silnik o mocy 650W z systemem łagodnego rozruchu zapewnia szybkie tempo pracy
* Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
* Niskie koszty serwisowania dzięki większej trwałości szczotek węglowych
* System Constant Electronic zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia
* Nowy system mocowania ściernic trzpieniowych zwiększa komfort pracy wymagającej dużej precyzji
* Wyłączające szczotki węglowe zapewniają lepszą ochronę silnika
* Podwójna izolacja łożyska kulkowego zwiększa odporność narzędzia na pył i wydłuża jego żywotność
* Wyłożone gumą łożysko kulkowe zmniejsza ilość drgań przy źle wyważonym osprzęcie
* System bezpośredniego chłodzenia zapobiega przeciążeniom i gwarantuje długą żywotność
* Możliwość stosowania stacjonarnego – wrzeciono z uchwytem 43 mm

**Dane techniczne:**

* Prędkość obrotowa bez obciążenia: 10.000–28.000min-1
* System montażu narzędzi: zacisk mocujący do 8mm
* Wydajność nominalna: 650W
* Moc wyjściowa: 380W
* Średnica wrzeciona: 43mm
* Masa: 1,4kg

**Wyposażenie podstawowe:**

* 2 klucze szczękowe SW 19 (nr ET 3 607 950 024)
* Moduł mocujący (nakrętka mocująca i zacisk 6mm, nr ET 3 607 030 474)