Załącznik nr 1

Specyfikacja chłodziarko-zamrażarki – dotyczy części 4

Zużycie energii w ciągu roku max 277 kWh/a

Zużycie energii w ciągu 24 h max 0,757 kWh / 24h

Poziom szumu max 48 dB

Temperatura otoczenia od +10 °C do +35 °C

Pojemność użytkowa całkowita min. 264 l

Czynnik chłodniczy R 600a

Emisja ciepła max 290 kJ / h

Moc maks 140,0 W

Napięcie 220-240 V ~

Częstotliwość 50/60 Hz

Obsługa typu Touch & Swipe

Alarm awarii zasilania bezpośrednio w przypadku przerwania zasilania przez min. 12 h

Awaria: Sygnał ostrzegawczy optyczna i akustyczna

Dodatnie odchylenie temperatury od wartości zadanej 1,2 Kelvin

Ujemne odchylenie temperatury od wartości zadanej 2,0 Kelvin

Ogrzewanie od +5 °C do +10 °C (pusty, +25 °C TU) 70 min

Ogrzewanie od -20°C do -15°C (pusty, +25°C TU) 50 min

A Czas chłodzenia od +25°C do +5°C (pusty +25°C TU) 30 min

Czas chłodzenia od +25 °C do-20 °C (pusty, +25 °C TU) 150 min

Czas regeneracji po otwarciu drzwi na 1 min (puste, +25°C TU, po EN 60068-3) 10 min

Styk bezpotencjałowy tak

Możliwość SmartMonitoringu Tak

Rodzaj podłączania do sieci SmartModule

Sposób łączenia z siecią zintegrowane rozwiązanie, z możliwością wyjęcia

Złącze WLAN/LAN

Zintegrowany rejestrator danych, interfejs USBmin./max.

Rejestracja temperatury Tak

Historia alarmu: Tak

Komora chłodzenia:

Pojemność brutto chłodzenia min. 272 l

Chłodzenie objętościowe netto min. 206 l

Regulowany zakres temperatury od +3 °C do +16 °C

Wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy

System chłodzenia chłodziarki dynamiczna

Rozmrażanie automatyczna

Oświetlenie wewnętrzne słupek świetlny LED lewy

Liczba półek 5

z tego regulowane 4

Ruszt podłogowy

Komora mrożenia:

Pojemność brutto zamrażania min. 112 l

Zamrażanie objętości netto min. 58 l

Regulowany zakres temperatury -9 °C do -30 °C

Wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy

Technologia chłodzenia NoFrost

System chłodzenia zamrażarki dynamiczny

Rozmrażanie automatyczne

Oświetlenie wewnętrzne podświetlenie LED

Szuflady w zamrażarce 3

Liczba półek 3

z tego regulowane 0

Ruszt podłogowy

Design i materiały:

Materiał bocznych ścian Stal

Kolor Biały

Materiał drzwi/pokrywy drzwi pełne

Uchwyt antybakteryjny z mechanizmem otwierającym

Materiał pojemnika wewnętrznego Tworzywo sztuczne w kolorze białym

Materiał półek, komora chłodnicza ruszty powlekane tworzywem sztucznym

Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania szkło

Materiał nóżek Stal ocynkowana

Samozamykające się drzwi tak

Kierunek otwierania drzwi zamiennie po prawej

Zmiana kierunku otwierania drzwi możliwa samodzielnie

Uszczelka drzwi wymienna

Nóżki z regulacją wysokości

Zamek mechaniczny

maksymalna wysokość miejsca instalacji 2.000 m powyżej N.N.

Kabel przyłączeniowy (długość) 3.000 mm

Całkowita pojemność brutto min. 384 l

Całkowita objętość netto min. 264 l

Wymiary zewnętrzne mc: wysokość / szerokość / głębokość 202-205 / 58-61 / 64-66 cm

Ciężar 82-85 kg

Nośność półki w komorze chłodniczej min. 45 kg

Nośność półki w zamrażarce min. 40 kg

Szerokość użytkowa półek min. 46 cm

Głębokość użytkowa półek min. 42,3 cm

Normy i certyfikaty wymagane: DIN 13277 / IEC 60068-3 / IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1