**Gabloty wolnostojące – 8 sztuk. (urządzenie do transportu 1 sztuka)**

**Szerokość:**90 cm

**Głębokość:**90 cm

**Wysokość:**210 cm

**Obciążenie półki:**10 kg

Cokół :

Sklejka wodoodporna, laminowana stalą nierdzewną szczotkowaną, h. =18cm

Wykończenie cokołu od góry płyta melaminowana (połysk) w kolorze zieleń butelkowa

Elementy mocujące półki (z możliwością demontażu) :

Pręty ze stali nierdzewnej, ilość półek min. 3 na gablotę.

Obudowa:

Panele szklane: szkło hartowane, łączenie krawędzi bez profili

Należy wykonać doświetlenie gablot - system szynowy 1-fazowym min 2 spoty na gablotę (kolor naturalne aluminium)



**Gablota przyścienna 8 x 1mb**

**Szerokość:**100 cm

**Głębokość:**60 cm

**Wysokość:**210 cm

**Obciążenie półki:**10 kg

Cokół :

Sklejka wodoodporna, laminowana stalą nierdzewną szczotkowaną, h. =18cm

Wykończenie cokołu od góry płyta melaminowana (połysk) w kolorze zieleń butelkowa

Elementy mocujące półki (z możliwością demontażu) :

Pręty ze stali nierdzewnej, ilość półek min. 3 na gablotę.

Obudowa:

Panele szklane: szkło hartowane, łączenie krawędzi bez profili

Należy wykonać doświetlenie gablot - system szynowy 1-fazowym min 2 spoty na gablotę (kolor naturalne aluminium)