**1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **~~ROBOTA BUDOWLANA\*~~** | | **DOSTAWA\*** | **~~USŁUGA\*~~** |
| **Nazwa zamówienia** | | ***Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, projektora i ekranu na cele Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w m. Łojewo.*** | |
| **Szczegółowy opis zamówienia** | | **Postępowanie służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia, celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych w budżecie jednostki i nie zakończy się wyborem oferty.**  **Po zapoznaniu się z ofertami, Zamawiający ogłosi odrębne postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy.**  **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PODZIELONY JEST NA CZĘŚCI. DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚĆIOWYCH.** | |
| **Część 1** | Urządzenie wielofunkcyjne | kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, technologia wydruku – laserowa (kolor), maksymalny format papieru – A3, minimalna prędkość wydruku w czerni – 25 str. na minutę, minimalna prędkość druku w kolorze - 25 str. na minutę, rozdzielczość druku w czerni minimum 1800x600, rozdzielczość druku w kolorze minimum 1200x1200, gramatura papieru w zakresach +/- 52-300 m/m2, złącza – USB typa, USB typ B, RJ-45, automatyczny druk dwustronny, druk z chmury, druk z urządzeń mobilnych, druk z USB, panel dotykowy o przekątnej minimum 10 cali | |
| **Część 2** | Projektor | technologia obrazu DLP, minimalna rozdzielczość (piksele): 3840x2160, minimalna rozdzielczość UHD (3840x2160), jasność (ansi lm): około 5000 lumenów, źródło światła: laser. | |
| **Część 3** | Ekran | format: 16:9, zintegrowany system sterowania, sterowanie elektryczne, wbudowany silnik tubowy, regulowany system mocowania ścienno-sufitowego, gniazda: 12V Trigger, wejście na zewnętrzny czujnik IR (w zestawie), wejście kontrolne RJ11 (dla przełącznika naściennego lub systemu sterowania RS485), zasilanie: 230 V, obszar obrazu minimum 260x145 cm, przekątna: około 122'', współczynnik odbicia: 0,8, kąt odbicia: około 160, waga materiału minimum 0,500 kg/m2, grubość materiału minimum: 0,4 mm, 3 warstwowa konstrukcja, czarne obramowanie, materiały: PVC, Riberglass, Gwarancja: 24 miesiące | |

**\* Wybrać jedną z pozycji, pozostałe wykreślić.**