Tczew dn.21.08.2023r.

ZP3/2023/TP

*Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP3/2023/TP. Nazwa zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku w Tczewie przy ul. Sadowej”.*

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**  
Blacha na dachu na rąbek stojący ma być w kolorze jasnografitowym (wg opisu technicznego) czy grafitowym (wg rys.A-8 przekrój warstwy 5c).

**Odpowiedź:**

Blacha pokrycia dachowego ma mieć kolor grafitowy, zbliżony do RAL 7024.

**Pytanie nr 2**

Izolacja balkonów – wg opisu technicznego: „Na projektowanych płytach balkonowych wykonanych ze spadkiem od budynku zostanie wykonana izolacja pozioma firmy IZOHAN IZOBUD WL”. Natomiast wg rys.A-8 przekrój warstwy 4a „2x papa termozgrzewalna”. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania.

**Odpowiedź:**

Płyty balkonowe mają być izolowane dwiema warstwami papy termozgrzewalnej.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o doprecyzowanie materiałów z jakich mają być wykonane systemowe zadaszenia

balkonów ostatniej kondygnacji.

**Odpowiedź:**

Zadaszenia nad ostatnimi balkonami należy wykonać z profili zamkniętych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9018, z wypełnieniem z poliwęglanu.

Zadaszenia powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe dla I strefy wiatrowej i pokrywać całą powierzchnię zadaszanego balkonu.

**Pytanie nr 4**

Prosimy również o doprecyzowanie materiałów balustrad balkonowych. W opisie podano jedynie: „Balustrady balkonowe należy wykonać ze stali z profili zamkniętych malowanej proszkowo w kolorze RAL 9018 z zachowaniem wymaganych przepisami budowlanymi wymiarów, w tym wysokości balustrady i prześwitów pomiędzy elementami poziomymi i pionowymi, itp.”. Z czego ma być wykonane wypełnienie balustrad? Na rysunkach elewacji wygląda to na szkło, ale nie wynika to z opisu.

**Odpowiedź:**

Balustrady balkonowe należy wykonać z profili zamkniętych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9018 z zachowaniem wymaganych przepisami budowlanymi wymiarów, w tym wysokości balustrady i prześwitów pomiędzy elementami poziomymi i pionowymi.

Nie przewiduje się pełnego wypełnienia, jedynie pionowe słupki w rozstawie normowym.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty ze względu na okres urlopowy, a w związku z tym opóźnienie ofertowania od naszych podwykonawców oraz dostawców materiałów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Terminy składania i otwarcia ofert wyznaczone na dzień 24.08.2023r. nie ulegają zmianie.

Podpisał:

Prezes Zarządu

Arkadiusz Wożniak

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania;
2. Aa.