**Lokalizacja:** Górażdże Cement SA, SPC II Szczecin, ul. Księżnej Anny 21, 70-971 Szczecin,

**Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów:** Zbigniew Wenz, Kierownik SPC, tel. 691 849 750,

**Termin wykonania prac:**

I etap (projekt + rękawy) do 30.06.2024;

II etap (filtry) 31.12.2024;

**Prosimy o osobną wycenę etapu I i II**

**Zakres prac:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Remont instalacji do odpylania silosów podczas załadunku autocystern, cementem luzem, dla silosów stalowych (ZS 120) – 10 szt.

Prace do wykonania w dwóch etapach.  |   |
| 1. Wykonanie projektu instalacji odpylającej, uwzględniający:
* montaż rękawów ręcznie opuszczanych, do załadunku cementosamochodów (klapy nad/podciśnienia montowane na silosach, rękawy załadunkowe z napędem ręcznym, rury stalowe do odpylania rękawów, czujniki łopatkowe maksymalnego poziomu cementu w silosach; wykonanie wszystkich niezbędnych przeróbek i dodatkowych prac)
* montaż filtrów (filtry patronowe typu SKY Filter, wykonanie instalacji sprężonego powietrza do filtrów; wzmacniacze ciśnienia powietrza do regeneracji filtrów; Wykonanie wszystkich niezbędnych przeróbek i dodatkowych prac)
 | I etap cz.1: do 13 maja 2024 |
| 1. Wykonanie części projektu dotyczącej montaż rękawów, ręcznie opuszczanych, do załadunku autocystern
 | I etap cz.2: do 30 czerwca 2024 |
| 1. Wykonanie pozostałej części projektu dotyczącej montażu nowych filtrów na silosach
 | II etap: do 31 grudnia 2024 |
| Uwagi: **NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.**Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR) oraz omówienie wykonywanych prac z Kierownikiem SPC. |   |