*Załącznik do Wniosku o rozpoczęcie postępowania*

 *o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest: **„Dostawa sprzętu do prac utrzymaniowych w postaci trzech dmuchaw do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie”:**

**2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU**

**Dwie Dmuchawy plecakowe o mocy 3,3kW**

**Dmuchawy powinny posiadać następujące podstawowe parametry techniczne:**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETR** | **WARTOŚĆ** |
| Moc  | min. 3,3kW |
| Pojemność skokowa | min. 75,6cm3 |
| Waga | do max 12kg  |
| Prędkość wydmuchiwanego powietrza (m/s) | Min. 93 m/s |
| Przepływ powietrza w rurze  | min. 26 m3/s |
| Poziom ciśnienia akustycznego w uchu dB(A) | max. 100dB/A |
| Poziom mocy akustycznej ,LWA dB(A) | min. 112dB/A  |
| Równoważny poziom drgań uchwyt | Max 1,6m/s2 |

* **dmuchawy powinny posiadać kompleksowe wyposażenie:**
* **Szelki producenta miękkie**
* **Pas biodrowy**
* **Regulowany uchwyt**
* **Profesjonalny filtr powietrza**
* **Blokada obrotów**
* **System AIR Injection**
* **Dysza okrągła**

**Jedną dmuchawę :**

**Dmuchawa ręczna o mocy min. 0,9 kW**

**Wykaszarka powinny posiadać następujące podstawowe parametry techniczne:**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETR** | **WARTOŚĆ** |
| Moc  | Min.0,9 kW |
| Pojemność skokowa | Min. 25,4cm3 |
| Waga | Max.4,3kg  |
| Prędkość wydmuchiwanego powietrza (m/s) | Min. 86 m/s |
| Przepływ powietrza w rurze  | Min. 13 m3/s |
| Poziom ciśnienia akustycznego w uchu dB(A) | max. 91dB/A |
| Poziom mocy akustycznej ,LWA dB(A) | min. 106dB/A  |
| Równoważny poziom drgań uchwyt | Max 1,2m/s2 |

* **dmuchawa powinna posiadać kompleksowe wyposażenie:**
* **Blokada obrotów**
* **Wylot w linii uchwytu**
* **Pompa paliwa**
* **Dysza okrągła i spłaszczona**

**3. ZAKRES ZAMÓWIENIA:**

1. Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym również koszty dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia ;
2. Termin wykonania zamówienia począwszy od dnia podpisania Umowy jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2023 r.
3. Wykonawca składając ofertę oświadcza jednocześnie, że oferowany przez niego sprzęt jest fabrycznie nowy (nieużywany), kompletny, posiada wymagane prawem atesty
 i certyfikaty, nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji i jest gotowy do pracy zaraz po dostarczeniu do Zamawiającego;
4. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie dla pracowników w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu w dniu przekazania sprzętu;
5. Wykonawca winien załączyć dokumentację techniczno- ruchową, katalog części zamiennych oraz instrukcję w jęz. polskim;
6. Odległość od najbliższego punktu serwisowego nie więcej niż 15 km od Sztumu ewentualnie od Prabut;
7. Czas podjęcia przez serwis czynności naprawczych nie dłuższy niż 24h od daty złożenia wad lub usterek;
8. Wykonawca będzie wykonywał pełną nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej;
9. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmioty dostawy nie mniejszej niż 24 miesiące.

Sporządziła: Katarzyna Nowicka