[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.4.402.0
nan=Przebudowa Bloku Operacyjnego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
op=0
opn=0	1	0	1	0	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
own=1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu	VAT
wn=0	0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	
nb=PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W OŚRODKU SZPITALNYM im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA 
ab=41-940 Łódź,  ul. Wileńska 371310Nr ewidencyjne działek: 68/6 i 68/9  1310
ni=WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL im. M. Pirogowa
ai=90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195
br=INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
nk=Grzegorz Zadrożny	
dt=07.2022

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=72	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=17,25	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=8	1	0	
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Sygnalizator stanu gazów medycznych	0
id=	0
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=śruby fundamentowe kotwowe z nakrętkami i podkładkami M 16x500	0
id=1342325	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	18
il=18

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=śruby kotwowe z nakrętkami i podkładkami M 12x150	0
id=1342325	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	3
il=3

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych UNI-LUT	0
id=1480801	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	1,1886
il=1,1886

[RMS ZEST 1]
ty=M	0
na=Acetylen techniczny - rozpuszczony	0
id=1540001	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	3,711
il=3,711

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Tlen techniczny sprężony	0
id=1540400	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	4,564
il=4,564

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Piasek do zapraw	0
id=1602099	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	0,1134
il=0,1134

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Cement portlandzki "25" z dodatkami	0
id=1701100	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	0,021
il=0,021

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	0
id=1800199	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	93,6
il=93,6

[RMS ZEST 13]
ty=R	0
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=493,21726

[RMS ZEST 11]
ty=R	0
na=Monter instalacji technologicznych grupa II	0
id=213	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=299,56758

[RMS ZEST 14]
ty=R	0
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=873,140071

[RMS ZEST 12]
ty=R	0
na=Monter instalacji technologicznych grupa III	0
id=223	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=261,46728

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Wapno gaszone (ciasto wapienne)	0
id=2360001	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	0,021
il=0,021

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=Zaprawa budowlana zwykła	0
id=2380800	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	0,135
il=0,135

[RMS ZEST 49]
ty=S	0
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	0
id=34312	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,42

[RMS ZEST 22]
ty=R	0
na=Robotnicy grupa I	0
id=391	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=9,24

[RMS ZEST 23]
ty=R	0
na=Robotnicy grupa II	0
id=392	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,26

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Woda	0
id=3930000	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	0,0294
il=0,0294

[RMS ZEST 33]
ty=S	0
na=Środek transportowy (1)	0
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,072

[RMS ZEST 42]
ty=R	0
na=Tynkarze grupa III	0
id=463	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=8,4

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Kształtki miedziane Fi 15 mm	0
id=5309060	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	72
il=72

[RMS ZEST 5]
ty=R	0
na=Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III	0
id=63	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=5,4

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 10 mm	0
id=6400903	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	12
il=12

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 12 mm	0
id=6400904	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	22
il=22

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 15 mm	0
id=6400907	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	15
il=15

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 22 mm	0
id=6400911	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=złączki miedziane - śr. 10 mm	0
id=6401103	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	55
il=55

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=złączki miedziane - śr. 12 mm	0
id=6401104	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	86
il=86

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=złączki miedziane - śr. 15 mm	0
id=6401107	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	64
il=64

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=złączki miedziane - śr. 22 mm	0
id=6401111	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	26
il=26

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Strefowy zespół kontrolny instalacji gazów medycznych dla trzech gazów	0
id=6411500	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	3
il=3

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Sufitowe pinowe panele przyłóżkowe dla sali wybudzeń	0
id=6411501	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	3
il=3

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=punkty poboru gazów medycznych - odciąg gazów poanestetycznych	0
id=6422700	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=punkty poboru gazów medycznych - powietrze	0
id=6422700	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=punkty poboru gazów medycznych - próżnia	0
id=6422700	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=punkty poboru gazów medycznych - tlen	0
id=6422700	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=kolumny anastezjologiczne	0
id=6422806	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=kolumny chirurgiczne	0
id=6422806	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Lampy operacyjne	0
id=6422806	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=rury miedziane ciągnione - śr. 10 x 1,0 mm	0
id=6450126	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	144,16
il=144,16

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=rury miedziane ciągnione - śr. 12 x 1,0 mm	0
id=6450129	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	226,84
il=226,84

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=rury miedziane ciągnione - śr. 15 x 1,0 mm	0
id=6450138	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	167,48
il=167,48

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=rury miedziane ciągnione - śr. 22 x 1,0 mm	0
id=6450155	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	68,9
il=68,9

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=uchwyty do rur o śr.zew. 12-15 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	186
il=186

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=uchwyty do rur o śr.zew. 22-25 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	32,5
il=32,5

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=uchwyty do rur o śr.zew. 8-10 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	68
il=68

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 15 mm	0
id=6603006	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	24
il=24

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Spoiwo srebrne do lutowania LS 45	0
id=6831199	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	2,296
il=2,296

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszany	0
id=6840203	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	464,16
il=464,16

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Naklejki identyfikacyjne	0
id=68507271	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	36
il=36

[RMS ZEST 21]
ty=R	0
na=Robotnicy	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=270,706

[RMS ZEST 57]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	1
na=Materiały inne (Materiały)	0
id=88888888	3
jm=%	147
ce=0
cw=0		0
wk=1	0
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=0
cw=0		0
wk=1	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wewnętrzna gazów medycznych
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=77
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0601-02	2-15	0601-02	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=136		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	136					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=0,8316	0	0,8316
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=135,010328

[RMS 13]
nz=0,3564	0	0,3564
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=57,861608

[RMS 24]
nz=1,06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=144,16

[RMS 45]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=68

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0601-03	2-15	0601-03	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=214		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=214	1	214					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=0,8932	0	0,8932
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=228,179212

[RMS 13]
nz=0,3828	0	0,3828
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=97,791152

[RMS 25]
nz=1,06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=226,84

[RMS 43]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=107

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0601-03	2-15	0601-03	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=158		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=158	1	158					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=0,8932	0	0,8932
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=168,468764

[RMS 13]
nz=0,3828	0	0,3828
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=72,200944

[RMS 26]
nz=1,06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=167,48

[RMS 43]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=79

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0601-05	2-15	0601-05	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 22 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=65		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=1,0164	0	1,0164
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=78,86632

[RMS 13]
nz=0,4356	0	0,4356
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=33,79987

[RMS 27]
nz=1,06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=68,9

[RMS 44]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=32,5

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0604-02	2-15	0604-02	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 10 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=12		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 13]
nz=0,37	0	0,37
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,300256

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=12

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0604-03	2-15	0604-03	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=22		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 13]
nz=0,37	0	0,37
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=9,717136

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=22

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0604-03	2-15	0604-03	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=15		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 13]
nz=0,37	0	0,37
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,62532

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=15

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0604-05	2-15	0604-05	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 22 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 13]
nz=0,42	0	0,42
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,00275

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0606-02	2-15	0606-02	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 10 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=55		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 13]
nz=0,25	0	0,25
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16,41409

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=55

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0606-03	2-15	0606-03	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=86		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 13]
nz=0,26	0	0,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=26,69225

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=86

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0606-03	2-15	0606-03	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=64		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 13]
nz=0,26	0	0,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,864

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=64

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0606-05	2-15	0606-05	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 22 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=26		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 13]
nz=0,33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10,242388

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=26

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0613-01	2-15	0613-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Punkty poboru tlenu - część A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=6		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=2,82	0	2,82
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,19825

[RMS 13]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,303

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0613-01	2-15	0613-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Punkty poboru sprężonego powietrza cz. A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=6		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=2,82	0	2,82
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,19825

[RMS 13]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,303

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0613-01	2-15	0613-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Punkty poboru próżni cz. A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=6		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=2,82	0	2,82
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,19825

[RMS 13]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,303

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0613-01	2-15	0613-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Punkty poboru odciągów gazów poanestetycznych cz. A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=6		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=2,82	0	2,82
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,19825

[RMS 13]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,303

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0623-02	2-15	0623-02	 z.sz.3.2. 9910-02  z.o.2.4.8.a) 9901-01  z.sz.3.3. 9910-03 	1
na=Sufitowe pinowe panele przyłóżkowe dla sali wybudzeń
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=3		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,044531		0,955*1,25*1,25*0,7
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=8,8	0	8,8
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=27,575619

[RMS 13]
nz=8,8	0	8,8
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=27,575619

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0620-01	2-15	0620-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Kolumny chirurgiczne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=10,07	0	10,07
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=24,042126

[RMS 13]
nz=8,05	0	8,05
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,219376

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 34]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0620-01	2-15	0620-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Kolumny anastezjologiczne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=10,07	0	10,07
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=24,042126

[RMS 13]
nz=8,05	0	8,05
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,219376

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 34]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0620-01	2-15	0620-01		1
na=Lampy operacyjne
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=10,07	0	10,07
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,2337

[RMS 13]
nz=8,05	0	8,05
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=15,3755

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 34]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0616-01	2-15	0616-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Montaz strefowego zespołu kontronego dla trzech gazów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=3		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 13]
nz=0,66	0	0,66
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,363625

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0618-01	2-15	0618-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Sygnalizator zewnętrzny stanu gazów medycznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=2,57	0	2,57
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,135876

[RMS 13]
nz=0,64	0	0,64
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,528

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNR-W	2-15 0117-01	2-15	0117-01		1
na=Dodatek za podejścia pod punkty poboru gazów medyczncyh
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=24		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 21]
nz=0,483	0	0,483
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=11,592

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=72

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=24

[RMS 55]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 33]
nz=0,003	0	0,003
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,072

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	2-15 0633-02	2-15	0633-02		1
na=Próba wytrzymałości mechanicznej rurociągu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=90		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[RMS 12]
nz=0,05767	0	0,05767
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,1903

[RMS 11]
nz=0,05767	0	0,05767
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,1903

[RMS 2]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=18

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	2-15 0633-03	2-15	0633-03		1
na=Próba wytrzymałości mechanicznej ,  następne 30 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=483		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=483	1	483					

[RMS 12]
nz=0,04033	0	0,04033
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,47939

[RMS 11]
nz=0,04033	0	0,04033
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,47939

[RMS 2]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=96,6

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	2-15 0633-01	2-15	0633-01		1
na=Próba krzyzowa i przeszkód w przepływie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=24		
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 12]
nz=0,7353	0	0,7353
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,6472

[RMS 11]
nz=0,7353	0	0,7353
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,6472

[RMS 2]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,44

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	2-15 0633-02	2-15	0633-02		1
na=Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, pierwsze 30 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=90		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[RMS 12]
nz=0,05767	0	0,05767
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,1903

[RMS 11]
nz=0,05767	0	0,05767
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,1903

[RMS 2]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=18

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	2-15 0633-03	2-15	0633-03		1
na=Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, następne 30 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=483		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=483	1	483					

[RMS 12]
nz=0,04033	0	0,04033
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,47939

[RMS 11]
nz=0,04033	0	0,04033
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,47939

[RMS 2]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=96,6

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	2-15 0634-03	2-15	0634-03		1
na=Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 10 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=146		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	146					

[RMS 12]
nz=0,1093	0	0,1093
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=15,9578

[RMS 11]
nz=0,1639	0	0,1639
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=23,9294

[RMS 29]
nz=0,0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,365

[RMS 37]
nz=0,0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,219

[RMS 1]
nz=0,005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,73

[RMS 36]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,876

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	2-15 0634-04	2-15	0634-04		1
na=Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 12 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=238		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=238	1	238					

[RMS 12]
nz=0,1177	0	0,1177
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=28,0126

[RMS 11]
nz=0,1765	0	0,1765
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=42,007

[RMS 29]
nz=0,0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,833

[RMS 37]
nz=0,0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,357

[RMS 1]
nz=0,005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,19

[RMS 36]
nz=0,007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,666

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	2-15 0634-05	2-15	0634-05		1
na=Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=173		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=173	1	173					

[RMS 12]
nz=0,1303	0	0,1303
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=22,5419

[RMS 11]
nz=0,1954	0	0,1954
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=33,8042

[RMS 29]
nz=0,004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,692

[RMS 37]
nz=0,0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,3806

[RMS 1]
nz=0,007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,211

[RMS 36]
nz=0,008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,384

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	2-15 0634-07	2-15	0634-07		1
na=Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych, rura Fi 22 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=58		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58					

[RMS 12]
nz=0,1681	0	0,1681
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=9,7498

[RMS 11]
nz=0,2521	0	0,2521
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=14,6218

[RMS 29]
nz=0,007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,406

[RMS 37]
nz=0,004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,232

[RMS 1]
nz=0,01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,58

[RMS 36]
nz=0,011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,638

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	7-08 0807-01	7-08	0807-01		1
na=Montaż naklejki informacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=36		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[RMS 5]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,4

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=36

[RMS 55]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=		  		 		0
na=Kontrola oznakowania i wspornikowania oraz sprawdzenie zgodności z projektem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=1		
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 21]
nz=4	0	4
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[ELEMENT 1]
na=II etap
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=78
nu=2

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0613-01	2-15	0613-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Punkty poboru tlenu cz. B
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=6		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=2,82	0	2,82
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,19825

[RMS 13]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,303

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0613-01	2-15	0613-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Punkty poboru sprężonego powietrza cz.B
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=6		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=2,82	0	2,82
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,19825

[RMS 13]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,303

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0613-01	2-15	0613-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Punkty poboru próżni cz.B
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=6		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=2,82	0	2,82
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,19825

[RMS 13]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,303

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0613-01	2-15	0613-01	 z.sz.3.2. 9910-02 	1
na=Punkty poboru odciągu gazów poanestetycznych cz.B
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=6		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,19375		0,955*1,25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=2,82	0	2,82
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,19825

[RMS 13]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,303

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 56]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Sprawdzenie i kontrola instalacji przed jej oddaniem
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=79
nu=3

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	2-15 0633-02	2-15	0633-02		1
na=Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, pierwsze 30 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=90		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[RMS 12]
nz=0,05767	0	0,05767
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,1903

[RMS 11]
nz=0,05767	0	0,05767
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,1903

[RMS 2]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=18

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNR	2-15 0633-03	2-15	0633-03		1
na=Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, następne 30 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=483		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=483	1	483					

[RMS 12]
nz=0,04033	0	0,04033
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,47939

[RMS 11]
nz=0,04033	0	0,04033
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,47939

[RMS 2]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=96,6

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNR	2-15 0633-02	2-15	0633-02		1
na=Próba szczelności zaworów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=573		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=573	1	573					

[RMS 12]
nz=0,05767	0	0,05767
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=33,04491

[RMS 11]
nz=0,05767	0	0,05767
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=33,04491

[RMS 2]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=114,6

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	2-15 0633-01	2-15	0633-01		1
na=Próba krzyzowa i przeszkód w przepływie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=24		
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 12]
nz=0,7353	0	0,7353
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,6472

[RMS 11]
nz=0,7353	0	0,7353
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,6472

[RMS 2]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,44

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=		  		 		0
na=Sprawdzenie funkcjonowania punktów poboru
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=24		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 21]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=31,2

[POZYCJA]
id=68
pd=		  		 		0
na=Sprawdzenie przepustowości instalacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=24		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 21]
nz=2,7	0	2,7
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=64,8

[POZYCJA]
id=69
pd=		  		 		0
na=Sprawdzenie  kontroli i awarii instalacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=6		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	2-15 0633-01	2-15	0633-01		1
na=Przedmuchanie instalacji i sprawdzenie na obecność nieczyszczeń stałych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=24		
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 12]
nz=0,7353	0	0,7353
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,6472

[RMS 11]
nz=0,7353	0	0,7353
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,6472

[RMS 2]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,44

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	2-15 0633-06	2-15	0633-06		1
na=Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=24		
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 12]
nz=0,3151	0	0,3151
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,5624

[RMS 11]
nz=0,3151	0	0,3151
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,5624

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNR	2-15 0633-01	2-15	0633-01		1
na=Sprawdzenie tożsamości gazu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=24		
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 12]
nz=0,7353	0	0,7353
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,6472

[RMS 11]
nz=0,7353	0	0,7353
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,6472

[RMS 2]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,44

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=		  		 		0
na=Wykonanie instrukcji obsługi instalacji ( około 150 godzin - jednostki pracy projektanta )
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1		
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 21]
nz=72	0	72
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=72

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=80
nu=4

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNNR	3 0305-02	3	0305-02		1
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0,45		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,45	1	0,45					

[RMS 21]
nz=147,4	0	147,4
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=66,33

[RMS 3]
nz=208	0	208
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=93,6

[RMS 50]
nz=0,3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,135

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNNR	3 0303-02	3	0303-02		1
na=Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=0,3		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,3	1	0,30					

[RMS 21]
nz=49,28	0	49,28
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=14,784

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNR	4-01 0706-01	4-01	0706-01	01	1
na=Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2, ściana, tynk cementowo-wapienny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=42		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42					

[RMS 22]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=9,24

[RMS 23]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,26

[RMS 42]
nz=0,2	0	0,2
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,4

[RMS 4]
nz=0,0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,021

[RMS 16]
nz=0,0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1134

[RMS 47]
nz=0,0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,021

[RMS 48]
nz=0,0007	0	0,0007
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0294

[RMS 55]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 49]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,42

