[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.4.402.0
nan=KOSZTORYS:
op=1
opn=0	1	2	1	1	0	2	8	1	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	0
own=1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	zysk	VAT
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	
nb=PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W OŚRODKU SZPITALNYM im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA 
ab=41-940 Łódź,  ul. Wileńska 371310Nr ewidencyjne działek: 68/6 i 68/9  1310
ni=WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL im. M. Pirogowa
ai=90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195
br=INSTALACJE WOD-KAN
nk=Grzegorz Zadrożny	
dt=07.2022

[GRUPY RMS]
gm=pozostałe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=8	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=72	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=zysk	Z
wa=16	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=M	0
na=Kabina prysznicowa	0
id=	0
jm=1	000
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCV o śr. 110 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=6,2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=42
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,94
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,6
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=58,9
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=56
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=40,6
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=100,1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=60,9
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=150,15
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=30,08
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=64
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej do 20 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=63
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej do 20 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=21
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej do 20 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=21
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,76
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2,08
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 25 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=umywalki porcelanowe'	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=5
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=wsporniki do umywalek	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=11
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=5
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Umywalki ceramiczne na blacie	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=syfony umywalkowe ze spustem	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=6
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Umywalki chirurgiczne dwu stanowiskowe	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Zlew blatowy	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Zlew porządkowy	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=brodziki natryskowe żeliwne emaliowane	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=spusty do brodzików natryskowych	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=19
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące bezdotykowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=9
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=6
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Baterie natryskowe o śr.nominalnej 15 mm'	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Zawory odcinające o śr. nominalnej 20 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=18
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Zawory odcinające o śr. nominalnej 15mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=8
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=urządzenia sanitarne porcelanowe- kompakt-ustęp wiszący	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=sedesy typu kompakt	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Zawory antyskażeniowe typ EA, d=20mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4,12
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Zawór kątowy z filtrem pod baterie	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=44
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=szafki hydrantowe naścienne''	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=klipsy montażowe	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1050
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=384
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=kształtki z PVC ciśnieniowe (gwintowane)śr.20 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=cegła budowlana pełna	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=680
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCV o śr. 110 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=30
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=13,32
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=	0
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,6
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Acetylen rozpuszczony techniczny	0
id=	0
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,6
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły 35	0
id=	0
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=480
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=sznur konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowany	0
id=	0
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=216
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW- 80,IW-100	0
id=	0
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=400
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=	0
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,24
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=	0
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,051
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=wapno suchogaszone	0
id=	0
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,0374
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=46,5
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=6
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=rury PCV przepustowe o śr. 75 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,24
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=38,48
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=5,18
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE- X/AL/PE) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=77
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE- X/AL/PE) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=115,5
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE- X/AL/PE) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=69,12
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4,12
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=otuliny gr. 20 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=192,5
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=taśma 3x50 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=17,15
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=70,4
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=6,2208
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=rury PVC ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=rury stalowe typ S,przewodowe	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=48
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=	0
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,64
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=	0
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,216
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=woda z rurociągu	0
id=	0
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2,4
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=Tlen techniczny sprężony	0
id=	0
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=6,4
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=klej	0
id=	0
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2,7825
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=klej Thermaflex 474	0
id=	0
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,6784
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=	0
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=9,867
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=element montażowy do miski ustępowej	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 82]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=	0
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,99435

[RMS ZEST 83]
ty=S	0
na=więrtnica elektryczna	0
id=	0
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=80

[RMS ZEST 84]
ty=S	0
na=żuraw okienny przenośny	0
id=	0
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4

[RMS ZEST 85]
ty=S	0
na=betoniarka 150 dm3	0
id=	0
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,7

[RMS ZEST 86]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=	0
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=5,1

[RMS ZEST 87]
ty=S	0
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=	0
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=11,2

[RMS ZEST 88]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=	0
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2,574

[RMS ZEST 89]
ty=S	0
na=przyczepa skrzyniowa do 3.5 t	0
id=	0
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2,574

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=Piasek łamany 0-2 mm	0
id=1600300	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,68
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,34
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,144
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 90]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1174,7006

[RMS ZEST 95]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=	0
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
wk=1	0
il=0
ch=NieLiczKz	

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA SANITARNA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=231
nu=1

[ELEMENT 2]
na=PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=232
nu=1.1

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		0
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=50		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50,000					

[RMS 90]
nz=0,267	0	0,267
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13,35

[RMS 58]
nz=0,93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=46,5

[RMS 96]
nz=0,6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=30

[RMS 59]
nz=0,12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 3]
nz=0,8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=40

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,0172	0	0,0172
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,86

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		0
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=2		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[RMS 90]
nz=0,228	0	0,228
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,456

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 4]
nz=0,47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,94

[RMS 61]
nz=0,12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,24

[RMS 5]
nz=0,8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,6

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,009	0	0,009
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,018

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		0
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=37		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37,000					

[RMS 90]
nz=0,177	0	0,177
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,549

[RMS 62]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=38,48

[RMS 97]
nz=0,36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13,32

[RMS 63]
nz=0,14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,18

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=37

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,0056	0	0,0056
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,2072

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=19		
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19,000					

[RMS 90]
nz=0,561	0	0,561
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10,659

[RMS 6]
nz=3,1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=58,9

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19

[RMS 95]
nz=0	0	0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,004	0	0,004
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,076

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2		
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[RMS 90]
nz=1,27	0	1,27
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,54

[RMS 2]
nz=3,1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,2

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,036

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=233
nu=2

[ELEMENT 2]
na=RUROCIĄGI
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=234
nu=2.1

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna,ciepła i cyrkulacyjna - polipropylen
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=236
nu=2.1.1

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej do 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=21		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21,000					

[RMS 90]
nz=0,29	0	0,29
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,09

[RMS 14]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=63

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=21

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=21

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	4 0112-04	4	0112-04		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE- X/AL/PE) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=64		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64,000					

[RMS 90]
nz=0,368	0	0,368
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=23,552

[RMS 66]
nz=1,08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=69,12

[RMS 12]
nz=0,47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=30,08

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=64

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE- X/AL/PE) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=105		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105,000					

[RMS 90]
nz=0,287	0	0,287
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=30,135

[RMS 65]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=115,5

[RMS 10]
nz=0,58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=60,9

[RMS 11]
nz=1,43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=150,15

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE- X/AL/PE) o śr. zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=70		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,000					

[RMS 90]
nz=0,287	0	0,287
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,09

[RMS 64]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=77

[RMS 8]
nz=0,58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=40,6

[RMS 9]
nz=1,43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=100,1

[RMS 95]
nz=0	0	0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Woda  instalacja hydrant - stal ocynkowana
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=239
nu=2.1.2

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNNR	4 0106-04	4	0106-04		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=4		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,000					

[RMS 90]
nz=0,474	0	0,474
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,896

[RMS 67]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,12

[RMS 17]
nz=0,44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,76

[RMS 18]
nz=0,52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,08

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przybory sanitarne z armaturą instalacji wody +hydranty
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=240
nu=3

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	4 0115-03	4	0115-03		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[RMS 90]
nz=0,4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,4

[RMS 19]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
na=Umywalki ceramiczne wiszące
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=5		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,000					

[RMS 90]
nz=1,98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=9,9

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
na=Umywalki ceramiczne na blacie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=4		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,000					

[RMS 90]
nz=1,98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,92

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
na=Umywalki chirurgiczne dwu stanowiskowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[RMS 90]
nz=1,98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,96

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNNR	4 0229-04	4	0229-04		0
na=Zlew blatowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,000					

[RMS 90]
nz=2,2	0	2,2
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,8

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNNR	4 0229-04	4	0229-04		0
na=Zlew porządkowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[RMS 90]
nz=2,2	0	2,2
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,4

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNNR	4 0232-02	4	0232-02		0
na=Brodziki natryskowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[RMS 90]
nz=0,98	0	0,98
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,96

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNNR	4 0218-02	4	0218-02		0
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=19		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19,000					

[RMS 90]
nz=0,21	0	0,21
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,99

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		0
na=Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=9		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,000					

[RMS 90]
nz=0,957	0	0,957
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,613

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=9

[RMS 95]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,009	0	0,009
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,081

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		0
na=Baterie zmywakowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=6		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,000					

[RMS 90]
nz=0,957	0	0,957
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,742

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 95]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,009	0	0,009
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,054

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		0
na=Baterie natryskowe o śr.nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[RMS 90]
nz=0,877	0	0,877
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,754

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 95]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,014	0	0,014
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,028

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		0
na=Zawory odcinające o śr. nominalnej 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=18		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,000					

[RMS 90]
nz=0,237	0	0,237
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,266

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=18

[RMS 95]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,005	0	0,005
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,09

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		0
na=Zawory odcinające o śr. nominalnej 15mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=8		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,000					

[RMS 90]
nz=0,237	0	0,237
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,896

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8

[RMS 95]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,005	0	0,005
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,04

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNNR	4 0233-03	4	0233-03		0
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[RMS 90]
nz=3,66	0	3,66
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,32

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNR	2-15/ 0101-01	2-15/	0101-01		0
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[RMS 90]
nz=0,8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,6

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		0
na=Zawory antyskażeniowe typ EA, d=20mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[RMS 90]
nz=0,2101	0	0,22*0,955
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,4202

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 40]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,12

[RMS 95]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		0
na=Zawór kątowy z filtrem pod baterie 1/2"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=44		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44,000					

[RMS 90]
nz=0,17	0	0,17
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,48

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=44

[RMS 95]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNNR	4 0142-01	4	0142-01		0
na=Szafki hydrantowe naścienne z gaśnicą dla hydrantu DN 25
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[RMS 90]
nz=1,09	0	1,09
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,09

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNR-W	2-15 0138-01	2-15	0138-01		0
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[RMS 90]
nz=0,338	0	0,338
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,338

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 95]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,011	0	0,011
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,011

[ELEMENT 1]
na=Izolacja przewodów
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=241
nu=4

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		0
na=Izolacja rurociągów śr.16-20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=175		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	175,000					

[RMS 90]
nz=0,1898	0	0,1898
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=33,215

[RMS 68]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=192,5

[RMS 78]
nz=0,0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,7825

[RMS 69]
nz=0,098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,15

[RMS 44]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1050

[RMS 95]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,00205	0	0,00205
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,35875

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		0
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=64		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64,000					

[RMS 90]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=11,04

[RMS 70]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=70,4

[RMS 79]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,6784

[RMS 71]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,2208

[RMS 45]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=384

[RMS 95]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 82]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1344

[ELEMENT 1]
na=Próby szczelności i płukanie
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=242
nu=5

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1		
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[RMS 90]
nz=6,66	0	6,66
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,66

[RMS 72]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 46]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,2

[RMS 47]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,2

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=182
pd=	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE-X/AL/PE) - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 75 mm)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=239		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=239	1	239,000					

[RMS 90]
nz=0,0745	0	0,0745
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,8055

[POZYCJA]
id=184
pd=	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=239		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=239	1	239,000					

[RMS 90]
nz=0,0556	0	0,0556
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13,2884

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=243
nu=6

[POZYCJA]
id=186
pd=	KNR	4-01 0706-01	4-01	0706-01		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 110mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=80		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80,000					

[RMS 90]
nz=1,6254	0	1,6254
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=130,032

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=80

[POZYCJA]
id=189
pd=	KNR	4-01 0706-01	4-01	0706-01		0
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.5m2 przy głębok. do 40 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=80		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80,000					

[RMS 90]
nz=1,57	0	1,57
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=125,6

[RMS 55]
nz=0,003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,24

[RMS 91]
nz=0,0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,68

[RMS 74]
nz=0,008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,64

[RMS 75]
nz=0,0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,216

[RMS 93]
nz=0,0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,144

[RMS 50]
nz=0,02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,6

[RMS 76]
nz=0,03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,4

[RMS 95]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 84]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[POZYCJA]
id=200
pd=	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		0
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=170		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170,000					

[RMS 90]
nz=0,64	0	0,64
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=108,8

[POZYCJA]
id=202
pd=	KNR	4-01 0206-01	4-01	0206-01		0
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=170		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170,000					

[RMS 90]
nz=0,54	0	0,54
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=91,8

[RMS 49]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=680

[RMS 56]
nz=0,0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,051

[RMS 57]
nz=0,00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0374

[RMS 92]
nz=0,002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,34

[RMS 95]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 85]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,7

[RMS 86]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,1

[POZYCJA]
id=211
pd=	KNR	4-01 1202-01	4-01	1202-01		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=34,5		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,5	1	34,500					

[RMS 90]
nz=0,127	0	0,127
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,3815

[RMS 80]
nz=0,286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=9,867

[RMS 95]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=215
pd=	KNR	2-19 0216-05	2-19	0216-05		0
na=Przejścia rur przez ściany murowane o grub.1 ceg.dla przyłączy o sr.nom.do 110 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 150 mm- przepust ognioochronny o odporności EI 60
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=80		
jm=przej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80,000					

[RMS 90]
nz=5,3671	0	5,62*0,955
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=429,368

[RMS 73]
nz=0,6	0	0,6
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=48

[RMS 77]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,4

[RMS 51]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,6

[RMS 52]
nz=6	0	6
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=480

[RMS 53]
nz=2,7	0	2,7
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=216

[RMS 54]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=400

[RMS 87]
nz=0,14	0	0,14
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=11,2

[POZYCJA]
id=224
pd=	KNR	4-04 1101-01	4-04	1101-01		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=4,4		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,4	1	4,400					

[RMS 90]
nz=1,26	0	1,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,544

[RMS 88]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,288

[RMS 89]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,288

[POZYCJA]
id=228
pd=	KNR	4-04 1101-04	4-04	1101-04		0
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=4,4		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,4	1	4,400					

[RMS 88]
nz=0,065	0	0,065
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,286

[RMS 89]
nz=0,065	0	0,065
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,286

