[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.43
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	4	4	3	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszt zakupu	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W OŚRODKU SZPITALNYM im. M. Madurowicza WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA  im. M.Pirogowa w Łodzi
ab=41-940 ŁÓDŹ,  UL. WILEŃSKA 37, DZ. NR 68/6 I 68/9
ni=WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL im. M. Pirogowa
ai=90-531 ŁÓDŹ, UL. WÓLCZAŃSKA 191/195
br=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
nk=MARCIN PALUCH TEL. 796-960-714	
dt=07.2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszt zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=10

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=26	1657047345
cw=26	PLN
il=-0

[RMS ZEST 122]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.97
cw=13.97	PLN
il=0

[RMS ZEST 123]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 124]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.05
cw=14.05	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1310TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=159
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-09	5	0405-09		1
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Zestaw Rozdzielnic TGR, TGUPS wg rys.E08, 09
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1609
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-10	5	0405-10		1
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Zestaw Rozdzielnic TOS2, TW, TOSR2, TUPS2 wg rys.E10, 11, 12, 13
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-09	5	0405-09		1
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Zestaw Rozdzielnic T-IT2,  T-IT3 wraz z tarnsformatorami separacyjnymi i kasetami sygnalizacyjnymi wg rys. E15, 16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1655
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie  Rozdzielnica T-IT1 wraz z tarnsformatorem separacyjnymi i kasetą sygnalizacyjną wg rys. E14
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1467
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie  Jednostka centrala z baterią o autonomii 3h. CEAG seria ZB-S.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1679
pd=						0
na=Zakup - UPS 30kVA 15min + by-pass + bateria uruchomienie
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1680
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0102-01	5-14	0102-01		1
na=Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 300 kg - Montaż UPS
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1468
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wyłącznik WG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=46
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46					

[POZYCJA]
id=1469
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów 200H60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46					

[POZYCJA]
id=1470
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-06	5	0111-06		1
na=Kanał instalacyjny 190x50 - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=1471
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-03	5	0716-03		1
na=Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych N2XH-J 1x95 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300					

[POZYCJA]
id=1615
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-02	5	0716-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych N2XH-J 1x50 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[POZYCJA]
id=1658
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych (N)HXH-J PH90 1x25 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=426
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=426	1	426					

[POZYCJA]
id=1472
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych N2HXH-J 1x10 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=1681
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych (N)HXH-J PH90 5x6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54					

[POZYCJA]
id=1622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych N2XH-J 5x6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54					

[POZYCJA]
id=1661
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych N2XH-J 3x6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46					

[POZYCJA]
id=1475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe NKGs 2x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[POZYCJA]
id=1678
pd=KNNR	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=8
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-03	5	0726-03		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 95 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=1618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-02	5	0726-02		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=1662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-02	5	0726-02		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=1620
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-01	5	0726-01		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=1476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		1
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=62
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62					

[POZYCJA]
id=646
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-06	5	1209-06		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=9
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=647
pd=						0
na=Wykonanie izolacji przepustów masą uszczelniającą
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1310INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA WETYLACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=617
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=648
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		1
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	400*0,7					

[POZYCJA]
id=1001
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=539
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=539	1	770*0,7					

[POZYCJA]
id=649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=819
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=819	1	539+280					

[POZYCJA]
id=650
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=0.7371
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.7371	1	819*0,03*0,03					

[POZYCJA]
id=651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
na=Rury RVKL 15 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton i nad stropem podwieszonym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900					

[POZYCJA]
id=1623
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-08	5	0102-08		1
na=Rury OPTO 40 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton i nad stropem podwieszonym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[POZYCJA]
id=1295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkow N2XH-J 2x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=656
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=118
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118					

[POZYCJA]
id=1266
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=1478
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=1496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=370
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	370					

[POZYCJA]
id=1497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170					

[POZYCJA]
id=657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 4x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[POZYCJA]
id=1267
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[POZYCJA]
id=1479
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[POZYCJA]
id=1626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 5x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=1480
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 5x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=659
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=630
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=630	1	630					

[POZYCJA]
id=1269
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=410
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=410	1	410					

[POZYCJA]
id=1481
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400					

[POZYCJA]
id=1682
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe (N)HXH-J PH90 3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=112
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112					

[POZYCJA]
id=1178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe JY(st)Y 2x0,8 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=1484
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=1488
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 5x4 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=1664
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-03	5	0716-03		1
na=Układanie kabli N2XH-J 5x50 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=73
pd=KNNR	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=114
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114					

[POZYCJA]
id=1629
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		1
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 4 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[POZYCJA]
id=1666
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=17
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=75
pd=5.0	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=82
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	70+12					

[POZYCJA]
id=76
pd=KNNR	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=118
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118					

[POZYCJA]
id=77
pd=KNNR	KNNR	5 0304-01	5	0304-01		0
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=70
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70					

[POZYCJA]
id=79
pd=KNNR	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=118
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118					

[POZYCJA]
id=1507
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -światło p/t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=1347
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=1505
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		1
na=Łączniki świecznikowe IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1506
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1380
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Łączniki schodowe, dwubiegunowe IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=1511
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=1512
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 DATA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1349
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 podwójne IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=1381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 podwójne IP44 DATA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Gniazdo 3-fazowe z wyłacznikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wentylator nakanałowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłaczniki Łuk 16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1683
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłaczniki Łuk 25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1684
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłaczniki Łuk 125
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 5 kg -  Zestaw gniazd  - 3 gniazda 230V +  3 wtyczki do złącz wyrównywania potencjału
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=1525
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typu "A1"  zgodnie ze specyfikacją techniczną opraw kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1685
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typu "A2"  zgodnie ze specyfikacją techniczną opraw kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1686
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typu "A3"  zgodnie ze specyfikacją techniczną opraw kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=1526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typu "B"  zgodnie ze specyfikacją techniczną opraw kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typu "C"  zgodnie ze specyfikacją techniczną opraw kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=17
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=1527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typu "D"  zgodnie ze specyfikacją techniczną opraw kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1528
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typu "E1"  zgodnie ze specyfikacją techniczną opraw kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typu "E2"  zgodnie ze specyfikacją techniczną opraw kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=1670
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typu "F"  zgodnie ze specyfikacją techniczną opraw kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1669
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typu "U"  zgodnie ze specyfikacją techniczną opraw kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1358
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetlenia awaryjnego GuideLed SL CG-S sym kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=1531
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetlenia awaryjnego GuideLed SL CG-S asym. kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1671
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetlenia awaryjnego -centr.bateria. 3h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1687
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - DIGIDIM ROUTER
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1310POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=1018
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=1536
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Szyna wyrównawcza GSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1022
pd=KNNR	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		0
na=Przewody LgY 16 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70					

[POZYCJA]
id=1027
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
na=Przewody LGY 4 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[POZYCJA]
id=1025
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-07	5	0611-07		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm korytek, szyn Pe, rury wod-kan i co
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=95
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95					

[POZYCJA]
id=1537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno FeZn 30x4 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=1637
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  - Zestaw PA ( Szyna AM-4 + puszka PLEXO)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1310PRÓBY POMONTAŻOWE
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=162
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=713
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=7
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1198
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=7
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1674
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 2-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=3
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=129
pd=KNNR	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=74
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74					

[POZYCJA]
id=1543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=131
pd=KNNR	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=772
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=73
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73					

[POZYCJA]
id=132
pd=KNNR	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=127
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=127	1	127					

[POZYCJA]
id=135
pd=KNNR	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=9
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=1638
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0506-01	13-21	0506-01		1
na=Badanie transformatórow suchych grupy I jednofazowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1310ROBOTY DEMONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=846
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=847
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0202-06	9	0202-06		1
na=Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=848
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0301-03	9	0301-03		1
na=Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400					

[POZYCJA]
id=849
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0401-07	9	0401-07		1
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[POZYCJA]
id=850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		1
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=851
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-06	9	0501-06		1
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[ELEMENT 1]
na=Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego1310INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=1544
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=1675
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[POZYCJA]
id=1676
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 100H60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[POZYCJA]
id=1688
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-04	5	0111-04		1
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe 100x50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[POZYCJA]
id=1562
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg  Szafa LAN wg rys. E19, E22
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1566
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel STP 4x2x0.5 kat 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1480
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1480	1	1480					

[POZYCJA]
id=1568
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Moduł RJ45 keyston kat 6 + adapter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=1600
pd=KNR	KNR	5-06 0702-04	5-06	0702-04		0
na=Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 5 żyłach o sr.do 0.9 mm pod zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=74
jm=końc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74					

[POZYCJA]
id=1561
pd=KNNR	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Wykonanie testów dynamicznych potwierdzających spełnienie wymogów kat. 6A
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=37
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1572
pd=KNNR	KNNR	5 1209-0501	5	1209-05	01	0
na=Przebijanie otworów o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły fi 25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=15
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[ELEMENT 1]
na=Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego1310INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU I INTERKOMOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=1571
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=1586
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel STP LSOH kat.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[POZYCJA]
id=1587
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania OMY 2x0,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[POZYCJA]
id=1588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania LiYCY 4x0,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[POZYCJA]
id=1577
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-03	AL-01	0302-03		1
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Przełącznik L2 w pełni gigabitowy zarządzalny, dostępowy z 8*10/100/1000Base-T + 2* Gigabit SFP, przystosowany do zasilania sieciowego AC wspierający POE af/at o całkowitym budżecie mocy 124W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1641
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0409-01	5	0409-01		1
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Panel biurkowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=1642
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0409-01	5	0409-01		1
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - moduł główny bez kamery + moduł czytnika kart 13.56MHz smart card RFID +moduł klawiatury numerycznej+ ramki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1644
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- moduł główny bez kamery+ ramki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1584
pd=KNR	KNR	5-06 0702-04	5-06	0702-04		0
na=Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 5 żyłach o sr.do 0.9 mm pod zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=32
jm=końc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[POZYCJA]
id=1583
pd=KNNR	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=5
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1310INSTALACJA PRZYZYWOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=1601
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=1645
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Centrala interfejs oddziałowy "COD"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1646
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Centrala dyżurkowa moduł głosowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1648
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  Terminal LCD z wezw. Lek i Piel.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1689
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Terminal z wezw. Lek. I Piel.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg  Przycisk z gniazdem przywoławczym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1604
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Manipulator przywoławczy z 2 przyciskami do ster. Ośw i uchwytem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1652
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-02	AL-01	0112-02		1
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W - Zasilacz 24VDC, 77W, 3,2A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1606
pd=KNNR	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe YTKSY 3x2x0,5 układane  w korytkach i nad stropem podwieszanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[POZYCJA]
id=1607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody  YTKSY 3x2x0,5  układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[POZYCJA]
id=1653
pd=KNNR	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe OMY 2x1,5 mm2 układane  w korytkach i nad stropem podwieszanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=1608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=20
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

