[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.4.402.0
nan=
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	2	8	0	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zaopatrzenia i transportu	Zysk	VAT
wn=0	0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	
nb=PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W OŚRODKU SZPITALNYM im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA 
ab=41-940 Łódź,  ul. Wileńska 371310Nr ewidencyjne działek: 68/6 i 68/9  1310
ni=WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL im. M. Pirogowa
ai=90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195
br=INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
nk=Grzegorz Zadrożny	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=72	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zaopatrzenia i transportu	Kzt
wa=8	1	0	
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=16	1	0	
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=M	0
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=325x425 z przepustnicą	0
id=	0
jm=1	000
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=325x125 z przepustnicą	0
id=	0
jm=1	000
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Kratka wentylacyjna prostokątna higieniczna L=75-425 z przepustnicą	0
id=	0
jm=1	000
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Wentylator dachowy D=125 z wyrzutem poziomym  z regulatorem , podstawa dachowa	0
id=	0
jm=1	000
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Kratka wentylacyjna prostokątna higieniczna L=140x140 z przepustnicą	0
id=	0
jm=1	000
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Podkonstrukcja ramowa wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi'''	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Centrala klimatyzacyjna, nawiewno-wywiewna, wykonanie higieniczne zewnętrzne z wysokosprawnym wymiennikiem przeciwprądowym,dwustopniową filtracja , nagrzewnicą/ chłodnicą  freonową+automatyką.  nawiew 900m3/h, wywiew 800m3/h	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Agregat chłodniczy/pompy ciepła 6,0 kW1310Zakres mocy chłodniczej: 2,5-7,1kW ; zakres mocy cieplnej: 2,0-8,0kW1310+ zestaw współpracy z centralą	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Podkonstrukcja ramowa wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi'''	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Szafa klimatyzacyjna, nawiewno-wywiewna, wykonanie higieniczne wewnętrzne z wysokosprawnym wymiennikiem krzyżowym ,dwustopniową filtracja , nagrzewnicą/ chłodnicą  freonową, nagrzewnicą elektryczną, nawilżaczem parowym +automatyką.  nawiew 6465m3/h, wywiew 5430m3/h	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Agregat chłodniczy/pompy ciepła 25,0 kW1310Zakres mocy chłodniczej: 6,0-28,0kW ; zakres mocy cieplnej: 6,0-31,5kW1310+ zestaw współpracy z centralą	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Freonowe jednostki wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna typu split  Qch=2,5kW(0,5-3,2kW) z zestawem  do pracy  całorocznej  w chłodzeniu + Sterownik	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Podkonstrukcja ramowa wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi np. Big Foot	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych wewnętrznych matą/wełną mineralną o grubości 4 cm  przeznaczoną  do izolacji termicznej  oraz przciwkondensacyjnej kanałów, w płaszczu z blachy aluminiowej	0
id=	0
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	197,88
il=197,88

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych zewnętrznych matą/wełną mineralną o grubości 8 cm  przeznaczoną  do izolacji termicznej  oraz przciwkondensacyjnej kanałów, w płaszczu z blachy aluminiowej	0
id=	0
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	29
il=29

[RMS ZEST 16]
ty=S	0
na=Żuraw samojezdny 7-10 t	0
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=25

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,12
il=0,12

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,8151
il=0,8151

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	17,12
il=17,12

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm'	0
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	12,84
il=12,84

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Piasek uziar.0-4mm	0
id=1601804	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,007695
il=0,007695

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,054
il=0,054

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,096
il=0,096

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,036
il=0,036

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,001425
il=0,001425

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Wapno gaszone (ciasto wapienne)	0
id=2360001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,001425
il=0,001425

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,776
il=0,776

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,0108
il=0,0108

[RMS ZEST 29]
ty=S	0
na=Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0.5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,0285

[RMS ZEST 30]
ty=S	0
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,66

[RMS ZEST 31]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=22,688

[RMS ZEST 32]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,8954

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,301995
il=0,301995

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,0162
il=0,0162

[RMS ZEST 35]
ty=S	0
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=13,958

[RMS ZEST 36]
ty=S	0
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4,95

[RMS ZEST 37]
ty=S	0
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2,08

[RMS ZEST 38]
ty=S	0
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,2

[RMS ZEST 39]
ty=S	0
na=samochód dostawczy 0.9 t'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,48

[RMS ZEST 40]
ty=S	0
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,54

[RMS ZEST 41]
ty=S	0
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=0,0638

[RMS ZEST 42]
ty=S	0
na=przyczepa skrzyniowa do 3.5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=1,8954

[RMS ZEST 43]
ty=S	0
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t	0
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=22,688

[RMS ZEST 44]
ty=S	0
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=2,4

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Rurociągi miedziane o śr.9,53mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	0
id=6450102	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	11,55
il=11,55

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Rurociągi miedziane o śr. 6,35 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	0
id=6450109	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	11,55
il=11,55

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej'	0
id=6502099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	7,0638
il=7,0638

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej'	0
id=6502099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	20,4594
il=20,4594

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6502099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	5,9414
il=5,9414

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej'	0
id=6502099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	32,3971
il=32,3971

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 2600 mm - udział kształtek do 55 %	0
id=6502099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	20,6912
il=20,6912

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6502099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	13,7311
il=13,7311

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej'	0
id=6502199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	27,8167
il=27,8167

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej'	0
id=6502199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	14,4222
il=14,4222

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6502199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	18,7738
il=18,7738

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6502199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	9,6793
il=9,6793

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej'	0
id=6502499	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	16,9428
il=16,9428

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej'	0
id=6502499	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	16,8756
il=16,8756

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej''	0
id=6502599	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	3,2144
il=3,2144

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej''	0
id=6502599	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	3,2272
il=3,2272

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Przepustnice prostokątne 325x662	0
id=6510399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	8
il=8

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=przepustnice  kolowe typ B o śr.do 200 mm	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	8
il=8

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Regulator stałego przepływu 300x500 z izolacją akustyczną	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=Regulator stałego przepływu 200x400 z izolacją akustyczną	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=Regulator o zmiennym strumieniu przepływu 200x400 z izolacją akustyczną	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=przepustnice  kolowe typ B o śr.do 200 mm	0
id=6510499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	11
il=11

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=Przeciwpożarowa klapa  LxH=300x750,	0
id=6511399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	1
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=Przeciwpożarowa klapa LxH=500x335	0
id=6511399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	1
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Przeciwpożarowa klapa LxH=900x300	0
id=6511399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	1
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=Zwrotna  klapa wentylacyjna  o śr. do 200mm	0
id=6511399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	8
il=8

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Przeciwpożarowa klapa LxH=500x750 +siłownik	0
id=6511399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	1
il=1

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=Nawiewnik ścienny z filtrem absolutnym	0
id=6520399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym 400x400	0
id=6520399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=Zawór wentylacyjny nawiewny  D=125	0
id=6520399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=Wywiewnik sufitowy  400x400 z skrzynką rozprężną	0
id=6520399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=Zawór wentylacyjny wywiewny  D=125	0
id=6520399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=Zawór wentylacyjny wywiewny  D=200	0
id=6520399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=Zawór wentylacyjny wywiewny  D=160	0
id=6520399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=Zawór wentylacyjny wywiewny  D=100	0
id=6520399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 115]
ty=M	0
na=Nawiewnik ścienny z filtrem absolutnym	0
id=6520399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	8
il=8

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=Zawór wentylacyjny wywiewny  D=125	0
id=6520399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=Prostokątna wyrzutnia ścienna 335x800	0
id=6520699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=Prostokątna czerpnia ścienna 600x200	0
id=6520699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=Prostokątna czerpnia ścienna 450x800	0
id=6520699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=Tłumiki kanałowe prostokątne  300x500 L=0,5m	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=Tłumiki kanałowe prostokątny 200x300 L=1,0m	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=Tłumiki kanałowe prostokątne  300x750 L=1,0m	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=Tłumiki kanałowe prostokątne  200x400 L=1,0m	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=Tłumiki kanałowe prostokątne  300x900 L=1,0m	0
id=6525299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A	0
id=6580999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	26,2835
il=26,2835

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4000 mm	0
id=6580999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	12,12
il=12,12

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 2500 mm'	0
id=6580999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	16
il=16

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C	0
id=6581199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	16,5066
il=16,5066

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych	0
id=6582299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	110,715
il=110,715

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	39,52
il=39,52

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1,05
il=1,05

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych '	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2,1
il=2,1

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych	0
id=6582699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	127,6853
il=127,6853

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	29,12
il=29,12

[RMS ZEST 94]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	6,24
il=6,24

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	16,64
il=16,64

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1200 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	24,72
il=24,72

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2500 mm'	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	8,32
il=8,32

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 800 mm	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	12,48
il=12,48

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztucznego 10 mm	0
id=6600509	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	11
il=11

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tw. sztucznego 15 mm	0
id=6600511	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	8,91
il=8,91

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	8,36
il=8,36

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm'	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2,72
il=2,72

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm''	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	9,24
il=9,24

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm'''	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,84
il=0,84

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	16,74
il=16,74

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	4,56
il=4,56

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	0
id=6801502	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	61,6427
il=61,6427

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-10 o dł. do 60mm	0
id=6801503	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	11,7882
il=11,7882

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=płyty gumowe bez przekładek, o grubości 5mm	0
id=6820201	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1,32
il=1,32

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm	0
id=6820205	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	0,52
il=0,52

[RMS ZEST 111]
ty=S	0
na=nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm	0
id=71332	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=4,5376

[RMS ZEST 112]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=978,972665

[RMS ZEST 113]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=72

[RMS ZEST 114]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
wk=1	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wentylacji i klimatyzacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=16
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane - instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2907
nu=1.1

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-05	7-28	0206-05		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 50 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=4		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 112]
nz=5,17	0	5,17
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,68

[RMS 27]
nz=0,018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,072

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=2911
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-03	7-28	0206-03		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 20 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=10		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 112]
nz=2,06	0	2,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,6

[RMS 27]
nz=0,011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,11

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-10	7-28	0206-10		1
na=Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 50 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=7		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 112]
nz=14,9	0	14,9
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=104,3

[RMS 27]
nz=0,038	0	0,038
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,266

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=5524
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-10	7-28	0206-10		1
na=Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 40 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 112]
nz=14,9	0	14,9
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=29,8

[RMS 27]
nz=0,038	0	0,038
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,076

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=5528
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-08	7-28	0206-08		1
na=Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 20 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=3		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 112]
nz=5,73	0	5,73
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,19

[RMS 27]
nz=0,024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,072

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=5543
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-08	7-28	0206-08		1
na=Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 60 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 112]
nz=5,73	0	5,73
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,73

[RMS 27]
nz=0,024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,024

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=5535
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-08	7-28	0206-08		1
na=Przebicie otworów o pow.ponad 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 60 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=1		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 112]
nz=5,73	0	5,73
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,73

[RMS 27]
nz=0,024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,024

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=5539
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-08	7-28	0206-08		1
na=Przebicie otworów o pow.ponad 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 50 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 112]
nz=5,73	0	5,73
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,73

[RMS 27]
nz=0,024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,024

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=2909
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-01	4-04	1101-01		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=2,74		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,74	1	2,74					

[RMS 112]
nz=1,26	0	1,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,4524

[RMS 32]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,4248

[RMS 42]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,4248

[POZYCJA]
id=2910
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-04	4-04	1101-04		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=2,74		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,74	1	2,74					

[RMS 32]
nz=0,065	0	0,065
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1781

[RMS 42]
nz=0,065	0	0,065
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1781

[POZYCJA]
id=8475
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0308-02	4-02	0308-02		1
na=Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=22		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 112]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,3

[RMS 114]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Izolacja kanałów
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=6013
nu=1.2

[POZYCJA]
id=6014
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0108-09	2-16	0108-09		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych wewnętrznych matą/wełną mineralną o grubości 4 cm  przeznaczoną  do izolacji termicznej  oraz przciwkondensacyjnej kanałów, w płaszczu z blachy aluminiowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=197,88		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=197,88	1	197,88					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=94,4877

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=197,88

[RMS 31]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,788

[RMS 43]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,788

[RMS 111]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,9576

[POZYCJA]
id=6838
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0108-09	2-16	0108-09		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych zewnętrznych matą/wełną mineralną o grubości 8 cm  przeznaczoną  do izolacji termicznej  oraz przciwkondensacyjnej kanałów, w płaszczu z blachy aluminiowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=29		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13,8475

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=29

[RMS 31]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,9

[RMS 43]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,9

[RMS 111]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,58

[ELEMENT 2]
na=Badanie i odbiór instalacji wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2382
nu=1.3

[POZYCJA]
id=2383
pd=		  		 		0
na=Uruchomienie instalacji wentylacji  (KN1WI, KN2W2, WG)
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=3		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 113]
nz=24	0	24
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=72

[ELEMENT 2]
na=Układ KN1W1
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1176
nu=1.4

[ELEMENT 3]
na=Montaż central wentylacyjnych, agregatów pomp ciepła
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=5745
nu=1.4.1

[POZYCJA]
id=5746
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0201-06	2-17	0201-06		1
na=Szafa klimatyzacyjna, nawiewno-wywiewna, wykonanie higieniczne wewnętrzne z wysokosprawnym wymiennikiem krzyżowym ,dwustopniową filtracja , nagrzewnicą/ chłodnicą  freonową, nagrzewnicą elektryczną, nawilżaczem parowym +automatyką.  nawiew 6465m3/h, wywiew 5430m3/h
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=13,9	0	13,9
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13,2745

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 36]
nz=0,49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,49

[RMS 16]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5

[POZYCJA]
id=5752
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-03	2-17	0208-03		1
na=Agregat chłodniczy/pompy ciepła 25,0 kW1310Zakres mocy chłodniczej: 6,0-28,0kW ; zakres mocy cieplnej: 6,0-31,5kW1310+ zestaw współpracy z centralą
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 112]
nz=35	0	35
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=35

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 109]
nz=0,44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,44

[RMS 107]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,41

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 44]
nz=0,8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,8

[RMS 16]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5

[ELEMENT 3]
na=Montaż nawiewników
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2871
nu=1.4.2

[POZYCJA]
id=2872
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Nawiewnik ścienny z filtrem absolutnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=8		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=14,5924

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8

[RMS 93]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,32

[RMS 105]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,04

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,48

[POZYCJA]
id=2873
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
na=Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym 400x400
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=6		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=2,28	0	2,28
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13,0644

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 94]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,24

[RMS 105]
nz=0,51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,06

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,09	0	0,09
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,54

[ELEMENT 3]
na=Montaż wywiewników
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=5582
nu=1.4.3

[POZYCJA]
id=5583
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Wywiewnik sufitowy  400x400 z skrzynką rozprężną
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,2962

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 93]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,16

[RMS 105]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,52

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,24

[ELEMENT 3]
na=Montaż zaworów wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=54
nu=1.4.4

[POZYCJA]
id=5575
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-01	2-17	0139-01		1
na=Zawór wentylacyjny nawiewny  D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,56	0	1,56
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,4898

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 98]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,04

[RMS 106]
nz=0,19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,19

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 40]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,03

[POZYCJA]
id=5642
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-01	2-17	0139-01		1
na=Zawór wentylacyjny wywiewny  D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,56	0	1,56
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,4898

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 98]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,04

[RMS 106]
nz=0,19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,19

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 40]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,03

[ELEMENT 3]
na=Montaż regulatorów
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=6020
nu=1.4.5

[POZYCJA]
id=6035
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Regulator stałego przepływu 300x500 z izolacją akustyczną
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0,49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,9359

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 106]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,76

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 40]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,06

[POZYCJA]
id=6041
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Regulator stałego przepływu 200x400 z izolacją akustyczną
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0,49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,9359

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 106]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,76

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 40]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,06

[POZYCJA]
id=6047
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Regulator o zmiennym strumieniu przepływu 200x400 z izolacją akustyczną
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0,49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,9359

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 106]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,76

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 40]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,06

[ELEMENT 3]
na=Montaż tłumików kanałowych
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=6103
nu=1.4.6

[POZYCJA]
id=6136
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Tłumiki kanałowe prostokątne  200x400 L=1,0m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=3,69	0	3,69
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=14,0958

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 86]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8

[RMS 97]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,16

[RMS 19]
nz=2,14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,56

[RMS 102]
nz=0,34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,36

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 37]
nz=0,26	0	0,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,04

[POZYCJA]
id=6145
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Tłumiki kanałowe prostokątne  300x900 L=1,0m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=3,69	0	3,69
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,52395

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 86]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 97]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,04

[RMS 19]
nz=2,14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,14

[RMS 102]
nz=0,34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,34

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 37]
nz=0,26	0	0,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,26

[POZYCJA]
id=6154
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Tłumiki kanałowe prostokątne  300x500 L=0,5m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=3,69	0	3,69
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,52395

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 86]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 97]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,04

[RMS 19]
nz=2,14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,14

[RMS 102]
nz=0,34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,34

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 37]
nz=0,26	0	0,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,26

[POZYCJA]
id=6163
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Tłumiki kanałowe prostokątne  300x750 L=1,0m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=3,69	0	3,69
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,52395

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 86]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 97]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,04

[RMS 19]
nz=2,14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,14

[RMS 102]
nz=0,34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,34

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 37]
nz=0,26	0	0,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,26

[ELEMENT 3]
na=Montaż przepustnic
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=6186
nu=1.4.7

[POZYCJA]
id=6255
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
na=Przepustnice prostokątne 325x662
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=8		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0,6	0	0,6
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,584

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8

[RMS 95]
nz=2,08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16,64

[RMS 105]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,04

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,16

[POZYCJA]
id=6262
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Przepustnice  kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=11		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0,49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,14745

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=11

[RMS 89]
nz=2,08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=22,88

[RMS 101]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,18

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,33

[ELEMENT 3]
na=Montaż kanałów wentylacyjnych i kształtek
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=18
nu=1.4.8

[POZYCJA]
id=113
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-05	2-17	0102-05		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=22,51		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22,51	1	22,51					

[RMS 112]
nz=1,24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=27,9124

[RMS 118]
nz=0,61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13,7311

[RMS 119]
nz=0,43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=9,6793

[RMS 84]
nz=0,13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,9263

[RMS 92]
nz=0,78	0	0,78
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=17,5578

[RMS 107]
nz=0,23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,1773

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 35]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,3506

[POZYCJA]
id=2874
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm- udział ksztaltek do 55%
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=53,11		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53,11	1	53,11					

[RMS 112]
nz=1,59	0	1,59
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=84,4449

[RMS 50]
nz=0,61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=32,3971

[RMS 52]
nz=0,43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=22,8373

[RMS 84]
nz=0,18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=9,5598

[RMS 92]
nz=0,97	0	0,97
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=51,5167

[RMS 107]
nz=0,3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=15,933

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 35]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,1866

[POZYCJA]
id=2875
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 2200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=9,74		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,74	1	9,74					

[RMS 112]
nz=1,01	0	1,01
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=9,8374

[RMS 49]
nz=0,61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5,9414

[RMS 54]
nz=0,43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,1882

[RMS 84]
nz=0,13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,2662

[RMS 92]
nz=0,34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,3116

[RMS 108]
nz=0,27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,6298

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 35]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,7792

[POZYCJA]
id=2780
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0114-02	2-17	0114-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=20,17		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20,17	1	20,17					

[RMS 112]
nz=1,98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=39,9366

[RMS 55]
nz=0,84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16,9428

[RMS 120]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,2272

[RMS 87]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,2697

[RMS 88]
nz=2,75	0	2,75
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=55,4675

[RMS 107]
nz=0,64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=12,9088

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 35]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,6136

[ELEMENT 3]
na=Montaż klap p.poż
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2924
nu=1.4.9

[POZYCJA]
id=2926
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0135-04	2-17	0135-04		1
na=Przeciwpożarowa klapa LxH=300x750 +siłownik
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,39	0	1,39
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,32745

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 85]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,01

[RMS 96]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,06

[RMS 20]
nz=1,07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,07

[RMS 103]
nz=0,77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,77

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 38]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1

[POZYCJA]
id=2927
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0135-04	2-17	0135-04		1
na=Przeciwpożarowa klapa  LxH=500x335 +siłownik
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,39	0	1,39
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,32745

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 85]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,01

[RMS 96]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,06

[RMS 20]
nz=1,07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,07

[RMS 103]
nz=0,77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,77

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 38]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1

[POZYCJA]
id=5656
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0135-04	2-17	0135-04		1
na=Przeciwpożarowa klapa  LxH=900x300 +siłownik
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,39	0	1,39
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,32745

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 85]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,01

[RMS 96]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,06

[RMS 20]
nz=1,07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,07

[RMS 103]
nz=0,77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,77

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 38]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1

[ELEMENT 2]
na=Montaż kratek wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=5627
nu=1.5

[POZYCJA]
id=5628
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=325x425 z przepustnicą
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,2962

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 93]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,16

[RMS 105]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,52

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,24

[POZYCJA]
id=5635
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Kratka wentylacyjna prostokątna L=325x125 z przepustnicą
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,2962

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 93]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,16

[RMS 105]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,52

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,24

[ELEMENT 2]
na=Układ N2W2
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1266
nu=1.6

[ELEMENT 3]
na=Montaż central wentylacyjnych, agregatów pomp ciepła
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1267
nu=1.6.1

[POZYCJA]
id=1268
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0201-06	2-17	0201-06		1
na=Centrala klimatyzacyjna, nawiewno-wywiewna, wykonanie higieniczne zewnętrzne z wysokosprawnym wymiennikiem przeciwprądowym,dwustopniową filtracja , nagrzewnicą/ chłodnicą  freonową+automatyką.  nawiew 900m3/h, wywiew 800m3/h
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=13,9	0	13,9
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13,2745

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 36]
nz=0,49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,49

[RMS 16]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5

[POZYCJA]
id=2881
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-03	2-17	0208-03		1
na=Agregat chłodniczy/pompy ciepła 6,0 kW1310Zakres mocy chłodniczej: 2,5-7,1kW ; zakres mocy cieplnej: 2,0-8,0kW1310+ zestaw współpracy z centralą
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 112]
nz=35	0	35
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=35

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 109]
nz=0,44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,44

[RMS 107]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,41

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 44]
nz=0,8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,8

[RMS 16]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5

[ELEMENT 3]
na=Montaż nawiewników
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=5761
nu=1.6.2

[POZYCJA]
id=5762
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Nawiewnik ścienny z filtrem absolutnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,6481

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 93]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,08

[RMS 105]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,76

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,12

[ELEMENT 3]
na=Montaż kratek wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2903
nu=1.6.3

[POZYCJA]
id=2904
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Kratka wentylacyjna prostokątna higieniczna L=75x425 z przepustnicą
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,2962

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 93]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,16

[RMS 105]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,52

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,24

[ELEMENT 3]
na=Montaż tłumików
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1325
nu=1.6.4

[POZYCJA]
id=2885
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
na=Tłumiki kanałowe prostokątny 200x300 L=1,0m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=3,69	0	3,69
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,52395

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 86]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 97]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,04

[RMS 19]
nz=2,14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,14

[RMS 102]
nz=0,34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,34

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 37]
nz=0,26	0	0,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,26

[ELEMENT 3]
na=Montaż kanałów wentylacyjnych i kształtek
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1385
nu=1.6.5

[POZYCJA]
id=1395
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55%
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=33,54		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=33,54	1	33,54					

[RMS 112]
nz=1,59	0	1,59
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=53,3286

[RMS 48]
nz=0,61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,4594

[RMS 53]
nz=0,43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=14,4222

[RMS 84]
nz=0,18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,0372

[RMS 92]
nz=0,97	0	0,97
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=32,5338

[RMS 107]
nz=0,3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10,062

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 35]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,0124

[ELEMENT 2]
na=Układ WG
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1612
nu=1.7

[ELEMENT 3]
na=Montaż klap zwrotnych
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=5969
nu=1.7.1

[POZYCJA]
id=5970
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0135-04	2-17	0135-04		1
na=Zwrotna  klapa wentylacyjna  o śr. do 200mm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=8		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,39	0	1,39
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10,6196

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8

[RMS 85]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,08

[RMS 96]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16,48

[RMS 20]
nz=1,07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,56

[RMS 103]
nz=0,77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,16

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 38]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,8

[ELEMENT 3]
na=Montaż zaworów wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=5821
nu=1.7.2

[POZYCJA]
id=5829
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-01	2-17	0139-01		1
na=Zawór wentylacyjny wywiewny  D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=6		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,56	0	1,56
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,9388

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6

[RMS 98]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,24

[RMS 106]
nz=0,19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,14

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 40]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,18

[POZYCJA]
id=5904
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-01	2-17	0139-01		1
na=Zawór wentylacyjny wywiewny  D=200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,56	0	1,56
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,4898

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 98]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,04

[RMS 106]
nz=0,19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,19

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 40]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,03

[POZYCJA]
id=5912
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-01	2-17	0139-01		1
na=Zawór wentylacyjny wywiewny  D=160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,56	0	1,56
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,4898

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 98]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,04

[RMS 106]
nz=0,19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,19

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 40]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,03

[POZYCJA]
id=5919
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-01	2-17	0139-01		1
na=Zawór wentylacyjny wywiewny  D=100
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,56	0	1,56
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,9796

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 98]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,08

[RMS 106]
nz=0,19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,38

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 40]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,06

[ELEMENT 3]
na=Montaż przepustnic
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=5926
nu=1.7.3

[POZYCJA]
id=5962
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Przepustnice  kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=8		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=0,49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,7436

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8

[RMS 89]
nz=2,08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16,64

[RMS 101]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,04

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,24

[ELEMENT 3]
na=Montaż kratek wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=5813
nu=1.7.4

[POZYCJA]
id=5814
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Kratka wentylacyjna prostokątna higieniczna L=140x140 z przepustnicą
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=2		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,6481

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 93]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,08

[RMS 105]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,76

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,12

[ELEMENT 3]
na=Montaż kanałów wentylacyjnych i kształtek
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=5776
nu=1.7.5

[POZYCJA]
id=5804
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0114-02	2-17	0114-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=20,09		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20,09	1	20,09					

[RMS 112]
nz=1,98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=39,7782

[RMS 56]
nz=0,84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=16,8756

[RMS 57]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,2144

[RMS 87]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,2369

[RMS 88]
nz=2,75	0	2,75
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=55,2475

[RMS 107]
nz=0,64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=12,8576

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 35]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,6072

[ELEMENT 3]
na=Wentylatory
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2103
nu=1.7.6

[POZYCJA]
id=2905
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy D=125 z wyrzutem poziomym  z regulatorem , podstawa dachowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=5,19	0	5,19
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=19,8258

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[RMS 104]
nz=0,21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,84

[RMS 110]
nz=0,13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,52

[RMS 114]
nz=0,8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 39]
nz=0,12	0	0,12
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,48

[ELEMENT 2]
na=Czerpnie i wyrzutnie
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1682
nu=1.8

[ELEMENT 3]
na=Montaż klap p.poż
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=7182
nu=1.8.1

[POZYCJA]
id=7183
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0135-04	2-17	0135-04		1
na=Przeciwpożarowa klapa LxH=500x750 +siłownik
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,39	0	1,39
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,32745

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 85]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,01

[RMS 96]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,06

[RMS 20]
nz=1,07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,07

[RMS 103]
nz=0,77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,77

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 38]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,1

[ELEMENT 3]
na=Montaż przewodów wentylacyjnych wyrzutni
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2167
nu=1.8.2

[POZYCJA]
id=2168
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm+udział kształtek do 55%
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=11,58		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,58	1	11,58					

[RMS 112]
nz=1,59	0	1,59
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=18,4122

[RMS 47]
nz=0,61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,0638

[RMS 52]
nz=0,43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,9794

[RMS 84]
nz=0,18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,0844

[RMS 92]
nz=0,97	0	0,97
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=11,2326

[RMS 107]
nz=0,3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,474

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 35]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,6948

[POZYCJA]
id=5997
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 2600 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=33,92		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=33,92	1	33,92					

[RMS 112]
nz=1,01	0	1,01
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=34,2592

[RMS 51]
nz=0,61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20,6912

[RMS 54]
nz=0,43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=14,5856

[RMS 84]
nz=0,13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,4096

[RMS 92]
nz=0,34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=11,5328

[RMS 108]
nz=0,27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=9,1584

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 35]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,7136

[ELEMENT 3]
na=Montaż wyrzutni
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2148
nu=1.8.3

[POZYCJA]
id=2149
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-05	2-17	0144-05		1
na=Prostokątna wyrzutnia ścienna 335x800
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=1,0219	0	1,0219
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,975915

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 90]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,05

[RMS 101]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,38

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,34	0	0,34
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,34

[ELEMENT 3]
na=Montaż czerpni
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2140
nu=1.8.4

[POZYCJA]
id=2141
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-05	2-17	0144-05		1
na=Prostokątna czerpnia ścienna 600x200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=3,2	0	3,2
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,056

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 91]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,05

[RMS 101]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,38

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,34	0	0,34
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,34

[POZYCJA]
id=6006
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-05	2-17	0144-05		1
na=Prostokątna czerpnia ścienna 450x800
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=3,2	0	3,2
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,056

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 91]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,05

[RMS 101]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,38

[RMS 114]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 36]
nz=0,34	0	0,34
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,34

[ELEMENT 1]
na=Instalacja chłodnicza
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=7535
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane - instalacja chłodzenia
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=7578
nu=2.1

[POZYCJA]
id=7579
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0206-05	7-28	0206-05		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 50 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=6		
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 112]
nz=5,17	0	5,17
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=31,02

[RMS 27]
nz=0,018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,108

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=7618
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=6		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 112]
nz=1,82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=10,92

[RMS 24]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,036

[RMS 22]
nz=0,009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,054

[RMS 23]
nz=0,016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,096

[RMS 34]
nz=0,0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0162

[RMS 28]
nz=0,0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0108

[RMS 17]
nz=0,02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,12

[RMS 33]
nz=0,05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,3

[RMS 114]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 30]
nz=0,11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,66

[POZYCJA]
id=7630
pd=	KNR	4-01 0706-03	4-01	0706-03		1
na=Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=2,85		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,85	1	2,85					

[RMS 112]
nz=0,127	0	0,127
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,36195

[RMS 25]
nz=0,0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,001425

[RMS 26]
nz=0,0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,001425

[RMS 21]
nz=0,0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,007695

[RMS 33]
nz=0,0007	0	0,0007
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,001995

[RMS 114]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 29]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0285

[POZYCJA]
id=7638
pd=	KNR	4-01 1202-01	4-01	1202-01		1
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=2,85		
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,85	1	2,85					

[RMS 112]
nz=0,127	0	0,127
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,36195

[RMS 18]
nz=0,286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,8151

[RMS 114]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=7611
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-01	4-04	1101-01		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=0,5		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0,5					

[RMS 112]
nz=1,26	0	1,26
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,63

[RMS 32]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,26

[RMS 42]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,26

[POZYCJA]
id=7615
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-04	4-04	1101-04		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=0,5		
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0,5					

[RMS 32]
nz=0,065	0	0,065
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0325

[RMS 42]
nz=0,065	0	0,065
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0325

[ELEMENT 2]
na=Montaż urządzeń instalacji klimatyzacyjnej
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=7536
nu=2.2

[POZYCJA]
id=7537
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-03	2-17	0208-03		1
na=Freonowe jednostki wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna typu split  Qch=2,5kW(0,5-3,2kW) z zestawem  do pracy  całorocznej  w chłodzeniu + Sterownik
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 112]
nz=20	0	20
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=20

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 109]
nz=0,44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,44

[RMS 107]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,41

[RMS 114]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[RMS 44]
nz=0,8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,8

[RMS 16]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=7546
nu=2.3

[POZYCJA]
id=7547
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0103-01	0-35	0103-01		1
na=Rurociągi miedziane o śr. 6,35 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=11		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 112]
nz=0,3855	0	0,3855
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,2405

[RMS 46]
nz=1,05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=11,55

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=11

[RMS 41]
nz=0,0027	0	0,0027
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0297

[POZYCJA]
id=7573
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0103-03	0-35	0103-03		1
na=Rurociągi miedziane o śr. 9,53 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=11		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 112]
nz=0,4363	0	0,4363
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,7993

[RMS 45]
nz=1,05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=11,55

[RMS 100]
nz=0,81	0	0,81
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8,91

[RMS 41]
nz=0,0031	0	0,0031
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,0341

[ELEMENT 1]
na=Instalacja centralnego ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=8474
nu=3

[POZYCJA]
id=8076
pd=	KNR	4-02 0520-05	4-02	0520-05		1
na=Demontaż grzejnika
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=8		
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=8

